Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) KLP stratēģiskā                                 plāna 2023.-2027.gadam intervences LA19 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” ietvaros


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas laiks – 20.08.2025.


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk188349965]Iepirkuma priekšmets JAUNS universālais iekrāvējs – ekskavators 



Atbalsta pretendents:  JURIS LUKSTS
Personas kods: 220605-21957 
Pasūtītāja adrese: Ceļinieku iela 4, Balvi, LV-4501
Pasūtītais priekšmets: JAUNS universālais iekrāvējs – ekskavators 
Piegādes vieta: Ceļinieku iela 4, Balvi, LV-4501
Piegādes laiks: 7 mēnešu laikā
Piedāvājuma derīguma termiņš: 12 mēneši



1. Iekrāvējam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētiem. Piegādātājs nodrošina iekrāvēja sertifikāciju Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA), ja tāda nepieciešama, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Piegādes brīdī, iekrāvējam jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinātu dalību ceļu satiksmē.


	Nr.
p.k.
	Pozīcija
	Pasūtītāja tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt precīzus piedāvāto transportlīdzekļu tehniskos datus)

	1.
	Marka, modelis ražotājvalsts
	Universiālais iekrāvējs - ekskavators
	 ... (marka, modelis, ražotājvalsts)

	2.
	Transportlīdzekļu skaits
	1 gab.
	... gab.

	3.
	Pirmās reģistrācijas datums
	Jauns (ne vecāks par 2025.gadu), kas nav bijis pastāvīgi reģistrēts un, kas pastāvīgā uzskaitē tā gala lietotājam Latvijā, tiks reģistrēts pirmo reizi
	202_. gads

	4.
	DualDrive tm
	DualDrive tm sistēma – uzstādīti dublējošie pedāļi eskakvācijas pusē, kas dod iespēju pārvietoties, izmantojot džoistikus 
	... (jā/nē) 

	Prasības

	5.
	Dzinējs
	4-taktu dīzeļdzinējs ar turbo piedziņu
	... (jā/nē) 

	6.
	Dzinēja tilpums
	4,8 l
	... (jā/nē)

	7.
	Dzinēja jauda pēc SAE J1995/ISO 14396
	110 z/s
	... (jā/nē)

	8.
	Griezes moments
	516 Nm pie 1540 apgr/min
	... (jā/nē)

	9.
	Transmisija
	6 pakāpju
	... (jā/nē)

	10.
	Asis
	Epickliskie rumbu reduktori ar ierobežotas slīdes diff.
	... (jā/nē)

	11.
	Bremzes
	Hidrauliski darbināmas vairāku disku bremzes visiem riteņiem, darba speidiens vismaz 50bar. Stāvbremze uz transmisijas izvada.
	... (jā/nē)

	12. 
	Atslēgas
	Vismaz 2 (divu) aizdedzes atslēgu komplekti
	Atslēgu komplekti – ... gab.;


	13.
	Hidraulikas sistēma 
	Sūkņa tips - virzuļtipa
	... (jā/nē)

	
	
	Hidraulikas sistēma – slēgta tipa
	... (jā/nē)

	
	
	Sūkņu max plūsma vismaz 165 l/min
	... (jā/nē)

	
	
	Maksimālais spiediens vismaz 251 bar
	... (jā/nē)

	14.
	Elektro sistēma 
	Sistēmas voltāža vismaz 12 V
	… (jā/nē)

	
	
	Ģenerators vismaz 150 Amp
	... (jā/nē)

	
	
	Akumulators vismaz 120 Amp stundas 
	... (jā/nē)

	
	
	Darba gaismas vismaz 4 lukturi uz priekšu/4 lukturi uz aizmuguri
	... (jā/nē)

	15.
	Kabīne
	Rops/Fops
	... (jā/nē)

	
	
	Max loga augstums vismaz 6,4 m2 
	... (jā/nē)

	
	
	Pilnībā regulējams sēdeklis
	... (jā/nē)

	
	
	Vadības pogas un sviras ergonomiski un pārskatāmi novietotas 
	... (jā/nē)

	16. 
	Ietilpības  - litri
	Hidraulikas sistēma vismaz 117 l
	... (jā/nē)

	
	
	Degvielas tvertne vismaz 130 l
	... (jā/nē)

	
	
	Dzinēja eļļa vismaz 15 l
	... (jā/nē)

	
	
	Transmisijas eļļas sistēma vismaz 16 l
	... (jā/nē)

	
	
	Priekšas tilts vismaz 16 l
	... (jā/nē)

	
	
	Aizmugures tilts vismaz 16 l
	... (jā/nē)

	
	
	Dzinēja dzesēšanas šlidrums vismaz 18, 5l
	... (jā/nē)

	
	
	Pilnpiedziņa
	… (jā/nē)

	17.
	Obligātais aprīkojums katram transportlīdzeklim
	· Salona apgaismojums;
· Tuvās gaismas priekšējie lukturi;

· Tālās gaismas priekšējie lukturi;

· Sēdekļu galvas balsti;
· Ugunsdzēšamais aparāts;

· Aptieciņa;
· Avārijas zīme;
· Drošības veste;
· Klimata kontrole

	· Salona apgaismojums – … (jā/ nē);
· Tuvās gaismas priekšējie lukturi – … (jā/ nē);
· Tālās gaismas priekšējie lukturi – … (jā/ nē);
· Sēdekļu galvas balsti – … (jā/ nē);
· Ugunsdzēšamais aparāts – … (jā/ nē);
· Aptieciņa – … (jā/ nē);
· Avārijas zīme – … (jā/ nē);
· Drošības veste – … (jā/ nē);
· Klimata kontrole – … (jā/ nē);


	Prasības universiālajam iekrāvejam 

	18.
	Kopējais garums
	Vismaz 5,91 m
	... (jā/nē)

	19.
	Riteņu bāze
	Vismaz 2,22 m
	... (jā/nē)

	20.
	Attālums no aizm.ass līdz ekskavācijai
	Vismaz 1,36 m
	... (jā/nē)

	21.
	Stabilizatoru augstums līdz zemei
	Vismaz 0,34 m
	... (jā/nē)

	22.
	Augstums līdz ekskavācijai
	Vismaz 0,50 m
	... (jā/nē)

	23.
	Augstums līdz stūres centram
	Vismaz 1,88 m
	... (jā/nē)

	24.
	Augstums līdz kabīnes jumtam
	Vismaz 3,03 m
	... (jā/nē)

	25.
	Kopējais augstums 
	Vismaz 3,62 m
	... (jā/nē)

	26.
	Rāmja platums 
	Vismaz 2,36 m
	... (jā/nē)

	27.
	Priekšsējā kausa platums
	Vismaz  2,44 m
	... (jā/nē)

	28.
	Darba svars
	vismaz 9’450 kg 
	... (jā/nē)


	Rakšanas paramentri

	29.
	Max rakšanas dziļums
	Vismaz 5,88 m
	... (jā/nē)

	30.
	Kausa sniedzamības uz zemes 
	Vismaz 7,88 m / 6,54 m
	... (jā/nē)

	31.
	Aizsniedzamība pilnā augstumā 
	Vismaz 3,75 m
	... (jā/nē)

	32.
	Sānu sniedzamība no centra
	Vismaz 7,16 m
	... (jā/nē)

	33.
	Augstums līdz paceltam kausam
	Vismaz 6,26 m
	... (jā/nē)

	34.
	Iekraušanas augstums aizm.kausam 
	Vismaz 4,73 m
	... (jā/nē)

	35.
	Ekskavācijas pārbīde
	Vismaz 1,16 m
	... (jā/nē)

	36.
	Kausa sagāzums
	Vismaz 201 grāds
	... (jā/nē)

	Iekrāvēja parametri 6in1 kausam

	37.
	Izgāšanas augstums
	Vismaz 2,69 m
	... (jā/nē)

	38.
	Pacelšanas augstums
	Vismaz 3,18 m
	... (jā/nē)

	39.
	Kausa stiprinajuma augstums
	Vismaz 3,46 m
	... (jā/nē)

	40.
	Kausa striprinājuma attālums
	Vismaz 0,41 m
	... (jā/nē)

	41.
	Sniedzamība uz zemes
	Vismaz 1,39 m
	... (jā/nē)

	42.
	Sniedzamība max augstumā
	Vismaz 1,17 m/0,76m
	... (jā/nē)

	43.
	Rakšanas dziļums
	Vismaz 0,8 m
	... (jā/nē)

	44.
	Sagāšānas lenķis
	Vismaz 45 grādi
	... (jā/nē)

	45.
	Izgāšanas lenķis
	Vismaz 45 grādi
	... (jā/nē)

	46.
	Dakšu sniedzamība
	Vismaz 1,10 m
	... (jā/nē)

	47.
	Dakšu sniedzamība zemes līmenī
	Vismaz 2,13 m/2,68 m
	... (jā/nē)

	48.
	Dakšu sniedzamība pilnā austumā
	Vismaz 1,76 m
	... (jā/nē)

	49.
	Dakšu pacelšanas augstums
	Vismaz 3,28 m
	... (jā/nē)

	50.
	Dakšu celtspēja
	Vismaz 2000 kg
	· ... (jā/nē)

	Citas prasības

	51.
	Vispārējā garantija
	Ne mazāka kā 12 mēneši vai ražotāja noteiktās motorstundas  vismaz 2000 mh
	Vispārējā garantija – … mēneši vai __ mh

	52.
	Iekrāvēja reģistrācija
	Piegādātājs nodrošina iekrāvēja reģistrāciju VTUA uz pasūtītāja –  vārda, ar veiktu tehnisko apskati
	… (jā/ nē)

	53.
	Cits
	· Tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentācija latviešu valodā;
· Iekrāvēja servisa grāmatiņas;
· Apmācības/ instruktāža par iekrāvēja lietošanas un vadīšanas funkcijām/ testa braucieni
	· … (jā/ nē);


· … (jā/ nē);

· … (jā/ nē)




3. Cenā jāiekļauj piegādes izmaksas un operatora apmācību piegādes dienā. 
4. Ja piedāvājumā iekļauts papildu aprīkojums, kurš ir iekļauts cenā , to uzskaita. 
5. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums.
6. Piegādātājs iesniedz apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. 
7. Cenas veidošanas rādītāji: zemākā cena. 
8. Prasības piedāvājuma sagatavošanai: 
9. Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti); 
10. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādīt marku, modeli, ražotāju; 
11. Paredzamais līguma izpildes termiņš; 
12. Piedāvājuma derīguma termiņš; 
13. Piedāvājuma cena EUR bez PVN; 
14. Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju; 
15. Piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
16. Piedāvājums jāiesniedz: Ceļinieku iela 4, Balvi, Balvu novads, LV-4501 līdz 05.09.2025. plkst.: 12.00 vai sūtot elektroniski uz e-pastu: jurisluksts@inbox.lv 
Ziņas sagatavoja: Juris Luksts, kontakttālrunis: +371 20050110 20.08.2025.




☐ (atzīmēt, ja piekrīt): Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.




[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]

