IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
par Autocisternas piena savākšanai un transportēšanai iegādi saskaņā ar KLP atbalsta pasākumu “ Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” (LA 4.2.)

 1. Atbalsta pretendents:                                Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Straupe”
 2. Nodokļu maksātāja numurs:                     LV49503003835
 3. Pasūtītāja adrese:                                      Pienotava, Plācis, Straupes pagasts, Cēsu nov., LV- 4152
 4. Pasūtītais priekšmets:                               Autocisterna piena savākšanai un transportēšanai
 5. Autocisternas piegādes laiks                    01.08.2026
 6. Piedāvājuma derīguma termiņš:               01.08.2026
Specifikācija: 
Automašīna
Riteņu konfigurācija 4x2
Atsperojums priekša/aizmugurē – Pneimatiskais/pneimatiskais
Priekšējās ass kravnesība minimāli 7500kg
Aizmugurējās ass kravnesība minimāli 11500kg
Slodzes displejs uz dzenošās ass
Aizmugures diferenciāļa bloķētājs
Vadītāja sēdeklis ar gaisa amortizāciju un apsildi, ventelāciju
Priekšējai un aizmugures asij disku bremzes, bremžu sistēma ar ABS/EBS
Dienas kabīne ar atpūtas vietu vai guļvietu
Kabīnes atsperojums pneimatiskais
Kabīnes krāsa pelēka metālika ar papildus krāsotām kabīnes plastmasas detaļām
Miglas lukturi
Automātiskā klimata kontrole ar gaisa kondicionieru
Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata spoguļi
Centrālā durvju atslēga ar tālvadību
Radio ar CAR PLAY  funkciju
Attālināta automašīnas diagnostikas funkcija
Riepas 315/70, rezerves ritenis ar kronšteinu
Degvielas bāka min. 300l, materiāls alumīnijs.
Degvielas sildītājs
Dzinējs ar min. griezes momentu 1400 Nm un jaudu 280 Zs
Pārnesumkārba min. 12 pārnesumu
Pārnesumkārbas vadība automātiskā
Sajūga vadība manuāla un automātiska
Tālās gaismas jumtā
Piena cisterna
Tilpums min.: 11 500 litri
[bookmark: _GoBack]3 sekcijas
Izolēta ar vismaz 50 mm siltumizolāciju
Staigāšanas rampas abās cisternas pusēs
Piena mērīšanas iekārta ar funkcijām:
     -saņemtā piena daudzuma mērīšana un summēšana,
     -iesūktā piena daudzuma izdrukas funkcija,
     -piena temperatūras mērīšana saņemšanas brīdī.
Datu displejs
Mēraparatūras skapis automašīnas labajā pusē
Piena sūknis ar ražību min. - 24 m3/h
Piena putu atdalītājs
Sūkšanas šļūtene min. - 6 m
Pilna garantija ne mazāk kā 12 mēneši, spēka pārvadam un Ad Blue komponentiem ne mazāk kā 4 gadi vai 800 000 km no piegādes brīža, kā arī bezmaksas evakuācija garantijas laikā.
Dīlera servisam jābūt ne tālāk kā 50 km no Pircēja bāzes vietas.
Piegādātājam ir jābūt vismaz viena gada pieredzei šāda iepirkuma priekšmeta vai preces piegādāšanā.
Vērtēšanas galvenie kritēriji( iesniegt kopā ar piedāvājumu) : cena ( bez PVN), izdevīgākie servisa noteikumi, garantijas.

20.09.2025.   PKS “Straupe” valdes priekšsēdētājs      Imants Balodis

                            Sastādīja: Sandis Veitmanis, m. 20218617


	  
                                       

