IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS
Metāla detektors un svara kontrolieris ar produktu atlasīšanas iekārtu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros


1. Pasūtītājs:
SIA “Cannelle Bakery” Reģ. nr. 40003146530
Juridiskā adrese: Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Kontaktpersona: Projekta vadītājs Andris Sedmalis
Tālr. + 371 29 226 639, e-pasts: andris.sedmalis@cannelle.lv

2. Iepirkuma priekšmets: Metāla detektors un svara kontrolieris ar produktu atlasīšanas iekārtu.

3. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.11.2026.

4. Paredzamais piegādes laiks: 31.05.2027. (18 mēneši)

5. Tehniskās prasības metāla detektoram ar svara kontrolieri:
	Tehniskā prasība
	Parametri

	Caurlaides augstums
	Ne mazāk kā 200 mm

	Caurlaides platums
	Ne mazāk kā 600 mm

	Konveijera lentas platums
	Ne mazāk kā 600 mm

	Displejs
	Skārienjūtīgs ekrāns

	Atmiņa
	Ne mazāk kā 150 produkti

	Noteikšanas metode
	Vienlaicīgi 2 frekvenču magnetizācijas noteikšanas veids.

	Metāla indikācija
	Lentai apstājoties vai/un signāls ar iespēju pieslēgt pie produkta
atlasīšanas iekārtas (nevēlams produkts).

	
Aprīkots ar funkciju
	Kas neatļauj sākt un beigt darbības ar metāla detektoru, kamēr nav veiktas visas procedūras, lai pārliecinātos, ka metāla detektors
strādā korekti.

	
Apkārtējie vides apstākļi
	Iekārtu paredzēts novietot telpā pie 0 līdz +40°C,
Relatīvais mitrums 30% - 85%,
Jātestē saldēts produkts

	Paredzamo testējamo produktu īpašības
	Ciets, blīvs, šķidrs, pulverveida konsistences

	
Iekārtas detektēšanas jūtība bez produkta
	Metāla daļiņu izmērs vismaz 0,65 mm Ø
Nerūsējošā tērauda (304.klase vai analoga) daļiņu izmērs vismaz
1,35 mm Ø

	Korpuss
	Var būt krāsots

	Datu izvade
	Iekārtai jābūt ar programmu, kas ir savienota tīklā (ethernet
interfeiss), lai visus datus varētu attālināti saņemt uz datora

	Svēršanas diapazons svara kontrolierim
	60-6000 g ar precizitāti +/- 1,5 g

	Skalas intervāls svara kontrolierim
	Ne vairāk kā 0,5 g

	Maksimālais ātrums svara kontrolierim
	Konveijera lentas ātrums 5-78m/min

	Atmiņa svara kontrolierim
	150-200 produkti

	Produkta maksimālie izmēri svara
kontrolierim
	Platums 20-450mm,
Garums 80-450mm, Augstums 5-450mm



Tehniskās prasības produktu atlasīšanas iekārtai (rejector):
	Tehniskā prasība
	Parametri

	Iekārtai jāspēj  strādāt  ar produkta  maksimāliem
izmēriem
	Produkta platums līdz 400 mm
Produkta garums līdz 600 mm
Produkta augstums līdz 200 mm

	Produkta svars
	Līdz 6000 g

	Iekārtai jābūt savienotai, lai strādātu
	· Ar metāla detektoru
· Ar svara kontrolieri

	Klasifikācija
	3 virzienos

	Maksimālais ātrums
	vismaz 40 produkti minūtē

	Konveijera lentas ātrums
	5-49 m/min

	Piedziņas sistēma
	Pneimatiskā (gaisa)

	Apkārtējās vides apstākļi
	0-40°C, relatīvais mitrums 30-85%

	Korpuss
	Var būt krāsots

	Iekārtai ir aprīkota
	Nevēlamā produkta uzkrājējgaldi (2 gab.)



6. Citas prasības:
· Ja piedāvājumā iekļauts papildus aprīkojums, to uzskaita atsevišķi un arī cenu par to norāda atsevišķi.
· Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu kā arī atbilstības deklarācija ka ir pieļaujama saskare ar pārtiku. Atbilstības dokumenti būs jāpievieno, piegādājot preci.
· Garantijas laiks: vismaz 12 mēneši pēc piegādes un uzstādīšanas.

7. Prasības pretendentam:
Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 2.pielikumu.

8. Iekārtu cena:
Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskās apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Iekārtas piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai jābūt iekļautai iekārtas cenā.

9. Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai:
9.1. Piedāvājumu sagatavo, izmantojot šī iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikuma veidni un tas
ietver vismaz šādu informāciju:
· Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);
· Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;
· Paredzamais līguma izpildes termiņš;
· Piedāvājuma derīguma termiņš;
· Piedāvājuma cena EUR bez PVN;
· Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;
· Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.
Piedāvājumam pievieno aizpildītu pretendenta kvalifikācijas aprakstu (2.pielikuma veidne) un apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (3.pielikuma veidne).
Ja nepieciešams, piedāvājumam papildus var pievienot pretendenta citus sagatavotus aprakstus, kas cita starpā ietver izvērstāku informāciju par iekārtas tehniskajiem rādītājiem, taču jāņem vērā, ka obligāti iesniedzams piedāvājums 1.pielikuma formā.
9.2. Piedāvājums jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam nosūtot uz e-pasta adresi: andris.sedmalis@cannelle.lv. Piedāvājumam ir jābūt apliecinātam ar drošu elektronisko parakstu.

10. Piedāvājumu vērtēšana un citi atlases kritēriji:
Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu, kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības.
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1. pielikums
Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam

Piedāvājuma parauga veidne

Piegādātāja rekvizīti
PIEDĀVĀJUMS
par metāla detektoru un svara kontrolieri ar produktu atlasīšanas iekārtu
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros

Pasūtītājs:
SIA “Cannelle Bakery” Reģ. nr. 40003146530
Juridiskā adrese: Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Kontaktpersona: Projekta vadītājs Andris Sedmalis
Tālr. + 371 29 226 639, e-pasts: andris.sedmalis@cannelle.lv

	Piedāvātā iekārta:
	Metāla detektors un svara kontrolieris ar produktu atlasīšanas iekārtu

	Piedāvātās iekārtas marka un modelis:
	

	Piegādes adrese:
	Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801

	Piedāvājuma derīguma termiņš:
	 30.11.2026.

	Paredzamais piegādes laiks:
	 31.05.2027. (18 mēneši)

	Iekārtas cena, EUR (bez PVN):
	

	PVN, EUR
	

	Piedāvājuma summa kopā, EUR
	



Iekārtas tehniskā specifikācija:
	Tehniskā prasība
	Pasūtītāja prasītie parametri
	Pretendenta piedāvātie parametri

	1. Metāla detektors ar svara kontrolieri

	Caurlaides augstums
	Ne mazāk kā 200 mm
	

	Caurlaides platums
	Ne mazāk kā 600 mm
	

	Konveijera lentas
platums
	Ne mazāk kā 600 mm
	

	Displejs
	Skārienjūtīgs ekrāns
	

	Atmiņa
	Ne mazāk kā 150 produkti
	

	Noteikšanas metode
	Vienlaicīgi	2	frekvenču	magnetizācijas
noteikšanas veids.
	

	
Metāla indikācija
	Lentai apstājoties vai/un signāls ar iespēju
pieslēgt pie produkta atlasīšanas iekārtas (nevēlams produkts).
	

	
Aprīkots ar funkciju
	Kas neatļauj sākt un beigt darbības ar metāla detektoru, kamēr nav veiktas visas procedūras,  lai  pārliecinātos,  ka  metāla
detektors strādā korekti.
	

	
Apkārtējie vides apstākļi
	Iekārtu paredzēts novietot telpā pie 0 līdz
+40°C,
Relatīvais mitrums 30% - 85%, Jātestē saldēts produkts
	

	Paredzamo	testējamo
produktu īpašības
	Ciets, blīvs, šķidrs, pulverveida konsistences
	

	Iekārtas	detektēšanas
jūtība bez produkta
	Metāla daļiņu izmērs vismaz 0,65 mm Ø
	



	
	Nerūsējošā tērauda (304.klase vai analoga)
daļiņu izmērs vismaz 1,35 mm Ø
	

	Korpuss
	Var būt krāsots
	

	
Datu izvade
	Iekārtai jābūt ar programmu, kas ir savienota
tīklā (ethernet interfeiss), lai visus datus varētu attālināti saņemt uz datora
	

	Svēršanas	diapazons
svara kontrolierim
	60-6000 g ar precizitāti +/- 1,5 g
	

	Skalas	intervāls	svara
kontrolierim
	Ne vairāk kā 0,5 g
	

	Maksimālais ātrums
svara kontrolierim
	Konveijera lentas ātrums 5-78m/min
	

	Atmiņa svara
kontrolierim
	150-200 produkti
	

	Produkta maksimālie
izmēri svara kontrolierim
	Platums 20-450mm,
Garums 80-450mm, Augstums 5-450mm
	

	Papildus aprīkojums (ja
nepieciešams)
	
	

	2. Produktu atlasīšanas iekārta (rejector)

	Iekārtai jāspēj strādāt ar
produkta maksimāliem
izmēriem
	Produkta platums līdz 400 mm
Produkta garums līdz 600 mm Produkta augstums līdz 200 mm
	

	Produkta svars
	Līdz 6000 g
	

	Iekārtai jābūt savienotai,
lai strādātu
	· Ar metāla detektoru
Ar svara kontrolieri
	

	Klasifikācija
	3 virzienos
	

	Maksimālais ātrums
	vismaz 40 produkti minūtē
	

	Konveijera lentas ātrums
	5-49 m/min
	

	Piedziņas sistēma
	Pneimatiskā (gaisa)
	

	Apkārtējās vides apstākļi
	0-40°C, relatīvais mitrums 30-85%
	

	Korpuss
	Var būt krāsots
	

	Iekārtai ir aprīkota
	Nevēlamā produkta uzkrājējgaldi (2 gab.)
	

	Papildus aprīkojums (ja
nepieciešams)
	
	

	3. Vispārējie nosacījumi

	Garantijas laiks
	Vismaz	12	mēneši	pēc	piegādes	un
uzstādīšanas.
	

	
Iekārtu stāvoklis un
atbilstības dokumenti
	Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu. Atbilstības  dokumenti  būs  jāpievieno,
piegādājot preci.
	



Iesniegtais piedāvājums ir galīgs.

Piedāvājuma datums Uzņēmuma nosaukums
Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija
Paraksts

2. pielikums Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam

Pretendenta kvalifikācijas apraksta parauga veidne

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS IEPIRKUMA JOMĀ

Īstenoto objektu saraksts:
	Īstenošanas gads
	Pasūtītājs
	Adrese
	Tehniskie
raksturlielumi
	Piezīmes

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Vieta, datums

Pretendenta rekvizīti un pilnvarotās personas paraksts

3. pielikums
Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam

Apliecinājuma parauga veidne
Pielikums Nr.	
Iepirkuma piedāvājumam
Nr.	

/Pasūtītāja nosaukums/

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 	
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums	

Paraksts

















1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
