

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
Portatīvais pH-metrs

________________________
vieta, datums

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu

	Daudzums
	1 gab.
	

	Kvalitāte
	Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Ražotāja modelis, marka
	Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka
	

	Izgatavošanas gads
	Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads
	

	Marķēšana
	Jābūt CE marķējumam

	

	Dokumentācija
	Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams).
	

	pH diapazons
	0,00 – 14,00
	

	pH izšķirtspēja
	Vismaz 0,01
	

	pH precizitāte
	±0,01 – ±0,05
	

	Temperatūras diapazons
	0 – +100 °C
	

	Temperatūras pielaide
	Vismaz 0.1 C
	

	Temperatūras precizitāte
	-/+ 0.5 C
	

	Temperatūras kompensācija
	ATC & MTC
	

	IP aizsardzības klase
	Vismaz IP65
	

	Barošanas avots
	4 x AAA baterijas vai lādējamās baterijas
	

	Temperatūras precizitāte
	±0,3 – ±0,5 °C
	

	Datu uzglabāšanas kapacitāte
	Vismaz 50 mērījumi
	


________________________________
Vārds, uzvārds, amats 
____________________
paraksts

