

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
Siera plūsmas konveijera līnija

________________________
vieta, datums

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu

	Daudzums
	5 gab. = 1.0 m (platums ar regulējamās vadotnēm). 
5 gab. = 1.5m
	

	Kvalitāte
	Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Ražotāja modelis, marka
	Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka
	

	Izgatavošanas gads
	Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads
	

	Marķēšana
	Jābūt CE marķējumam

	

	Dokumentācija
	Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams).
	

	Izmēri
	Bortu augstums konveijera līnijai - min 50 mm
	

	Platums konveijera līnijas lentai no metāla detektora uz rotācijas galdu
	līdz 200 mm

	

	Platums konveijera līnijas lentai no termoformēšanas iekārtas uz metāla detektoru
	līdz 300 mm

	

	Materiāla kvalitāte
	AISI304
	

	Konveijera līnijas augstums
	700-900mm ar regulējumu pēdu 200mm
	

	Līnijas griešanās ātrums
	regulējams, sinhronizēts ar metāla detektora griešanās ātrumu
	


________________________________
Vārds, uzvārds, amats 
____________________paraksts
