

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
Siera antenas siera žāvēšanai

________________________
vieta, datums

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu

	Daudzums
	15 gab.
	

	Kvalitāte
	Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Ražotāja modelis, marka
	Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka, vai jāpiešķir identifikātors.
	

	Izgatavošanas gads
	Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads
	

	Marķēšana
	Jābūt CE marķējumam

	

	Dokumentācija
	Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams).
	

	Materiāls
	nerūsējošais tērauds AISI316
	

	Pārvietošana
	Jābūt izvietotiem uz 6 riteņiem (3 riteņi katrā pusē)
	

	Stieņu izmēri
	(platums x garums x augstums) = 1100 mm x 1200 mm x 1900 mm no grīdas
	

	Aprīkojums
	No centrālā rāmja uz katru pusi jābūt 7 stieņiem katrā pusē (diametrs stienim 2.5cm, 550mm garums stienim katrā pusē, neskaitot rāmja profila biezumu 40mm)
	

	
	Jābūt rokturim statīvu stumšanai, saskaņā ar skici pielikumā
	

	
	Jābūt 4 stūra buferiem, saskaņā ar skici pielikumā
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    Pielikums  N r.2   Tehniskā specifikācija     Siera antenas siera žāvēšanai     ________________________   vieta, datums    

Parametrs    Prasība    Pretendents iepretim katrai  prasībai norāda informāciju vai  apliecinājumu  

Daudzums  1 5   gab .   

Kvalitāte  Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu  prasībām un standartiem (saskaņā ar ES  Regulu (EK) Nr.   1935/2004 par  materiāliem, kas nonāk saskarē ar  pārtiku)   

Ražotāja modelis, marka  Jānorāda piedāvātā iepirkuma  priekšmeta ražotaja modelis, marka , vai  jāpiešķir identifikātors .   

Izgatavošanas gads  Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam,  jānorāda izgatavošanas gads   

Marķēšana  Jābūt CE marķējumam     

Dokumentācija  Jānodrošina dokumentus latviešu vai  angļu valodā, piem. atbilstības  deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja  rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un  remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja  piemērojams).   

Materiāls  nerūsējošais tērauds AISI316   

Pārvietošana  Jābūt izvietotiem uz 6 riteņiem (3 riteņi katrā  pusē)   

Stieņu izmēri  (platums x garums x augstums) = 1100 mm x  1200 mm x 1900 mm no grīdas   

Aprīkojums  No centrālā rāmja uz katru pusi jābūt 7  stieņiem katrā pusē (diametrs stienim  2.5cm, 550mm garums stienim katrā pusē,  neskaitot rāmja profila biezumu 40mm)   

Jābūt rokturim statīvu stumšanai, saskaņā ar  skici pielikumā   

Jābūt 4 stūra buferiem, saskaņā ar skici  pielikumā   

           

