

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
Siera rāmis uz ritenīšiem
________________________
vieta, datums

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu

	Kvalitāte
	Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Ražotāja modelis, marka
	Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka, vai jāpiešķir identifikātors.
	

	Izgatavošanas gads
	Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads
	

	Marķēšana
	Jābūt CE marķējumam

	

	Dokumentācija
	Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams).
	

	Rāmju daudzums 
	5 gab.
	

	Plauktu skaits rāmī
	20 gab.
	

	Katram plauktam kravnesība
	vismaz 200 kg
	

	Atveru skaits katrā plauktā
	8 * 2 = 16 gab.
	

	Materiāla kvalitāte
	nerūsējošais tērauds, vismaz AISI 304
	

	Darba temperatūra
	no -18°C līdz +90°C
	

	Rāmju pārvietošanas veids
	Rāmjiem jābūt izvietotiem uz 6 riteņiem (3 riteņi katrā pusē)
	

	Rāmja izmēri
	(platums x dziļums x augstums) = 1040 mm x 1000 mm x 1900 mm
	

	Rāmju izmantošana
	Rāmji paredzēti darbam ar kūpināšanas režģiem
	























Rasējums (demonstrācijas nolūkos)
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Vārds, uzvārds, amats 
____________________
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Ražotāja modelis,  marka  Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta  ražotaja modelis, marka , vai jāpiešķir  identifikātors.   

Izgatavošanas gads  Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam,  jānorāda izgatavošanas gads   

Marķēšana  Jābūt CE marķējumam     

Dokumentācija  Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu  valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu  pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes,  lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas,  u.t.t. (ja piemērojams).   
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Plauktu skaits rāmī  20 gab.   

Katram  plauktam  kravnesība  vismaz   200   kg   

Atveru skaits katrā  plauktā  8   * 2 = 16 gab.   

Materiāla kvalitāte  nerūsējošais tērauds, vismaz   AISI 304   
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Rāmja izmēri  (platums x dziļums x augstums) = 1040 mm x  1000 mm x 1900 mm   
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