
Vieta: Ķekava
Datums: 21.11.2025.
Pieteikumam piešķirts identifikācijas numurs DIMI/2025/824

Iepirkuma references nr.:1

IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	1. Atbalsta pretendents:
	SIA „AM Energy”

	2. Nodokļa maksātāja numurs:
	50103279901

	3. Pasūtītāja adrese:
	Ausekļu iela 4, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija

	4. Pasūtītais priekšmets:
	"Anomāliju Detektors" – Inovatīvs Ražošanas Līniju Monitorings - tehnoloģijas iegāde

	5. Piegādes vieta:
	“Šķūņi”,	Daugmales	pagasts,	Ķekavas
novads, Latvija

	6. Piegādes laiks:
	LĪDZ 30.06.2026.

	7.	Nolikums	un	Tehniskā specifikācija:
	



8.1.  Vispārējie norādījumi:
· Piedāvājuma sniedzējs sagatavo piedāvājumu, kura cenā iekļauts visiem šajā tehniskajā specifikācijā norādītajiem tehniskajiem parametriem un kvalitātes prasībām atbilstošs iepirkuma priekšmets.
· Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
· Cena jānorāda eiro, bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to, ja attiecināms. Cenā ir iekļauta iekārtu piegāde un uzstādīšana.
· Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena par visu iepirkuma priekšmetu, bez PVN, atbilstīgi tehniskai specifikācijai.
· Garantija: vismaz 12 mēneši no iekārtas nodošanas ekspluatācijā.


· Iekārtai jābūt jaunai, iekārta vai tās sastāvdaļas nevar būt lietotas.
· Pretendentam jānodrošina komplektā ietilpstošo iekārtu atbilstību, izmantošanai Eiropas Savienībā (sertifikāts vai atbilstības deklarācija jāpievieno citiem iekārtu pavaddokumentiem pie to pieņemšanas – nodošanas akta).
· Pretendentu atlases kritēriji:
· Par Pretendentu var būt juridiska persona.
· Piegādātājs nav reģistrēts valstīs, kas minētas normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām.
· Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā.
· Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas.
· Apgrozījums vismaz divas reizes lielāks par plānoto līgumcenu (plānotā līgumcena 250 000 EUR).
· Apmaksas kārtība: Daļa no kopējās summas var tikt samaksāta avansā (līdz 30% no līgumsummas), starpposmā un kā noslēguma maksājums (ne mazāk kā 10% no līgumsummas), Pasūtītājam un Piegādātājam
vienojoties, noslēdzot piegādes līgumu. Apmaksas kārtībai jāatbilst nozares
standartiem.
· Ja Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un
funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalenta preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.

8.2.  Tehniskās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Tehniskais raksturojums, prasība, kas jāizpilda iesniedzot piedāvājumu un izstrādājot tehnoloģiju

	1.







	Programmatūras prasības


















	Sistēmai jānodrošina uzņēmumā esošu ražošanas iekārtu aprīkošanu ar programmatūru un datortehniku, kas veic nepārtrauktu vizuālo kontroli, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Risinājumam jāaizstāj cilvēka operators un jāsniedz precīza, nogurumam nepakļauta defektu agrīna noteikšana ražošanas procesā. 

	 1.1.
	Funkcionālās prasības:

	· Mākslīgā intelekta dzinējs:
YOLOv8 (vai līdzvērtīgs) pielāgots vizuālu anomāliju noteikšanai, trenēts uz "normālām" detaļām, lai atpazītu pretējās.
· Lokāla darbība pie līnijas (8 autonomas stacijas)
· Reāllaika vizuālā kontrole < 2 sek aizture
· Atbalsts 1–2 kamerām uz katru lokālo serveri (kopā 8 stacijas)
· Automātiska defektu noteikšana bez manuālas marķēšanas
· Defektu arhivēšana ar attēlu un metadatiem
· Periodiskas PDF/Excel atskaites
· Pieejamība ≥ 99%
· Attālināta administrēšana un uzraudzība caur centrālo mezglu (WEB interfeiss attalinātam monitoringam)
· 8 lokālo serveru dati tiek sūtīti uz 1 centrālo serveri 

	1.2.




	Tehniskās prasības:
	· Operētājsistēma: Ubuntu Server vai Windows IoT/Windows 11 Pro 
· Lietotāja saskarne: Latviski un angliski
· Datu bāze: Vietējā + centrālā 
· Lokālais AI modelis darbojas autonomi
· Piekļuves līmeņi: operators, supervizors, administrators
· Dublēšana lokāli + centrālajā serverī

	2.
	Datortehikas prasības
	Tehniskajam risinājumam jābūt atbilstošam nepārtrauktas vizuālās kontroles veikšanai – 24/7 režīmā. Jānodrošina augsta aprēķinu jauda MI apstrādei, efektīva dzesēšanas sistēma termoregulācijai, papildu dublēta barošana ar UPS aizsardzību, atbilstoša ātruma un veiktspējas tīkla infrastruktūra ar PoE+ atbalstu 16 kamerām.

Papildus prasības:

Jānodrošina vismaz 30% jaudas rezerve skaitļošanas resursiem.


	2.1
	Galvenās darba stacijas
	
Lokālie serveri (8 vienības)
Procesors:
·   8+ kodoli (Intel Xeon / AMD EPYC vai līdzvērtīgs)
·   Bāzes frekvence: ne mazāk kā 2.8 GHz
GPU:
· NVIDIA RTX A4000 / A5000 (vai līdzvērtīgs)
· 16–24 GB VRAM
· Ar CUDA vai OPENCL atbalstu MI bibliotēkām
Operatīvā Atmiņa:
· 32 GB RAM (DDR4/DDR5)
Krātuve:
· 1 TB NVMe SSD
Operētājsistēma:
· Ubuntu Server vai Windows IoT/Windows 11 Pro (vai atbilstoši MI moduļa prasībām)
Korpuss:
· Industriāls mini-tower vai 2U/4U risinājums
· IP65 – piemērots ražošanas videi
Barošana:
· 600W+ PSU
Tīkla savienojums:
· Gigabit Ethernet
· Pievienojams PoE+ komutatoram
Perifērija :
· 1 × 24–27” monitors (2k vai labāks)
· 1 × IP65 komplekts: pele + tastatūra
– izturīga konstrukcija ražošanas videi
Centrālais serveris (1 vienība)
Procesors:
·  16+ kodoli (Intel Xeon / AMD EPYC vai līdzvērtīgs)
·  Bāzes frekvence: ne mazāk kā 2.6 GHz
GPU:
· NVIDIA RTX 6000 / A100 (vai līdzvērtīgs)
· 40 GB VRAM vai vairāk
· Ar CUDA vai OPENCL atbalstu MI bibliotēkām
Operatīvā Atmiņa:
· 64–128 GB RAM
Krātuve:
· 2 TB NVMe SSD + 4 TB HDD
Operētājsistēma:
· Ubuntu Server vai Windows Server (atkarībā no vizualizācijas risinājuma)
Barošana:
· 1000W 80+ Gold PSU vai līdzvērtīgs.
· UPS 1000–1500 VA (online double-conversion) ar 10–15 min darbības laiku pie 100% slodzes
Tīkla savienojums:
· Gigabit + 10G uplink
· Savienojums ar PoE+ komutatoru tīklu
Perifērija :
· 2 × 27” monitors (4K ieteicams)
· Pele + tastatūra (neindustr. nav obligāti, jo centrālais serveris nav uz līnijas)



	2.3.
	Kameru sistēma

	· Galvenās kameras (16 gab.):
· - 5+ MP izšķirtspēja ar Global Shutter sensoru
· - Gigabit Ethernet + PoE+ barošana
· - Rūpnieciskais korpuss IP65+ klasē
· - Darba temperatūras diapazons: -20°C līdz +60°C
· - >60 FPS pilnā izšķirtspējā
· Rezerves kameras (2 gab.):
· Identiskas specifikācijas kā galvenajām
· Objektīvi:
· 25mm fokusa attālums, f/1.4 vai labāks
· Industrial kvalitāte ar C-mount stiprinājumu
· Anti-vibrāciju konstrukcija ražošanas videi
· Optiskā kvalitāte machine vision pielietojumiem
· Apgaismojums:
· LED gredzena tipa sistēma ar >50,000 h darbību IP65+ klasē
· Regulējama intensitāte un tonis

	2.2
	Tīkla infrastruktūra

	· Galvenais komutators
· 1 × PoE+ komutators ar:
· vismaz 16 × Gigabit PoE+ portiem
· kopējo PoE jaudu 200–250W+
· 2–4 × 10G SFP+ uplink portiem
· Managed funkcionalitāti, VLAN, QoS, SNMP
· Rezerves komutators
· 1 × 8 portu Gigabit PoE+ komutators
· VLAN/QoS atbalsts
· Kabeļu sistēma
· CAT 6A vai augstāka
· S/FTP industriālie kabeļi


	3.
	Sistēmas atbalsts
	Lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu un efektīvu darbību ražošanas vidē, pretendentam ir jānodrošina tehniskais atbalsts, kas pieejams 12 stundu laikā no pieprasījuma veikšanas, kas ietver kādu no šīm palīdzībām (attālinātu vai klātienes konsultatīvo kā arī tehnisko palīdzību.)

Pretendentam jānodrošina lietotājs ar visaptverošu lietošanas apmācības instrukciju lietotājiem.

	4.
	Garantija
	Pretendentam jānodrošina visaptveroši garantijas nosacījumi, kas sedz gan aparatūru, gan programmatūru atbilstoši uzņēmuma mērķiem un ražošanas vides prasībām.

Jāpiešķir minimālā garantija 12 mēnešu (1 gada) apmērā visām piegādātajām rūpnieciskā līmeņa aparatūras komponentēm, ieskaitot serveri, kameras, tīkla iekārtas un dzesēšanas sistēmu. Aparatūras garantijā obligāti jāiekļauj bezmaksas diagnostika, remonts un bojāto daļu nomaiņa.

Programmatūras risinājumam un MI modelim jānodrošina minimālā garantija 12 mēnešu (1 gada) apmērā, kas sedz visas kļūdas, kas saistītas ar piegādāto programmatūru, un ietver bezmaksas kļūdu labojumus (bug fixes) un atbalstu.

Garantijas termiņa ietvaros jānodrošina bojātu komponenšu ātra nomaiņa un pilnīgs tehniskais atbalsts bez papildu maksas. Gadījumā, ja garantijas kļūme apdraud sistēmas kritisko funkcionalitāti, pretendentam jānodrošina reaģēšana un problēmas novēršana saskaņā ar 24h klātienes atbalsta nosacījumiem. Visas remonta veikšanai nepieciešamās detaļas garantijas periodā jānodrošina bez maksas.
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8.4. Piedāvājuma noformēšanas prasības:
· Piedāvājumā jāiekļauj sekojoša informācija:
· piedāvājuma sagatavošanas datums;
· piedāvājuma iesniedzēja nosaukums, reģ. nr.; juridiskā adrese, kontaktpersona un kontaktinformācija (tālruņa nr., faksa nr., e-pasta adrese);
· piedāvājuma derīguma termiņš;
· pasūtījuma izpildes termiņš;
· pasūtījuma izpildes vieta.
· Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, tam jābūt parakstītam, apzīmogotam.
· Pretendents var sniegt arī citus datus par savu piedāvājumu.
· Piedāvājums iesniegšanas termiņš ir 2025.gada 9.decembris, līdz plkst. 17:00. 
Piedāvājumus var iesniegt klātienē vai pa pastu adresē: Ausekļu iela 4, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija vai elektroniski uz epastu: amenergo@gmail.com

Tehnisko specifikāciju apstiprināja:

Irita Mežinska
SIA „AM Energy” valdes loceklis

