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Atklāta konkursa


“Inovatīva un augstvērtīga olbaltumvielu zivju produkta izstrāde ar optimizētu sastāvu enerģijas uzturēšanai un veselības stiprināšanai”
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Nolikuma 2.Pielikums

Tehniskā Specifikācija. Lote 1 “Iepakošanas iekārta "skin" tipa iepakojumam”
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Mērķis
Tehniskajā specifikācijā ir skaidri noteiktas prasības attiecībā uz nepieciešamo iekārtu.
Šī specifikācija kalpo kā pamats Pretendenta iesniegtā piedāvājuma novērtēšanai. 
Balstoties uz specifikāciju Pasūtītājs novērtē vai Pretendenta piedāvājums atbilst visiem noteikumiem un prasībām, pirms tas tiek pieņemts izmantošanai

Lote 1 — Iepakošanas iekārta "skin" tipa iepakojumam”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Pusautomātiska vai automātiska skin iepakošanas iekārta ar MAP funkciju (gāzes iepildes iespēju), kas piemērota pārtikas produktu augstas kvalitātes iepakošanai uz plastmasas paliktņiem:
1. Piemērota “skin” iepakošanai uz cietajiem APET/PE vai PP paliktņiem;
2. Vakuuma pakāpe: ≥ 99%, ar MAP iespēju (gāzes padeve pirms plēves piekausēšanas);
3. Gāzes padeves regulācija un iespēja strādāt ar dažādiem gāzes maisījumiem (CO₂, N₂ u.c.);
4. Iespēja mainīt formas dažādiem paliktņu izmēriem (vismaz 2 dažādi izmēri);
5. Caurspīdīgas plēves precīza piekausēšana bez burbuļiem;
6. Iekārtas jauda: ne mazāk kā 6 cikli/;
7. Vadības panelis ar skārienjutīgu ekrānu, iespēja saglabāt iepakošanas programmas;
Komplektā: vakuumsūknis, gāzes dozēšanas sistēma;
Piegāde: Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Avoti", LV-3473; 
Piegādes termiņš — 2026.gada aprīlis
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Tehniskā Specifikācija. Lote 2 “Dozators lieliem beramajiem produktiem (multihead weigher)”





Mērķis
Tehniskajā specifikācijā ir skaidri noteiktas prasības attiecībā uz nepieciešamo iekārtu.
Šī specifikācija kalpo kā pamats Pretendenta iesniegtā piedāvājuma novērtēšanai. 
Balstoties uz specifikāciju Pasūtītājs novērtē vai Pretendenta piedāvājums atbilst visiem noteikumiem un prasībām, pirms tas tiek pieņemts izmantošanai

Lote 2 — Dozators lieliem beramajiem produktiem (multihead weigher)

Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Automātisks daudzgalvu dozators (multihead weigher) lielgabarīta beramajiem pārtikas produktiem ar šādām īpašībām:
1. Aprīkots ar ne mazāk kā 8 svariem/galvām;
2. Piemērots liela izmēra un nelīdzenas formas beramajiem produktiem (piemēram, gaļas gabaliņiem, dārzeņu maisījumiem u.c.);
3. Porciju svars – no 50 g līdz 5 kg;
4. Precizitāte: ± 1–2 g atkarībā no produkta un porcijas svara;
5. Nerūsējošā tērauda konstrukcija, pārtikas kontaktmateriālu atbilstība;
6. Saderīgs ar esošo iepakošanas līniju vai ar pieslēgšanas iespēju pie ārējām iekārtām;
7. Vadības panelis ar pieskārienjūtīgu ekrānu un programmējamiem iestatījumiem;
8. Viegli tīrāms dizains ar noņemamām daļām.

Piegāde: Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Avoti", LV-3473; 
Termiņš — 14 darba dienas no līguma parakstīšanas.
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Mērķis
Tehniskajā specifikācijā ir skaidri noteiktas prasības attiecībā uz nepieciešamo pakalpojumu.
Šī specifikācija kalpo kā pamats Pretendenta iesniegtā piedāvājuma novērtēšanai. 
Balstoties uz specifikāciju Pasūtītājs novērtē vai Pretendenta piedāvājums atbilst visiem noteikumiem un prasībām, pirms tas tiek pieņemts izmantošanai

Lote 3 — ““Vemag” koekstrūzijas iekārtu darba režīmu izstrādes un pielāgošanas pakalpojums”
Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Pakalpojums – “Vemag” koekstrūderu darba režīmu (formulu) izstrāde un pielāgošana jaunu eksperimentālo produktu ražošanai. Pakalpojums ietver:
1. Koekstrūzijas procesa tehnisko parametru definēšanu un pielāgošanu konkrētiem izejmateriāliem un produktu specifikai;
2. Eksperimentu veikšanu uz vietas ražotnē (Nīcā) kopā ar pasūtītāja tehnoloģisko komandu;
3. Darba režīmu pārnesi un pielāgošanai industriālajiem ražošanas apstākļiem;
4. Procesa testēšanu un optimizāciju līdz stabilai ražošanas atkārtojamībai;
5. Tehniskās dokumentācijas sagatavošanu – ieteicamie režīmi, receptūras ievades parametri, iekārtas iestatījumi u.c.;
6. Klātienes atbalstu – vismaz 6 komandējumi uz rūpnīcu Nīcā ar praktisku darbu pie iekārtām;
7. Garantēts tehniskais atbalsts 3 mēneši pēc nodošanas ekspluatācijā.
Pakalpojuma sniegšanas vieta: Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Avoti", LV-3473
Termiņš — Aprīlis, 2026






SIA “NS ESTATE”, Reģ. Nr. 40103845006, PVN Nr. LV. 40103845006, Juridiskā adrese: Dienvidkurzemes nov., Nīcas pag., Nīca, "Avoti", LV-3473, od@zalakaipasaulei.lv

image4.png




