2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
AUTOMĀTISKĀ Termoformēšanas vakuumsIEPAKOŠANAS LĪNIJA

vieta, datums
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab. – Automātiskatermoformēšanas vakuums paplātes blīvētājsIepakošanas līnija gatavo ēdienu, kūpinātu zivju un zupu pagatavošanai, atbalstot vakuuma, MAP un ādas iepakojumu.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos).

	Mērķis
	Termoformēšana paplātes blīvētājs  Iepakošanas līnija, kas piemērota: C-PET paplātēm (āda/vakuuma) 250–300 g; A-PET paplātēm (MAP) 200–500 g; C-PET vakuuma/āda iepakojumiem kūpinātām zivīm; apaļām zupas krūzītēm 150–200 g (dziļi vilktas, ar aizlīmētu augšējo plēvi).

	Izvades jauda
	Minimālais mazumtirdzniecības iepakojumu skaits 8 stundu maiņā atkarībā no formāta. DALĪBNIEKAM jāiesniedz ietilpības tabula katram formātam.

	Kopējie izmēri (G × P × A)
	Kopējais līnijas garums 9000–13 000 mm;
platums 1100–1400 mm;
augstums 1800–2200 mm.
Ir jānorāda precīzi izmēri.

	Higiēnisks dizains
	Nerūsējošais tērauds AISI 304, vismaz; piemērots mazgāšanai; slīpām virsmām; ierīces korpuss, vismaz IP65.

	Ķēdes/tīkla platums
	420–770mm, piemērots 3–5paplāšu rindas katrā rindā/solī trases izkārtojumi.

	Veidojošās plēves veids un veidošanas dziļums
	Stingras termoformējamas plēves (C-PET, A-PET). Regulējams formēšanas dziļums 20–120 mm vai lielāks.

	Formēšanas stacija
	Jāiekļauj sviestmaižu iepriekšēja uzsildīšana (augšpusē un apakšā) un dziļo paplāšu un zupas krūzīšu veidošana ar aizbāzni.

	Blīvēšanas stacija
	Atvilktņu tipapelējuma qĀtras nomaiņas blīvēšanas sistēma, kas nodrošina vakuuma, MAP un virsējās blīvēšanas funkcijas.Pneimatiska veidnes apakšējās daļas kustība.

	Filmas dzesēšanas modulis
	Integrēta dzesēšanas sadaļa pirms griešanas, lai stabilizētu augšējo plēvi pēc blīvēšanas.

	Iepakošanas tehnoloģijas
	Jāatbalsta vakuums, MAP (gāzes skalošana) un ādas blīvēšanaar vismaz 30 mm izvirzījumuuz stingrām paplātēm.

	Vakuuma sūkņa komplekts
	Centralizēta vai ar mašīnu integrēta sistēma ar rotācijas lāpstiņu sūkni + pastiprinātāju (Roots tipa) ātrai evakuācijai. Piegādātājam jānorāda konfigurācija.

	Gāzes sajaukšanas iekārta (MAP)
	Gāzes maisītājs/dozēšana O₂/N₂/CO₂ maisījumiem; regulējams MAP sastāvs ar uzraudzību.

	Griešanas sistēmas
	Šķērsgriezums un garengriezums; formas vai sloksnes perforators apaļām krūzītēm; integrēta apdares atlikumu izvešana.

	Instrumenti/formāti
	Nepieciešami divi pilni formātu komplekti:

	
	Taisnstūra formas paplāte (gatavošanai gatavoti ēdieni, zivis);

	
	Apaļas/dziļas krūzītes formāts (zupas).

	
	Jāiesniedz izkārtojuma rasējumi.

	Etiķešu aplikators
	Augšējais un/vai apakšējais etiķešu aplikators, kas ir saderīgs ar stingrām paplātēm/krūzītēm.

	Iebūvēts printeris
	Iebūvēts termopārneses (vai līdzvērtīgs) printeris datuma, partijas, svītrkodu un QR kodu drukāšanai tieši uz augšējās tīmekļa lapas.

	Padeves konveijers (higiēnisks)
	Nerūsējošā tērauda atvērta rāmja padeves konveijers 2500–3500 mm; piemērots mazgāšanai; piemērots manuālai iekraušanai.

	Izvades konveijers un uzkrāšana
	Nerūsējošā tērauda izlādes konveijers un uzkrāšanas sistēma (buferkonveijers vai rotācijas galds).

	Vadības sistēma
	PLC/IPC sistēma ar skārienekrānu HMI, recepšu kontroli, trauksmes signāliem un vakuuma/MAP uzraudzību.

	Drošība
	Atbilstība ES Mašīnu direktīvai; aizsargi, bloķēšanas ierīces, avārijas apturēšanas ierīces, drošības ķēdes.

	Tīrīšana un higiēna
	Piemērots intensīvai mitrai tīrīšanai; gludas virsmas; minimāla netīrumu uzkrāšanās; pilnīga piekļuveveidošana unblīvēšanas stacijas.

	Komunālie pakalpojumi
	Barošanas avots 400 V, 3~ (3+N), 50 Hz. Jānorāda saspiestā gaisa, dzesēšanas un gāzes patēriņš.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāti)
	Piedāvājumā jāiekļauj visas sastāvdaļas, kas nepieciešamas pilnīgai funkcionalitātei:termoformētājs,Automātiskās padeves paplātes ar dalītāju no 1 līdz 3 – 5 līnijām formēšanas stacija, paplāšu blīvēšanas stacija, divi instrumentu komplekti,ratiņi, lai atvieglotu formāta maiņu un nodrošinātu otro instrumentu glabāšanu, vakuuma + pastiprinātāja sistēma,Degvielas tvertne MAP MAP gāzes maisītājs, plēves dzesēšanas modulis, iebūvēts printeris, etiķešu aplikators, padeves konveijers, izejas konveijers ar uzkrāšanu, Pneimatiskais izlīdzinātājs no 3+3 un 5+5 līdz 1 līnijai Drošības apsardze, vadības sistēma. Pilns nepieciešamo iekļauto komponentu saraksts.

	Piegādātāja atbildība par uzdevumu izpildi
	DALĪBNIEKAM jāpiedāvā tāda konfigurācija un pilnīgums, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visus nepieciešamos apakškomponentus pilnīgai darbībai.

	Dokumentācija
	Lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas un apkopes rokasgrāmatas, elektriskās/pneimatiskās shēmas, formāta maiņas dokumentācija, vakuuma/gāzes sistēmas dokumentācija, atbilstības deklarācija (LV vai EN).

	Atbilstība un CE marķējums
	Jāatbilst ES Mašīnu, EMC un LVD direktīvām; CE marķējums ir obligāts.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna garantija līnijai un visām iekļautajām sastāvdaļām.
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Parametrs  Prasība  

DALĪBNIEKS sniedz  informāciju vai  pierādījumus par  katru prasību.   

Daudzums  1 gab.  –   Automātiska termoformēšanas vakuums   paplātes  blīvētājs Iepakošanas līnija gatavo ēdienu, kūpinātu zivju un  zupu pagatavošanai, atbalstot vakuuma, MAP un ādas  iepakojumu.  

Piedāvātais zīmols,  modelis  Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa  nosaukums (identifikācijas nolūkos).  

Mērķis  Termoformēšana   paplātes blīvētājs    Iepakošanas līnija, kas  piemērota: C - PET paplātēm (āda/vakuuma) 250 – 300 g; A - PET  paplātēm (MAP) 200 – 500 g; C - PET vakuuma/āda  iepakojumiem kūpinātām zivīm; apaļām zupas krūzītēm 150 – 200 g (dziļi vilktas, ar aizlīmētu augšējo plēvi).  

Izvades jauda  Minimālais mazumtirdzniecības iepakojumu skaits 8 stundu  maiņā atkarībā no formāta. DALĪBNIEKAM jāiesniedz  ietilpības tabula katram formātam.  

Kopējie izmēri (G × P  × A)  Kopējais līnijas garums 9000 – 13   000 mm;   platums 1100 – 1400 mm;   augstums 1800 – 2200 mm.   Ir jānorāda precīzi izmēri.  

Higiēnisks dizains  Nerūsējošais tērauds AISI 304, vismaz; piemērots mazgāšanai;  slīpām virsmām; ierīces korpuss, vismaz IP65.  

Ķēdes/tīkla platums  420 – 770 mm, piemērots 3 – 5 paplāšu rindas katrā rindā/solī   trases izkārtojumi .  

Veidojošās plēves veids  un veidošanas dziļums  Stingras termoformējamas plēves (C - PET, A - PET). Regulējams  formēšanas dziļums 20 – 120 mm vai lielāks.  

Formēšanas stacija  Jāiekļauj sviestmaižu iepriekšēja uzsildīšana (augšpusē un  apakšā) un dziļo paplāšu un zupas krūzīšu veidošana ar  aizbāzni.  

Blīvēšanas stacija  Atvilktņu tipa pelējuma q Ātras nomaiņas blīvēšanas sistēma, kas  nodrošina vakuuma, MAP un virsējās blīvēšanas  funkcijas. Pneimatiska   veidnes apakšējās daļas kustība.  

Filmas dzesēšanas  modulis  Integrēta dzesēšanas sadaļa pirms griešanas, lai stabilizētu  augšējo plēvi pēc blīvēšanas.  

