2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
AUTOMATISKĀ TERMOFORMĒŠANAS VAKUMA IEPACKOŠANAS LĪNIJA

vieta, datums
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab. – Automātiska termoformēšanas vakuuma iepakošanas līnija gatavotiem ēdieniem, kūpinātām zivīm un zupām, kas atbalsta vakuuma, MAP un ādas iepakošanu.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos).

	Mērķis
	Termoformēšanas iepakošanas līnija, kas piemērota: C-PET paplātēm (āda/vakuums) 250–300 g; A-PET paplātēm (MAP) 200–500 g; C-PET vakuuma/āda iepakojumiem kūpinātām zivīm; apaļām zupas krūzītēm 150–200 g (dziļi vilktas, ar aizlīmētu augšējo plēvi).

	Izvades jauda
	Minimālais mazumtirdzniecības iepakojumu skaits 8 stundu maiņā atkarībā no formāta. DALĪBNIEKAM jāiesniedz ietilpības tabula katram formātam.

	Kopējie izmēri (G × P × A)
	Kopējais līnijas garums 9000–13 000 mm;
platums 1100–1400 mm;
augstums 1800–2200 mm.
Ir jānorāda precīzi izmēri.

	Higiēnisks dizains
	Nerūsējošais tērauds AISI 304, vismaz; piemērots mazgāšanai; slīpām virsmām; ierīces korpuss, vismaz IP65.

	Ķēdes/tīkla platums
	420–460 mm, piemērots 3–4 sliežu ceļu izkārtojumam.

	Veidojošās plēves veids un veidošanas dziļums
	Stingras termoformējamas plēves (C-PET, A-PET). Regulējams formēšanas dziļums 20–120 mm vai lielāks.

	Formēšanas stacija
	Jāiekļauj sviestmaižu iepriekšēja uzsildīšana (augšpusē un apakšā) un dziļo paplāšu un zupas krūzīšu veidošana ar aizbāzni.

	Blīvēšanas stacija
	Atvilktnes tipa ātrās nomaiņas blīvēšanas sistēma, kas nodrošina vakuuma, MAP un virsējās blīvēšanas metodes.

	Filmas dzesēšanas modulis
	Integrēta dzesēšanas sadaļa pirms griešanas, lai stabilizētu augšējo plēvi pēc blīvēšanas.

	Iepakošanas tehnoloģijas
	Jāatbalsta vakuums, MAP (gāzes skalošana) un virsējās kārtas blīvēšana uz stingrām paplātēm.

	Vakuuma sūkņa komplekts
	Centralizēta vai ar mašīnu integrēta sistēma ar rotācijas lāpstiņu sūkni + pastiprinātāju (Roots tipa) ātrai evakuācijai. Piegādātājam jānorāda konfigurācija.

	Gāzes sajaukšanas iekārta (MAP)
	Gāzes maisītājs/dozēšana O₂/N₂/CO₂ maisījumiem; regulējams MAP sastāvs ar uzraudzību.

	Griešanas sistēmas
	Šķērsgriezums un garengriezums; formas vai sloksnes perforators apaļām krūzītēm; integrēta apdares atlikumu izvešana.

	Instrumenti/formāti
	Nepieciešami divi pilni formātu komplekti:

	
	Taisnstūra formas paplāte (gatavošanai gatavoti ēdieni, zivis);

	
	Apaļas/dziļas krūzītes formāts (zupas).

	
	Jāiesniedz izkārtojuma rasējumi.

	Etiķešu aplikators
	Augšējais un/vai apakšējais etiķešu aplikators, kas ir saderīgs ar stingrām paplātēm/krūzītēm.

	Iebūvēts printeris
	Iebūvēts termopārneses (vai līdzvērtīgs) printeris datuma, partijas, svītrkodu un QR kodu drukāšanai tieši uz augšējās tīmekļa lapas.

	Padeves konveijers (higiēnisks)
	Nerūsējošā tērauda atvērta rāmja padeves konveijers 2500–3500 mm; piemērots mazgāšanai; piemērots manuālai iekraušanai.

	Izvades konveijers un uzkrāšana
	Nerūsējošā tērauda izlādes konveijers un uzkrāšanas sistēma (buferkonveijers vai rotācijas galds).

	Vadības sistēma
	PLC/IPC sistēma ar skārienekrānu HMI, recepšu kontroli, trauksmes signāliem un vakuuma/MAP uzraudzību.

	Drošība
	Atbilstība ES Mašīnu direktīvai; aizsargi, bloķēšanas ierīces, avārijas apturēšanas ierīces, drošības ķēdes.

	Tīrīšana un higiēna
	Piemērots intensīvai mitrai tīrīšanai; gludas virsmas; minimāla netīrumu uzkrāšanās; pilnīga piekļuve formēšanas un blīvēšanas stacijām.

	Komunālie pakalpojumi
	Barošanas avots 400 V, 3~ (3+N), 50 Hz. Jānorāda saspiestā gaisa, dzesēšanas un gāzes patēriņš.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāti)
	Piedāvājumā jāiekļauj visas pilnīgai funkcionalitātei nepieciešamās sastāvdaļas: termoformētājs, formēšanas stacija, blīvēšanas stacija, divi instrumentu komplekti, vakuuma + pastiprinātāja sistēma, MAP gāzes maisītājs, plēves dzesēšanas modulis, iebūvēts printeris, etiķešu aplikators, padeves konveijers, izejas konveijers ar akumulatoru, drošības aizsargi, vadības sistēma. Pilns nepieciešamo iekļauto sastāvdaļu saraksts.

	Piegādātāja atbildība par uzdevumu izpildi
	DALĪBNIEKAM jāpiedāvā tāda konfigurācija un pilnīgums, kas pilnībā atbilst mērķim un tehniskajam uzdevumam, ieskaitot visus nepieciešamos apakškomponentus pilnīgai darbībai.

	Dokumentācija
	Lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas un apkopes rokasgrāmatas, elektriskās/pneimatiskās shēmas, formāta maiņas dokumentācija, vakuuma/gāzes sistēmas dokumentācija, atbilstības deklarācija (LV vai EN).

	Atbilstība un CE marķējums
	Jāatbilst ES Mašīnu, EMC un LVD direktīvām; CE marķējums ir obligāts.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna garantija līnijai un visām iekļautajām sastāvdaļām.
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