2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

AUTOMĀTISKI NOGRIEŽAMAS CILINDRISKAS VĀRĪŠANAS KATLAS AR MAISĪTĀJU IEGĀDE
vieta, datums
Šī tabula:
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	2 gab.– Rūpnieciska automātiska nolokāma vārīšanas katla ar integrētu maisītāju un PLC vadību.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos).

	Mērķis
	Lielas ietilpības rūpnieciskā ēdiena gatavošana (vārīšana, maisīšana) sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām. Iekārtai jābūt aprīkotai ar automātisku maisītāju un noliekšanas sistēmu, kas paredzēta pārtikas izkraušanai ratiņos, vienlaikus saglabājot nemainīgu izejas augstumu.


	Ietilpība
	• Tvertnes tilpums: 280–320 litri.


	Būvniecība
	• Materiāls: Divsienu trauks, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda (AISI-304/316).


• Konstrukcija: Cilindriska konstrukcija ar augstu izlādes punktu, kas piemērota 200 litru ratiņiem.


• Higiēna: Sertificēta IPX5 aizsardzība vai līdzvērtīga.

	Apkures sistēma
	• Tips: Netiešā elektriskā apkure.


• Tehnoloģija: Silda ar bruņotiem sildelementiem, kas iegremdēti dubultapvalka ūdens/eļļas vannā.

	Maisītāja sistēma
	• Tips: Integrēts automātiskais mikseris ar regulējamu ātrumu.


• Asmeņi: Maisīšanas asmeņiem jābūt pielāgojamiem un viegli noņemamiem tīrīšanai.

	Slīpuma mehānisms
	• Tips: Motorizēta automātiska noliekšana.

• Funkcionalitāte: Izliešanas lūpai/izplūdes atverei sasvēršanas procesa laikā jāpaliek vienādā augstumā, lai atvieglotu drošu izkraušanu ratiņos.


	Vadības sistēma
	• Saskarne: Uzlabots PLC monitors ar skārienekrānu.


• Funkcijas: Gatavošanas parametru automatizācija, recepšu pārvaldība, miksera vadība un slīpuma vadība.

	Jauda un spriegums
	• Kopējā elektriskā jauda:35 kW– 50 kW.


• Spriegums: 400 V / 3 fāzes / 50 Hz.

	Izmēri
	• Garums: 1500 –1900 mm.


• Dziļums: 1550–1650 mm.


• Augums:1100– 1300 mm.


	Obligātie piederumi (iekļauti)
	Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas ierīces nodrošināšanu ar šādiem specifiskiem piederumiem:


• Dušas komplekts / Elastīga šļūtene tīrīšanai.

• Automātiska ierīce tvertnes piepildīšanai ar ūdeni.

• Elektroniskais ūdens skaitītājs / Automātiska ūdens patēriņa kontroles sistēma.

• Filtrs/sietiņš liešanas lūpai.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija.

	Atbilstība
	Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.


Vārds, uzvārds, amats
paraksts
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