
2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀ AUTOMATIZĒTĀ APAĻO KREPU RAŽOŠANAS MAŠĪNA
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab.– Rūpnieciskā automātiskā krepu ražošanas iekārta, kas paredzēta apaļu krepu ražošanai.

	Mērķis
	Apaļo pankūku ar dažādu diametru ražošana lielos apjomos, nepārtraukti. Mašīnai jānodrošina nemainīga kvalitāte un biezums, kas piemērots profesionālai un laboratorijas mēroga lielai ražošanas jaudai.

	Darbības specifikācijas
	

	* Krepa forma
	Jāveido apaļas pankūkas.

	* Krepa diametrs
	Diametram jābūt regulējamam atbilstoši klienta vajadzībām, minimālajam diapazonam jābūt no 100 mm līdz 550 mm.


	* Ražošanas jauda
	Augsta stundas ražība (mērot pie Ø200 mm): 1200 gab./h – 2300 gab./h.


	* Mīklas trauka ietilpība
	Aprīkots ar mīklas tvertni ar tilpumu no 48 l līdz 52 l.


	* Barošana ar mīklu
	Produkts jāpievada iekārtai, izmantojot dozēšanas sūkni.


	* Gatavošanas temperatūra
	Temperatūrai jābūt regulējamai, maksimāli līdz 340 °C–360 °C.


	* Ātruma kontrole
	Gatavošanas veltnim jābūt aprīkotam ar ātruma regulētāju, ko kontrolē invertors, lai regulētu ražošanas ātrumu.


	* Ventilācija
	Mašīnai jābūt aprīkotai ar integrētu nosūkšanas pārsegu tvaika izvadīšanai


	Konstrukcija un izmēri
	

	* Materiāls
	Izgatavots galvenokārt no nerūsējošā tērauda un augstas kvalitātes alumīnija (piemēram, EN AW 6082 T6 vai līdzvērtīga)


	* Elektriskais panelis
	Elektriskajam panelim jābūt droši uzstādītam uz mašīnas, ievērojot visus spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus.


	* Nominālais svars
	
370–390 kg


	* Ārējais garums (A)
	
1300 mm–1320 mm


	* Ārējais dziļums (B)
	
1180 mm–1200 mm


	* Ārējais augstums (C)
	
1370 mm–1400 mm

	Enerģija un jauda
	

	* Maks. uzstādītā jauda
	
27 kW–30 kW


	* Barošanas spriegums
	3x400V, 50/60 Hz (vai saderīgs rūpnieciskais spriegums).

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina pilnībā funkcionējošas iekārtas piegāde ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām, piederumiem un palīginstrumentiem, kas nepieciešami nepārtrauktai krepju ražošanai. Tas skaidri ietver:

	
	• Dozēšanas sūknis un visi pārneses mehānismi.

	
	• Ar invertora vadību darbināms ātruma mainītājs.

	
	• Integrētais nosūces pārsegs.

	
	• Visi nepieciešamie instrumenti darbībai, kalibrēšanai un tīrīšanai.

	
	• Uzstādīšanas materiāli, galīgie komunālo pakalpojumu pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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