
2. pielikums. Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀ AUTOMĀTISKĀ MAKARONU EKSTRŪDERIS AR PIEDERUMIEM
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab.– Rūpnieciskais automātiskais makaronu ekstrūderis (galda iekārta).

	Mērķis
	Automātiska un uzticama gan īsu, gan garu makaronu formu, kā arī specializētu formu (ravioli un njoķi) ražošana, apstrādājot visus izplatītākos miltu un mannas veidus. Piemērots nepārtrauktai vidēja apjoma ražošanai (piemēram, restorāniem, delikatešu veikaliem).

	Galvenās mašīnas specifikācijas
	

	* Mīcīšanas tvertnes ietilpība
	Maks. ietilpība: 2,5 kg–3,5 kg vienā partijā.

	* Ekstrūzijas ražošana
	Ražība: 8 kg/h – 11 kg/h.

	* Automātiskais griezējs
	Ietver integrētu automātisko makaronu griezēju ar ātruma regulētāju īsu makaronu formu griešanai.

	* Ventilators
	Ietver integrētu priekšžāvēšanas ventilatoru.

	* Būvniecība
	Ārējā konstrukcija izgatavota no anodēta alumīnija; visām detaļām, kas saskaras ar makaroniem (vārpsta, gliemežvāks, tvertnes iekšpuse), jābūt no nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīgs).

	* Noņemamas daļas
	Vārpstai un gliemežtransportierim jābūt noņemamiem, lai tos būtu viegli tīrīt un apkopt.

	* Izmēri (platums x dziļums x augstums)
	Maks. izmēri: 400 mm – 510 mm (platums) x 360 mm – 510 mm (dziļums) x 440 mm – 470 mm (augstums).

	* Nominālais svars
	55–65 kg.

	* Jauda / Spriegums
	Jauda: 0,5 kW–1,0 kW. Spriegums: 220 V/1 fāze/50 Hz (vienfāzes) vai 380 V/3 fāzes/50 Hz (trīsfāžu) saskaņā ar iepirkuma iestādes norādījumiem.

	Obligātais piederums 1: Ravioli bloks
	

	* Funkcija
	Dažādu izmēru lentīšu ravioli ražošanai ar mīkstu pildījumu (dārzeņiem, sieru, gaļu) jābūt speciālam stiprinājumam.

	* Ietilpība
	Ražošanas jauda: 17 kg/h – 21 kg/h.

	* Vienības svars
	17–19 kg.

	* Uzstādīšana
	Jābūt konstruētam vienkāršai un ātrai piestiprināšanai pie galvenās mašīnas.

	Obligātais piederums 2: Njoķu bloks
	

	* Funkcija
	Kartupeļu njoķu vai no dažādiem miltiem gatavotu njoķu ražošanai jābūt speciāli paredzētam stiprinājumam.

	* Pielāgošanās spēja
	Njoķu formai jābūt viegli maināmai, nomainot formēšanas instrumentu.

	* Uzstādīšana
	Jābūt konstruētam vienkāršai un praktiskai piestiprināšanai pie galvenās mašīnas.

	Obligāts piederums Nr. 3: pilns štanču komplekts
	

	* Pārklājums
	Piedāvājumā jāiekļauj visaptverošs visu pieejamo makaronu veidņu komplekts, kas paredzēts šai mašīnai, aptverot visus īsos makaronus, garos makaronus un makaronu loksņu formātus.

	* Mirst materiāls
	Piegādātajām griezējformām jāietver abi galvenie mašīnai pieejamie materiālu veidi: metāla (bronzas/misiņa) griezējformas (raupjai makaronu virsmai) UN PTFE ieliktņu griezējformas (gludākai, spīdīgākai makaronu virsmai).

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam ir pilnībā jākomplektē aprīkojums, izprotot paredzēto mērķi (visaptveroša svaigu makaronu ražošana) un iekļaujot visas nepieciešamās sastāvdaļas un nepieciešamos piederumus.Tas nepārprotami ietver:

	
	• Galvenā ekstrūdera iekārta.

	
	• Ravioli bloks (obligātais piederums Nr. 1).

	
	• Njoķu vienība (obligātais piederums Nr. 2).

	
	• Visaptverošais štanču komplekts (obligāts piederums 3).

	
	• Visi nepieciešamie rāmji, kronšteini, pildīšanas sistēmas (ravioli) un makaronu paplātes.

	
	• Uzstādīšanas materiāli, inženierkomunikāciju pieslēgumi, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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