2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Aukstuma zivju uzglabāšanas skapju iegāde
vieta, datums
Šī tabula:
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	5 gab.– Vertikāla aukstuma skapis, kas īpaši paredzēts svaigu zivju uzglabāšanai.

	Piedāvātais zīmols, modelis
	Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos).

	Mērķis
	Svaigu zivju un jūras velšu uzglabāšana noteiktās negatīvās/pozitīvās temperatūrās, lai novērstu bojāšanos un dehidratāciju.

	Temperatūras diapazons
	• Darba temperatūra: regulējams diapazons no -4°C līdz +4°C, lai nodrošinātu optimālu svaigu zivju saglabāšanu.

	Ietilpība un uzglabāšana
	• Uzglabāšanas līmeņi: Paredzēts vismaz 7 zivju konteineru līmeņu uzglabāšanai.

• Konteinera izmērs: Saderīgs ar 600x400 mm konteineriem/tvertnēm.

• Iekļautie konteineri: Iekārtai jābūt aprīkotai ar pilnu 7 specializēto zivju konteineru komplektu (nerūsējošā tērauda vai pārtikas kvalitātes plastmasas ar perforētu dibenu notecināšanai).

	Būvniecība
	• Materiāls: Iekšējais un ārējais slānis ir izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, ​​lai izturētu pret sāļu un šķidrumu radīto koroziju.

• Izolācija: Augsta blīvuma poliuretāns, biezums 50 mmvai augstāk

• Noteka: Integrēta drenāžas sistēma apakšā atkritumu šķidrumu/ledus kušanas novadīšanai, kas ir ļoti svarīga zivju higiēnai.

• Aizsardzība: IPX5 ūdens aizsardzības klase vai līdzvērtīga.

	Dzesēšanas sistēma
	• Tips: Augšpusē montējama saldēšanas iekārta.

• Dzesētājviela: videi draudzīgs ogļūdeņradis R290 (spēj darboties ECO režīmā).

• Klimata klase: 4 (līdz 30°C apkārtējās vides temperatūrai).

• Atkausēšana: Automātiska elektriskā atkausēšana.

	Vadības sistēma
	• Saskarne: Elektroniska vadība ar kapacitīvu skārienekrānu (vismaz 3 collas).

• Funkcijas: Temperatūras displejs, HACCP trauksmes signālu vēsture (pēc izvēles, bet vēlams), ECO režīms.

	Izmēri
	• Platums: 640 mm –760 mm.

• Dziļums:700 mm– 820 mm.

• Augstums: 1980 mm – 2020 mm.

	Durvis
	• Tips: Cietas nerūsējošā tērauda durvis.

• Īpašības: Pašaizvēršanās mehānisms, atvēršanas palikšanas funkcija 90° leņķī, ergonomisks pilna garuma rokturis.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājs ir atbildīgs par pilnībā funkcionējošas ierīces nodrošināšanu, kas ir gatava tūlītējai lietošanai. Komplektā jāiekļauj:

• 1 x aukstuma skapis

• 7 x zivju uzglabāšanas konteineri (600 x 400 mm)

• Regulējamas nerūsējošā tērauda kājas (130–200 mm)

• Strāvas kabelis un kontaktdakša

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, CE atbilstības deklarācija.

	Atbilstība
	Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, Zemsprieguma direktīvai un tiesību aktiem par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. CE marķējums ir obligāts.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.


Vārds, uzvārds, amats
paraksts
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