2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀS PILNĪGAS TĪRĪŠANAS STACIJAS AR ŠĻŪTENES RUĻĻIEM (SATELĪTU SISTĒMA)

	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	16 gab.– Pilnībā aprīkotas tīrīšanas stacijas ar integrētu šļūtenes spoli (satelītstacijas).

	Mērķis
	Lai stacija darbotos kā centrālās tīrīšanas sistēmas pamata, nemobils elements, tai jānodrošina visi elementi, kas nepieciešami sākotnējai skalošanai, putošanai, dezinfekcijai un galīgajai skalošanai.

	1. Sistēmas tips un konstrukcija
	

	* Sistēmas tips
	Izstrādāta kā satelītstacija (piemēram, SR 25-1 klases vai līdzvērtīga) pieslēgšanai centrālajam augstspiediena ūdensvadam.

	* Materiāls
	Izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda (AISI 304 vai līdzvērtīgs), lai nodrošinātu izcilu izturību, uzticamību un ķīmisko izturību.

	* Dizains
	Izturīgs, higiēnisks dizains, kurā galvenā prioritāte ir lietošanas ērtums.

	2. Darbības rādītāji
	

	* Ūdens ieplūdes spiediens
	Paredzēts darbam ar centrālās ūdens padeves spiedienu 20–30 bar.

	* Ūdens plūsmas ātrums
	Darba plūsmas ātrums: 12 l/min – 18 l/min (piemērots intensīvai tīrīšanai vienam lietotājam).

	* Tīrīšanas posmi
	Jānodrošina secīgi posmi: sākotnējā skalošana (ar augstspiediena ūdeni), putu uzklāšana, starpposma skalošana, dezinfekcijas līdzekļa uzklāšana un pēdējā skalošana.

	3. Obligātās sastāvdaļas (pilns komplekts)
	

	* Satelītu stacija
	Galvenā pie sienas montējamā vadības/sajaukšanas iekārta (piemēram, SR 25-1).

	* Šļūtenes spole
	Integrēta nerūsējošā tērauda šļūtenes spole (manuāla vai automātiska).

	* Šļūtene
	Komplektā ietilpst vismaz 20–25 metrus gara augstspiediena šļūtene (ar dubultu metāla pinumu vai līdzvērtīgu rūpniecisko standartu).

	* Lances/Sprauslas
	Pilns uzgaļu komplekts trim atsevišķām lietojumprogrammām: mazgāšanai/skalošanai, putu uzklāšanai un dezinfekcijai.

	* Ķīmiskā integrācija
	Konteineru pakaramais/grozsķīmiskiem līdzekļiem (mazgāšanas/dezinfekcijas līdzekļiem).

	* Piederumi
	Iekļauts lancetes piekare, tauriņvārsti, ātrie savienojumi un nepieciešamās savienojuma šļūtenes.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina, ka visas iekārtas sastāvdaļas un sagatavošana ir pabeigta pilnīgai darbībai. Ja trūkst datu, piegādātājam jāsazinās ar iepirkumu nodaļu.Piedāvājumā ir skaidri jāiekļauj: satelītstacija, šļūtenes spole, augstspiediena šļūtene un pilns smidzinātāju/sprauslu komplekts, pilnībā uzstādīts un gatavs pieslēgšanai centrālajai sistēmai.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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