2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀ ELEKTRISKĀ VANNĪTE (GALDA VIRSMA)

	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus atbilstoši katrai prasībai.
	

	Daudzums
	1 gab.– Rūpnieciskais elektriskais virtuves izlietnes modulis.

	Mērķis (specializēts)
	Paredzēts precīzai, saudzīgai temperatūras uzturēšanai un apstrādei, īpaši piemērots tādiem uzdevumiem kā šokolādes kausēšana vai smalku mērču un krēmu turēšana, novēršot piedegšanu vai termiskus bojājumus.

	1. Ārējie izmēri
	

	* Ārējais garums (L)
	330 mm–350 mm.

	* Ārējais dziļums (D)
	530 mm–550 mm.

	* Ārējais augstums (A)
	240 mm–260 mm.

	2. Ietilpība un temperatūra
	

	* Pannas ietilpība
	Paredzēts 1 x GN 1/1 pannai vai līdzvērtīgai rūpnieciskai ietilpībai.

	* Temperatūras diapazons
	Regulējams termostats darbībai zemā temperatūras diapazonā, parasti no 30 °C līdz 90 °C, kas aptver šokolādes kušanas temperatūras.

	3. Tehniskās prasības
	

	* Jauda / slodze
	Kopējā pievienotā slodze: 1,1 kW} – 1,3 kW.

	* Barošanas spriegums
	Vienfāzes: 220 V–240 V.

	* Būvniecība
	Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda konstrukcija.

	* Drenāža
	Jābūt iekļautam drenāžas krānam/vārstam ūdens vannas iztukšošanai.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas Bain-Marie iekārtas piegāde, ieskaitot nepieciešamos sildelementus, termostatu un drenāžas krānu. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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