2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKĀ IZOLĒTĀ DZESĒŠANAS TVERTNE KAVIĀRAM_PĀRTIKAS PĀRSTRĀDE

	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	1 gab.– Rūpnieciskā vertikālā dzesēšanas tvertne ar integrētu saldēšanas iekārtu.

	Mērķis
	Paredzēts ātrai, stabilai dzesēšanai un kontrolētai tādu delikātu pārtikas produktu kā kaviārs, mērces vai krēmi uzglabāšanai/maisīšanai, kuriem nepieciešama vienmērīga temperatūras sadale un stingra aukstuma ķēdes uzturēšana.

	1. Ietilpība un izmēri
	

	* Nominālais tilpums
	50 litri – 55 litri 

	* Ārējais platums (P)
	500 mm–540 mm.

	* Ārējais dziļums (D)
	550 mm–580 mm.

	* Ārējais augstums (A - aizvērts)
	1030 mm–1070 mm.

	2. Dzesēšana un temperatūras kontrole
	

	* Saldēšanas iekārta
	Obligāta iekļaušanaintegrētas dzesēšanas iekārtas.

	* Mērķa temperatūra
	Spēj sasniegt un uzturēt stabilu darba temperatūru diapazonā no 0°C līdz +4°C.

	* Izolācija
	Divsienu izolētsbūvniecība.

	* Temperatūras uzraudzība
	Jābūt iekļautam funkcionālam mērstienim (mērstienim) un digitālajam displejam/sensoram temperatūras kontrolei.

	* Maisītājs/maisītājs
	Ietver integrētu maisītāja motoru/maisītāju viendabīgai dzesēšanai.

	* Maisītāja drošība
	Maisīšanas mehānismam jāietver drošības funkcija (piemēram, gravitācijas slēdzis), kas automātiski aptur maisīšanu, ja vāks tiek atvērts.

	3. Būvniecība un higiēna
	

	* Materiāls (minimums)
	Izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda (vismaz AISI 304). Iekšējai tvertnei jābūt ļoti izturīgai pret koroziju, lai to varētu lietot ar pārtikas/sālījuma šķīdumiem.

	* Vāks
	Iekļauts verams nerūsējošā tērauda vāks ar vismaz 20 cm diametra atveri.

	* Drenāžas izvads
	Jāiekļauj higiēnisks piena/produkta izvades savienojums (piemēram, DN50, SMS51 vai Triclamp izvads ar nerūsējošā tērauda droseļvārstu).

	* Bāze
	Aprīkots ar regulējamām atbalsta kājām, lai nolīdzinātu tvertni uz nelīdzenām grīdām.

	4. Elektriskās prasības
	

	* Barošanas spriegums
	230 V, 50 Hz..

	* Elektriskā drošība
	Elektriskajām ķēdēm jābūt aizsargātām pret ūdens vai tvaika iekļūšanu.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina vienas pilnībā funkcionējošas iekārtas piegāde, ieskaitot integrētu saldēšanas iekārtu, maisītāju, mērstieni un regulējamas kājas. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: uzstādīšanas materiāli, nodošana ekspluatācijā un visaptveroša personāla apmācība.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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