2. pielikums
Tehniskā specifikācija
RŪPNIECISKO ATKRITUMU APGLABĀŠANAS DZESĒTĀJI
	Parametrs
	Prasība

	DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību.
	

	Daudzums
	4 gab.– Rūpniecisko atkritumu utilizācijas dzesētāji (atkritumu tvertņu dzesēšanas skapji).

	Mērķis
	Pārtikas atkritumu higiēniskai atdzesēšanai un uzglabāšanai, novēršot baktēriju augšanu un samazinot smakas, uzturot kontrolēti zemu temperatūru. Paredzēts divu standarta liela tilpuma atkritumu tvertņu ievietošanai un atdzesēšanai.

	1. Ietilpība un izmēri
	

	* Atkritumu tvertnes ietilpība
	Paredzēts divām (2) atkritumu tvertnēm pa 240 litriem katra.

	* Kopējā bruto ietilpība
	1100 litri–1150 litri.

	* Ārējais garums (L)
	1700 mm–1720 mm.

	* Ārējais dziļums (D)
	860 mm–880 mm.

	* Ārējais augstums (A)
	1190 mm–1210 mm.

	2. Temperatūras un dzesēšanas sistēma (autonomā)
	

	* Darba temperatūras diapazons
	+2°C līdz +15°C.

	* Apkārtējās vides darbība
	Piemērots apkārtējās vides temperatūrai no +15°C līdz +40°C.

	* Saldēšanas iekārta
	Integrēta, autonoma dzesēšanas iekārta(Iebūvēta dzesēšana).

	* Dzesētāja tips
	290 randi(Ogļūdeņradis, zems globālās sasilšanas potenciāls).

	* Atkausēšanas sistēma
	Automātiska atkausēšana un iztvaikošanaatkausēta ūdens atkausēšanai, izmantojot karstu gāzi.

	3. Konstrukcijas un tehniskās prasības
	

	* Materiāls
	Izgatavots no nerūsējošā tērauda.

	* Iztvaicētājs
	Iztvaikošanas sistēmai jābūt ieputotai (piemēram, nerūsējošā tērauda aizmugurējā sienā).

	* Piekļuve
	Aprīkots ar atveramu atkritumu izvešanas atveri (vāku).

	* Vadības ierīces
	Jābūt aprīkotai ar elektronisko vadību.

	* Jauda / slodze
	Pievienotā slodze: 350 W – 450 W.

	* Elektroapgāde
	230 V, 50 Hz.

	Pilns funkcionālais komplekts (obligāts)
	Piegādātājam jānodrošina četru pilnībā funkcionējošu atkritumu utilizācijas dzesēšanas iekārtu piegāde, kas ir pilnīgas, samontētas un gatavas pievienošanai. Piedāvājumā skaidri jāiekļauj: dzesēšanas iekārta, integrētā dzesēšanas iekārta, visas iekšējās sastāvdaļas un automātiskā atkausēšanas/iztvaikošanas sistēma.

	Dokumentācija
	Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas un CE atbilstības deklarācija latviešu vai angļu valodā.

	Garantija
	Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija.
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Parametrs  Prasība  

DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai  pierādījumus par katru prasību.   

Daudzums  4 gab. –   Rūpniecisko atkritumu utilizācijas  dzesētāji (atkritumu tvertņu dzesēšanas  skapji).  

Mērķis  Pārtikas atkritumu higiēniskai atdzesēšanai  un uzglabāšanai, novēršot baktēriju  augšanu un samazinot smakas, uzturot  kontrolēti zemu temperatūru. Paredzēts  divu standarta liela tilpuma atkritumu  tvertņu ievietošanai un atdzesēšanai.  

1. Ietilpība un izmēri   

* Atkritumu tvertnes ietilpība  Paredzēts divām (2) atkritumu tvertnēm pa  240 litriem katra.  

* Kopējā bruto ietilpība  1100 litri – 1150 litri .  

* Ārējais garums (L)  1700 mm – 1720 mm .  

* Ārējais dziļums (D)  860 mm – 880 mm .  

* Ārējais augstums (A)  1190 mm – 1210 mm .  

