PIELIKUMS 1
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Videonovērošanas sistēma
Vispārīgs apraksts: Videonovērošanas sistēma paredzēta nepārtrauktai iekšējās un ārējās teritorijas uzraudzībai, nodrošinot augstas izšķirtspējas (vismaz 4 MP) krāsainu attēlu 24/7, atbilstoši GDPR prasībām. Sistēmā paredzēta datu aizsardzība pret elektrības padeves traucējumiem un nepiederošu personu piekļuvi.
	I Tehniskās prasības
* Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.
	Pretendenta piedāvājums

	Nr.
	Parametrs
	IR/NAV/
Parametra vērtība

	Sistēmas galvenās sastāvdaļas SIA “Sudrablīnis” ražotnē Traleru ielā 30, Rīgā

	1
	32 IP kanālu ierakstu iekārta (NVR)
	

	a
	Raksturojums: DS-7732NI-M4, 32 IP (līdz 12 MP), 4×SATA, AcuSense
	

	b
	Skaits: 1 gab.
	

	2
	Cietais disks
	

	a
	Raksturojums: ne mazāk kā 6 TB, Surveillance, SATA 6 Gb/s
	

	b
	Skaits: 4 gab.
	

	3
	Ārējā kupola IP kamera
	

	a
	Raksturojums: DS-2CD1143G2-LIU, 4 MP, 2.8 mm lens, IR, IP67, PoE/12 VDC.
	

	b
	Skaits: ne mazāk kā 29 (atbilstoši shēmai – tiks nosūtīta pēc pieprasījuma, rakstot uz e-pastu anete@sudrablinis.lv).
	

	4
	Ārējā kupola IP kamera
	

	a
	Raksturojums: DS-2CD2347G2H-LIU, 4 MP, 2.8 mm, ColorVu, AcuSense, iebūvēts mikrofons, IP67, PoE, 12V.
	

	b
	Skaits: ne mazāk kā 3 (atbilstoši shēmai – tiks nosūtīta pēc pieprasījuma, rakstot uz e-pastu anete@sudrablinis.lv).
	

	5
	Montāžas kārba
	

	a
	Raksturojums: DS-1280ZJ-DM46.
	

	b
	Skaits: ne mazāk kā 29 (atbilstoši shēmai – tiks nosūtīta pēc pieprasījuma, rakstot uz e-pastu anete@sudrablinis.lv).
	

	6
	Sienas kronšteins
	

	a
	Raksturojums: DS-1273ZJ-140.
	

	b
	Skaits: ne mazāk kā 3 (atbilstoši shēmai – tiks nosūtīta pēc pieprasījuma, rakstot uz e-pastu anete@sudrablinis.lv).
	

	7
	Metāla skapis
	

	a
	Raksturojums: 19 collu, 15U, ar atslēgu
	

	b
	Skaits: 1 gab.
	

	8
	Patch panelis
	

	a
	Raksturojums: Cat 5e UTP, 24 porti.
	

	b
	Skaits: 2 gab.
	

	9
	Kabeļu organizators
	

	a
	Skaits: vismaz 2 gab.
	

	10
	Komutators (switch)
	

	a
	Raksturojums: 3E1526P-SI, 24×100 Mbps PoE RJ45 port, 2×Gigabit combo, AF/AT līdz 300m.
	

	b
	Skaits: 2 gab.
	

	11
	Maršrutētājs
	

	a
	Raksturojums: Mikrotik L009UiGS-RM.
	

	b
	Skaits: 1 gab.
	

	12
	Tīkla kabelis
	

	a
	Raksturojums: Cat-5, UTP, 1 m.
	

	b
	Skaits: vismaz 34 gab.
	

	13
	Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS)
	

	a
	Raksturojums: APC UPS 900 W, 1600 VA.
	

	b
	Skaits: 1 gab.
	

	14
	Caurule
	

	a
	Raksturojums: Ø20 mm, gluda, gaiši pelēka.
	

	b
	Skaits: ne mazāk kā 500 m (atbilstoši trases garumam).
	

	15
	Turētājskava
	

	a
	Raksturojums: caurule Ø20 mm, melna
	

	b
	Skaits: atbilstoši trases garumam.
	

	16
	Datu kabelis
	

	a
	Raksturojums: Cat-5, UTP.
	

	b
	Skaits: atbilstoši trases garumam.
	

	17
	Palīgmateriāli, stiprinājumi.
	

	Sistēmas galvenās sastāvdaļas SIA “Sudrablīnis” ražotnē Augusta Dombrovska iela 23, Rīga

	1
	32 IP kanālu ierakstu iekārta (NVR)
	

	a
	Raksturojums: DS-7732NXI-K4, 32 IP, 4xSATA (līdz 10TB),4K HDMI, 1.5U
	

	b
	Skaits: 1 gab.
	

	2
	Cietais disks
	

	a
	Raksturojums: ne mazāk kā 6 TB, Surveillance, SATA 6 Gb/s.
	

	b
	Skaits: 2 gab.
	

	3
	Ārējā kupola IP kamera
	

	a
	Raksturojums: DS-2CD1143G2-LIU, 4 MP, 2.8 mm lens, IR, IP67, PoE/12 VDC.
	

	b
	Skaits: 7 gab.
	

	4
	Montāžas kārba
	

	a
	Raksturojums: DS-1280ZJ-DM46.
	

	b
	Skaits: 7 gab.
	

	5
	Komutators (switch)
	

	a
	Raksturojums: Hikvision DS-3E1526P-SI, 24×100 Mbps PoE RJ45 port, 2×Gigabit combo, AF/AT līdz 300m.
	

	b
	Skaits: 1 gab.
	

	6
	Maršrutētājs
	

	a
	Raksturojums: Mikrotik L009UiGS-RM.
	

	b
	Skaits: 1 gab.
	

	7
	Caurule
	

	a
	Raksturojums: Ø20 mm, gluda, gaiši pelēka.
	

	b
	Skaits: ne mazāk kā 60m (atbilstoši trases garumam).
	

	8
	Turētājskava
	

	a
	Raksturojums: Caurule Ø20 mm, pelēka.
	

	b
	Skaits: 180 gab.
	

	9
	Datu kabelis
	

	a
	Raksturojums: Cat-5, UTP.
	

	b
	Skaits: 260 m.
	

	10
	Palīgmateriāli, stiprinājumi.
	

	Sistēmas tehniskās prasības (attiecas uz abiem objektiem)

	1
	Video kvalitāte: ne mazāk kā 4.0 MP, 24/7 krāsains attēls (ColorVu), Smart Hybrid Light nakts apgaismojumam.
	

	2
	AcuSense tehnoloģija: cilvēku un transportlīdzekļu kustību diferenciācija, samazinot viltus trauksmes.
	

	3
	Datu uzglabāšana: NVR ar 32 IP kanālu atbalstu, 4×SATA diskiem, iespēja paplašināt arhīvu.
	

	4
	Datu aizsardzība: UPS nodrošina sistēmas darbību elektroapgādes traucējumu gadījumos.
	

	5
	Fiziskā drošība: metāla skapis ar slēdzeni atbilst GDPR prasībām par piekļuves ierobežošanu.
	

	6
	Tīkla risinājums: PoE komutators nodrošina ērtu un drošu IP kameru pieslēgumu.
	

	7
	Savietojamība: Hikvision ekosistēma ar centralizētu pārvaldību (iVMS, Hik-Connect) vai analogs (adresē Traleru iela 30, Rīgā).
	

	II Speciālās prasības:
	

	Nr.
	Parametrs
	IR/NAV/
Parametra vērtība

	1.
	Pretendents nodrošina, ka izmantotais aprīkojums ir jauns, ar derīgu CE/EN atbilstību.
	

	2.
	Visi darbi jāveic saskaņā ar nozares profesionālajiem standartiem IP videonovērošanas jomā.
	

	3.
	Pretendents sagatavo risinājumu, balstoties uz sistēmas faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu, kas veikts objekta apskates laikā.
	

	4.
	Pretendentam jānodrošina, ka visi darbi tiek veikti tā, lai katrā adresē visa sistēma pēc uzstādīšanas (Traleru ielā 30, Rīga), nomaiņas un paplašināšanas (A.Dombrovska iela 23, Rīga) funkcionētu kā vienots integrēts risinājums.
	

	5.
	Savietojamība ar esošo infrastruktūru (A.Dombrovska iela 23, Rīga):
· Pretendenta risinājumam jānodrošina pilnīga tehniskā savietojamība ar objektā esošo Hikvision IP videonovērošanas sistēmu.
· Piedāvājumā jānorāda (īss apraksts), kā tiks nodrošināta konfigurācijas savietošana, migrācija un esošo iestatījumu saglabāšana.
	

	6.
	Ekspluatācija un uzturēšana (uz servisa līguma pamata, kas tiks parakstīts, kad būs beidzies garantijas periods): 
· ieteicamais cietā diska maiņas cikls – ne biežāk kā pēc 3–4 gadiem. 
· regulāra sistēmas atjaunināšana (programmatūra un drošības ielāpi). 
· servisa pārbaudes vismaz reizi gadā.
	

	7.
	Garantija: vismaz 24 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Garantijas periodā Pretendentam jānodrošina videonovērošanas sistēmas darbības nepārtrauktība un programmatūras atbilstība visiem jaunākajiem atjauninājumiem (bez papildus izmaksām).
	

	8.
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu un aprīkojuma piegāde, visi montāžas darbi (kabeļu ievilkšana, cauruļu uzstādīšana, kameru stiprināšana), sistēmas konfigurēšana (IP adrešu plāns, ieraksta parametri), lietotāju apmācība darbam ar sistēmu).
	






PIELIKUMS 2
APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________ 
      Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju. 
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s. 
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:  [1:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.1. cenām; 
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai 
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums. 
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. 
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā. 




Datums:
Paraksts: 
Vārds, uzvārds: 
Amats: 


1

