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Informācija par pasūtītāju:

1.1. Pasūtītājs

SIA Ultraplast EU
Ganību iela 103, Ventspils, LV-3601
Reģistrācijas numurs:  40203069304

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona 
[bookmark: OLE_LINK1]Rihards Nolendorfs
Tehniskais direktors
r.nolendorfs@ultraplast.lv

Informācija par iepirkuma priekšmetu
Iepirkuma nosaukums: Iekārta ar programmatūru ražošanas procesu digitalizācijā - datorredzes risinājums ražošanas līnijai: Divu (2) augstas izšķirtspējas kameru inspekcijas sistēma un integrācija PVC, ABS, PMMA, polikarbonāta un citu polimēru lokšņu ražošanas līnijā. 
Sistēma paredzēta nepārtrauktai kvalitātes kontrolei caurspīdīgu, puscaurspīdīgu un krāsotu plastmasas lokšņu ražošanas procesā. Sistēmai jāiekļauj viss nepieciešamais: augstas precizitātes optiskā aparatūra, programmatūra, uzstādīšana, ieslēgšana ekspluatācijā un operatoru apmācība.

Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 
Projekts tiks finansēts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmu “Atbalsts procesu digitalizācijai un mākslīgā intelekta risinājumiem.”
 Iepirkuma priekšmeta detalizēts raksturojums jeb tehniskās prasības apkopotas un pievienotas šī nolikuma 2.pielikumā.
Iepirkuma paredzemā līguma cena ir 200 000 eiro bez PVN.

Piedāvājuma derīguma termiņš: 2026.gada 31.decembrim
Līguma izpildes termiņi: 2026.gada 31.decembrim
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Pretendents iesniedz piedāvājumu līdz 2026.gada 23. februārim. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums jāiesniedz elektroniskā veidā, sūtot uz e-pasta adresi: eduards@actumpartners.eu . Pretendents sagatavo piedāvājumu datorrakstā latviešu valodā un iesniedz elektroniskā veidā parakstītu ar elektronisko parakstu. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā.
Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu pieteikuma un piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
Finanšu piedāvājums: Pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma pielikuma “Finanšu piedāvājums” noteikto finanšu piedāvājuma formu (1.pielikums).

Iepirkuma tehniskā specifikācija
Pretendents nodrošina tehnisko prasību izpildi atbilstoši šī Nolikuma Pielikuma Nr. 2. “Tehniskā specifikācija” prasībām. Piedāvājums jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā noteikto iepirkumu.


	 Tehniskā specifikācija

	Nr.
	Tehniskās prasības 
	Parametri / funkcionalitāte

	1.
	
Vispārīgie sistēmas parametri
	· Pārbaudāmais materiāls: Caurspīdīgas, puscaurspīdīgas, krāsotas plastmasas loksnes (PVC, ABS, PMMA, polikarbonāts, kompozīti)
· Materiāla biezums diapazons: 0,5 mm līdz 20 mm
· Materiāla platums diapazons: 800 mm līdz 2050 mm
· Maksimālais pārbaudes platums: Līdz 2100 mm (ar rezervi)
· Maksimālais pārbaudes ātrums: 15 m/min (ar rezervi sistēmas attīstībai)
· Minimālais pārbaudes ātrums: 0,5 m/min (palaišanas/iestatīšanas režīmiem)
· Izšķirtspēja: ≤ 100×100 µm pie pilna līnijas platuma (2050 mm)
· Kameru skaits un tips: Vismaz 2 × 8K (8192 pikseļi) lineārā skenēšanas krāsu kameras ar augstu gaismas jutību
· Apgaismojuma sistēma: LED-based brightfield un darkfield apgaismojums pārraides un atstarošanas režīmiem
· Defektu noteikšana: Jābūt konfigurējamai plastmasas ražošanai raksturīgiem defektiem:  burbuļi, skrambas, švīkas, sveši objekti, krāsas nevienmērīguma defekti, dimensiju novirzes, virsmas nelīdzenumi

	3.
	
Sistēmā iekļaujamās komponentes
	•	Augstas veiktspējas industriāls attēlu apstrādes dators ar vairākkodolu procesoru.
•	Rūpnieciskā līmeņa monitora panelis ar pieskārienjutīgu ekrānu (min. 21").
•	Rūpnieciskā līmeņa datu eksporta interfeiss (CSV, Excel saderīgs, iespēja integrēties ar uzņēmuma ERP/MES sistēmu).
•	Rūpnieciskā līmeņa nepārtrauktā barošanas avota (UPS) sistēma barošanas stabilitātei (min. 30 min rezerve).
•	Visaugstākās kvalitātes montāžas rāmis (uzstādāms uz grīdas), pielāgots rūpnieciskai videi.
•	Attālinātās pārskatīšanas darba stacijas licence 1 datoram (vienlaicīgam piekļuvei no ražošanas zonas un biroja).
•	Mašīnmācīšanās balstīts adaptīvs klasifikators defektu atpazīšanai (QuickTeach vai ekvivalents) ar iespēju mācīties no vēsturiskajiem datiem.
•	Lokšņu šķirošanas interfeiss PLC (programmējams loģiskais kontrolieris) ar protokolu saderību ar Siemens, Allen-Bradley, Breyer kontrolsistēmām.
•	Rūpnieciskās klases optiskie sensori precīzai loksnes pozīcijas noteikšanai.
•	Aizsardzības pārsegs pret putekļiem, mitrumu un vibrācijām (IP65 vismaz).

	Nr.
	Funkcionālās prasības
	Parametri / funkcionalitāte

	
	Signāla izsekošana un defektu apstrāde

	Sistēmai jāintegrējas mūsu esošajā ražošanas līnijā un PLC (Breyer vai ekvivalentā), lai nodrošinātu:
· Reāllaika defektu noteikšanu un izsekošanu ar precizitāti ±50 mm pa konveijera virzienu.
· Vismaz četras operatora konfigurējamas kvalitātes pakāpes:
· Pakāpe A+ (premium kvalitāte, bez defektiem)
· Pakāpe A (standarta kvalitāte, nelieli defekti)
· Pakāpe B (zemāka kvalitāte, pielāgojamiem projektiem)
· Brāķis (nederīgi izstrādājumi).
· Defektu izsekošanu līdz šķērsgriešanas iekārtai ar automātisku precīzu griešanas signāla izsaukšanu (meklētāja sistēma).
· Inteliģentu apstrādes loģiku, balstoties uz loksnes garumu un kvalitātes pakāpi:
	Loksnes garums
	Pakāpe A+
	Pakāpe A
	Pakāpe B
	Brāķis

	≤ 3050 mm
	Krautas atsevišķā premium kaudzē
	Krautas standarta kaudzē
	Krautas atsevišķā B kaudzē vai izmestas
	Automātiski izmestas atkritumu konteinerā

	> 3050 mm
	Izvadītas manuālai pārbaudei
	Izvadītas manuālai pārbaudei
	Izmestas ar atstarpi
	Automātiski izmestas ar saīsināšanu


· Minimālais brāķa garums: 600 mm, konfigurējams 1 mm solī, ar iespēju defektus koncentrēt  galā materiāla taupīšanai.
· Sistēmai jābūt ar iespēju reģistrēt un statistiski analizēt visus defektus platumā un garumā, kā ari izveidot kvalitātes pārskatus.


	
	Citas prasības
	Parametri / funkcionalitāte

	
	Datu pārvaldība un atskaite
	•	Automātiska datu saglabāšana vismaz 12 mēnešus.
•	Grafiskie pārskati par defektu izplatību, kvalitātes tendencēm.
•	Iespēja iestatīt brīdinājumus, kad defektu skaits pārsniedz iestatītos parmatrus.
•	Tiesību piekļuves līmeņi (operatora, tehniķa, inženiera, administratora).

	
	Uzstādīšana un iekārtas nodošana ekspluatācijā

	•	Uzstādīšana uz vietas ražotnē, ko veic piegādātāja sertificēti speciālisti.
•	Maksimālais uzstādīšanas laiks: 5 darba dienas (ieskaitot ceļošanas laiku).
•	Pilnīga iekārtas palaišana, kalibrēšana un optimizācija.
•	Testēšana ar dažāda veida plastmasas loksnēm (caurspīdīgām, krāsotām, strukturētām).
•	Vietēja apmācība operatoriem, uzturēšanas personālam un inženieriem: kopā 3 dienas.
•	Piegādātājs nodrošina visus nepieciešamos instrumentus, programmatūru, dokumentāciju un rezerves daļas sarakstu.

	
	Dokumentācija un atbalsts

	•	Pilnīga dokumentācija latviešu valodā: lietošanas pamācība, uzturēšanas instrukcija, elektriskās un mehāniskās shēmas.
•	Tehniskā dokumentācija arī angļu valodā.
•	24/7 attālinātā tehniskā atbalsta iespēja pirmajiem 3 mēnešiem.
•	Garantijas serviss attālināti vai klātienē ar reakcijas laiku ne vairāk kā 48 stundas.

	
	Piegāde un loģistika
	•	Piegādes noteikumi: FCA (Incoterms® 2020).
•	Piegādes termiņš: Nepārsniedzot 5 mēnešus no līguma noslēgšanas.
•	Visas komponentes jāpiegādā vienā sūtījumā, izņemot gadījumus, kad tas tehniski neiespējams.
•	Piegādātājam jānodrošina visas muitas un nodokļu formalitātes.

	
	Piedāvājuma sagatavošanas prasības
	Lūdzu, iesniedziet detalizētu piedāvājumu, iekļaujot:
•	Detalizētu cenu sadalījumu par aparatūru, programmatūru, uzstādīšanu, apmācību.
•	Ikmaksu grafika priekšlikumu (avansa maksājums, maksājums pēc piegādes, maksājums pēc ieviešanas).
•	Pilnus garantijas noteikumus (vismaz 24 mēneši uz aparatūru, 12 mēneši uz programmatūru).
•	Gada uzturēšanas pakalpojumu izmaksas pēc garantijas termiņa.
•	Detalizētu izslēgto darbu un iespējamo papildu izdevumu sarakstu.
•	Atsauces par līdzīgiem projektiem plastmasas, polimēru vai celulozes-plastmasas kompozītu nozarēs.
•	Tehniskās iespējas sistēmas papildināšanai nākotnē (papildu kameras, mākslīgā intelekta moduļi).




Ja Pretendents neiesniedz Nolikumā minētos dokumentus vai iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikuma prasībām un/vai Pasūtītāja vajadzībām, tā iesniegtais pieteikums tiek noraidīts un netiek izskatīts.
Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana
Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kuri atbilst visām iepirkuma noteikumu prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst kādai no iepirkuma noteikumu prasībām tiek izslēgti no dalības iepirkumā.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu.’


1.pielikums
Piedāvājuma veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iekārta ar programmatūru ražošanas procesu digitalizācijā - datorredzes risinājums ražošanas līnijai. Vienas (1) augstas izšķirtspējas kamera inspekcijas sistēmai un integrācijai PVC, ABS, PMMA, polikarbonāta un citu polimēru lokšņu ražošanas līnijā. 
Atveseļošanas fonda atbalsta programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros 

Pasūtītājs:
SIA Ultraplast EU
Ganību iela 103, Ventspils, LV-3601
Reģistrācijas numurs:  40203069304
Pasūtītāja kontaktpersona 
Rihards Nolendorfs
Tehniskais direktors
r.nolendorfs@ultraplast.lv


	Pretendenta nosaukums
	

	Adrese
	

	Ŗeģ. Nr.
	

	Kontaktpersona
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	



	Iepirkuma priekšmets:
	Iekārta ar programmatūru ražošanas procesu digitalizācijā - datorredzes risinājums ražošanas līnijai: Vienas (1) augstas izšķirtspējas kamera inspekcijas sistēmai un integrācijai PVC, ABS, PMMA, polikarbonāta un citu polimēru lokšņu ražošanas līnijā. 


	Piegādes adrese:
	Ganību iela 103, Ventspils, LV-3601

	Piedāvājuma derīguma termiņš (minimālais termiņš – 3 mēneši):
	

	Paredzamais piegādes laiks:
	

	Līgumcena* , EUR:
	

	PVN EUR
	

	Kopā EUR

	



* Apliecinām, ka finanšu piedāvājuma cenās ir iekļautas visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, visas ar to netieši saistītās izmaksas, materiālu izmaksas, darba izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, transportlīdzekļa izmaksas un citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi, kā arī piedāvājuma cena ir noteikta saskaņā ar SIA “Ultraplast" iepirkuma procedūras” noteikumu 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” nosacījumiem.


2.pielikums
Piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


	Tehniskā specifikācija

	Nr.
	Tehniskās prasības 
	Parametri / funkcionalitāte

	1.
	
Vispārīgie sistēmas parametri
	· Pārbaudāmais materiāls: Caurspīdīgas, puscaurspīdīgas, krāsotas plastmasas loksnes (PVC, ABS, PMMA, polikarbonāts, kompozīti)
· Materiāla biezums diapazons: 0,5 mm līdz 20 mm
· Materiāla platums diapazons: 800 mm līdz 2050 mm
· Maksimālais pārbaudes platums: Līdz 2100 mm (ar rezervi)
· Maksimālais pārbaudes ātrums: 15 m/min (ar rezervi sistēmas attīstībai)
· Minimālais pārbaudes ātrums: 0,5 m/min (palaišanas/iestatīšanas režīmiem)
· Izšķirtspēja: ≤ 100×100 µm pie pilna līnijas platuma (2050 mm)
· Kameru skaits un tips: Vismaz 2 × 8K (8192 pikseļi) lineārā skenēšanas krāsu kameras ar augstu gaismas jutību
· Apgaismojuma sistēma: LED-based brightfield un darkfield apgaismojums pārraides un atstarošanas režīmiem
· Defektu noteikšana: Jābūt konfigurējamai plastmasas ražošanai raksturīgiem defektiem:  burbuļi, skrambas, švīkas, sveši objekti, krāsas nevienmērīguma defekti, dimensiju novirzes, virsmas nelīdzenumi

	3.
	
Sistēmā iekļaujamās komponentes
	•	Augstas veiktspējas industriāls attēlu apstrādes dators ar vairākkodolu procesoru.
•	Rūpnieciskā līmeņa monitora panelis ar pieskārienjutīgu ekrānu (min. 21").
•	Rūpnieciskā līmeņa datu eksporta interfeiss (CSV, Excel saderīgs, iespēja integrēties ar uzņēmuma ERP/MES sistēmu).
•	Rūpnieciskā līmeņa nepārtrauktā barošanas avota (UPS) sistēma barošanas stabilitātei (min. 30 min rezerve).
•	Visaugstākās kvalitātes montāžas rāmis (uzstādāms uz grīdas), pielāgots rūpnieciskai videi.
•	Attālinātās pārskatīšanas darba stacijas licence 1 datoram (vienlaicīgam piekļuvei no ražošanas zonas un biroja).
•	Mašīnmācīšanās balstīts adaptīvs klasifikators defektu atpazīšanai (QuickTeach vai ekvivalents) ar iespēju mācīties no vēsturiskajiem datiem.
•	Lokšņu šķirošanas interfeiss PLC (programmējams loģiskais kontrolieris) ar protokolu saderību ar Siemens, Allen-Bradley, Breyer kontrolsistēmām.
•	Rūpnieciskās klases optiskie sensori precīzai loksnes pozīcijas noteikšanai.
•	Aizsardzības pārsegs pret putekļiem, mitrumu un vibrācijām (IP65 vismaz).

	Nr.
	Funkcionālās prasības
	Parametri / funkcionalitāte

	
	Signāla izsekošana un defektu apstrāde

	Sistēmai jāintegrējas mūsu esošajā ražošanas līnijā un PLC (Breyer vai ekvivalentā), lai nodrošinātu:
· Reāllaika defektu noteikšanu un izsekošanu ar precizitāti ±50 mm pa konveijera virzienu.
· Vismaz četras operatora konfigurējamas kvalitātes pakāpes:
· Pakāpe A+ (premium kvalitāte, bez defektiem)
· Pakāpe A (standarta kvalitāte, nelieli defekti)
· Pakāpe B (zemāka kvalitāte, pielāgojamiem projektiem)
· Brāķis (nederīgi izstrādājumi).
· Defektu izsekošanu līdz šķērsgriešanas iekārtai ar automātisku precīzu griešanas signāla izsaukšanu (meklētāja sistēma).
· Inteliģentu apstrādes loģiku, balstoties uz loksnes garumu un kvalitātes pakāpi:
	Loksnes garums
	Pakāpe A+
	Pakāpe A
	Pakāpe B
	Brāķis

	≤ 3050 mm
	Krautas atsevišķā premium kaudzē
	Krautas standarta kaudzē
	Krautas atsevišķā B kaudzē vai izmestas
	Automātiski izmestas atkritumu konteinerā

	> 3050 mm
	Izvadītas manuālai pārbaudei
	Izvadītas manuālai pārbaudei
	Izmestas ar atstarpi
	Automātiski izmestas ar saīsināšanu


· Minimālais brāķa garums: 600 mm, konfigurējams 1 mm solī, ar iespēju defektus koncentrēt  galā materiāla taupīšanai.
· Sistēmai jābūt ar iespēju reģistrēt un statistiski analizēt visus defektus platumā un garumā, kā ari izveidot kvalitātes pārskatus.


	
	Citas prasības
	Parametri / funkcionalitāte

	
	Datu pārvaldība un atskaite
	•	Automātiska datu saglabāšana vismaz 12 mēnešus.
•	Grafiskie pārskati par defektu izplatību, kvalitātes tendencēm.
•	Iespēja iestatīt brīdinājumus, kad defektu skaits pārsniedz iestatītos parmatrus.
•	Tiesību piekļuves līmeņi (operatora, tehniķa, inženiera, administratora).

	
	Uzstādīšana un iekārtas nodošana ekspluatācijā

	•	Uzstādīšana uz vietas ražotnē, ko veic piegādātāja sertificēti speciālisti.
•	Maksimālais uzstādīšanas laiks: 5 darba dienas (ieskaitot ceļošanas laiku).
•	Pilnīga iekārtas palaišana, kalibrēšana un optimizācija.
•	Testēšana ar dažāda veida plastmasas loksnēm (caurspīdīgām, krāsotām, strukturētām).
•	Vietēja apmācība operatoriem, uzturēšanas personālam un inženieriem: kopā 3 dienas.
•	Piegādātājs nodrošina visus nepieciešamos instrumentus, programmatūru, dokumentāciju un rezerves daļas sarakstu.

	
	Dokumentācija un atbalsts

	•	Pilnīga dokumentācija latviešu valodā: lietošanas pamācība, uzturēšanas instrukcija, elektriskās un mehāniskās shēmas.
•	Tehniskā dokumentācija arī angļu valodā.
•	24/7 attālinātā tehniskā atbalsta iespēja pirmajiem 3 mēnešiem.
•	Garantijas serviss attālināti vai klātienē ar reakcijas laiku ne vairāk kā 48 stundas.

	
	Piegāde un loģistika
	•	Piegādes noteikumi: FCA (Incoterms® 2020).
•	Piegādes termiņš: Nepārsniedzot 5 mēnešus no līguma noslēgšanas.
•	Visas komponentes jāpiegādā vienā sūtījumā, izņemot gadījumus, kad tas tehniski neiespējams.
•	Piegādātājam jānodrošina visas muitas un nodokļu formalitātes.

	
	Piedāvājuma sagatavošanas prasības
	Lūdzu, iesniedziet detalizētu piedāvājumu, iekļaujot:
•	Detalizētu cenu sadalījumu par aparatūru, programmatūru, uzstādīšanu, apmācību.
•	Ikmaksu grafika priekšlikumu (avansa maksājums, maksājums pēc piegādes, maksājums pēc ieviešanas).
•	Pilnus garantijas noteikumus (vismaz 24 mēneši uz aparatūru, 12 mēneši uz programmatūru).
•	Gada uzturēšanas pakalpojumu izmaksas pēc garantijas termiņa.
•	Detalizētu izslēgto darbu un iespējamo papildu izdevumu sarakstu.
•	Atsauces par līdzīgiem projektiem plastmasas, polimēru vai celulozes-plastmasas kompozītu nozarēs.
•	Tehniskās iespējas sistēmas papildināšanai nākotnē (papildu kameras, mākslīgā intelekta moduļi).



Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

	Piedāvājuma datums
	

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija
	











