








IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – NOLIKUMS
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“Sensoru iepirkums pilotiekārtai” /
“Sensors purchase for pilot production line”



Identifikācijas Nr. / Identification No
 AISIS 11062026














Bauskas novads,  Iecava, "Krūzes", LV-3913
2026


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Iepirkums “Sensoru iepirkums pilotiekārtai” identifikācijas Nr. AISIS 11062026, SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” projekta ietvaros Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 veiktā pētniecības projekta Nr. F-ZAĻI-11 “Bioglicerīna pārstrāde propilēnglikolā: ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas tehnoloģijas izstrāde”, īstenošanai.
Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.


Procurement for “Sensors purchase for pilot production line”, identification Nr. AISIS11062026, SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” project Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005, in frame of Project research industrial phase according to project realization Nr. F-ZAĻI-11 “Bioglicerīna pārstrāde propilēnglikolā: ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas tehnoloģijas izstrāde”. The procurement procedure is organised in accordance with Cabinet of Ministers Regulation No. 104 of 28 February 2017, "Regulations on Procurement Procedures and Their Application to Projects Financed by the Contracting Authority".

	SUPPLIERS INSTRUCTIONS
	PIEGĀDĀTĀJU INSTRUKCIJA

	1. Project Beneficiary: AISIS, SIA
Registration number: 40003769666
Legal address: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913
Delivery address: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913
2. Procurement subject title: “Sensors purchase for pilot production line".
3. Contract performance period: The goods shall be delivered no later than 30 August 2026.
4. Tenderers may submit their questions in writing no later than 30 June 2026, 5:00 p.m. (EET). Questions received after this deadline will not be accepted or considered.
5. Offer submission place, date, and time:
Sales offers should be submitted no later than 7th July 2026, 5:00 pm (EET) to email: iu@aisis.lv and cc to ingus@1b.lv 
6. The offer shall be prepared and submitted in either Latvian or English.
7. Offer validity period - all applicants' offers remain valid until the day participants conclude the procurement contract or the procedure is terminated without selecting any offer.
8. The contract shall be awarded to the tenderer whose offer complies with all requirements of the technical specification and offers the lowest total price for the entire procurement.

9. Offer variants and scope.
The applicant has the right to submit only one offer variant.

10. General Requirements.
10.1. The applicant must be registered in the Republic of Latvia Enterprise Register or the relevant Foreign Commercial register.
10.2. The applicant must be legally entitled to perform activities corresponding to the procurement subject (appropriate NACE classification).
10.3. The applicant must not have tax or state social security debts exceeding 150 EUR (applies to Latvian merchants).
10.4. The applicant shall have experience in supplying equivalent sensors or automation components during the last three (3) years.
10.5. The applicant shall complete and submit Annex 4 – Declaration of an Independently Prepared Tender as part of its offer.
	1. Atbalsta pretendents: AISIS, SIA
Reģ. Nr.: 40003769666
Adrese: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913.
Piegādes vieta: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913
2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: “Sensoru iepirkums pilotiekārtai".
3. Līguma izpildes laiks: Preces jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. augustam.
4. Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2026.gada 30. jūnijam plkst. 17.00, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti.
5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
Piedāvājumi jāiesūta līdz 2026. gada 07. jūlijam plkst. 17.00 uz e-pastu: iu@aisis.lv un ingus@1b.lv 
6. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš - visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad dalībnieki noslēguši iepirkuma līgumu vai procedūra ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Iepirkumā par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās zemāko cenu par visu iepirkuma apjomu.

9. Piedāvājuma varianti un apjoms.
Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

10. Vispārējās prasības.
10.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgajā ārvalsts komercreģistrā.
10.2. Pretendentam jābūt tiesīgam veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošas darbības (atbilstoša NACE klasifikācija).
10.3. Pretendentam nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas parādu, kas pārsniedz 150 EUR (attiecas uz Latvijas komersantiem).
10.4. Pretendentam jābūt pieredzei līdzvērtīgu sensoru vai automatizācijas komponentu piegādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.
10.5. Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 4. pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.




	11. Offer Price.
11.1. Price for the offered system components (EUR excl. VAT).
11.2. Total amount excl. VAT and incl. VAT.
11.3. The offer shall include all costs associated with the supply of the goods, including delivery, transportation, packaging and any other costs necessary for the performance of the contract.
11.4. All prices must be indicated in euros (EUR) or for foreign suppliers – in euros or in dollars  (EUR/USD) with precision to two decimal places.

12. Applicant's Obligations.
12.1. Perform work in accordance with the specification, deadlines, and quality requirements.
12.2. Collaborate with the customer's designated contact persons.
12.3. Ensure confidentiality and information security.
12.4. Immediately report circumstances that may affect performance deadlines or quality.

13. Applicant's Rights.
13.1. Ask questions or request additional clarifications on the price inquiry specification by communicating in writing with the customer by the specified deadline.
13.2. Withdraw from participation in the procurement at any time before contract signing.
13.3. Offer alternative solutions if pre-approved by the customer.

14. Offer Evaluation.
14.1. Among offers that fully meet all stated requirements, preference will be given to the offer with the lowest price.
14.2. Within three working days after the decision is made, all applicants will be informed of the decision by sending the relevant information to the price inquiry participants' emails.


	11. Piedāvājuma cena.
11.1. Cena par piedāvātajām sistēmas komponentēm (EUR bez PVN).
11.2. Kopējā summa bez PVN un ar PVN.
11.3. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar piegādi saistītās izmaksas (t.sk. transporta, materiālu, darba u.c. izmaksas).
11.4. Visām cenām jābūt norādītām euro (EUR). Ārvalstu piegādātāji drīkst norādīt cenu euro (EUR) vai ASV dolāros (USD), ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

12 .Pretendenta pienākumi.
12.1. Veikt darbu atbilstoši specifikācijai, termiņiem un kvalitātes prasībām.
12.2. Sadarboties ar pasūtītāja norādītajām kontaktpersonām.
12.3. Nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu un informācijas drošību.
12.4. Nekavējoties ziņot par apstākļiem, kas varētu ietekmēt izpildes termiņus vai kvalitāti.

13. Pretendenta tiesības.
13.1. Uzdot jautājumus vai pieprasīt papildu skaidrojumus par cenu aptaujas specifikāciju, rakstiski sazinoties ar pasūtītāju līdz norādītajam termiņam.
13.2. Atteikties piedalīties iepirkumā jebkurā brīdī pirms līguma noslēgšanas.
13.3. Piedāvāt alternatīvus risinājumus, ja tas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju.

14. Piedāvājumu vērtēšana.
14.1. No piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst visām izvirzītajām prasībām, priekšroka tiks dota piedāvājumam ar zemāko cenu. 
14.2.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par lēmumu, nosūtot attiecīgo informāciju uz cenu aptaujas dalībnieku e-pastiem.





1.pielikums / Annex 1
“Tehniskā specifikācija/Technical specification”
Id. Nr. AISIS 11062026

1. Komponente/ Component (required quantity 34 gab./ pcs.)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Temperature sensor
	Temperatūras sensors

	Type of component
	Resistive temperature sensor with integrated transmitter
	Komponentes tips
	Rezistīvais temperatūras sensors ar iebūvētu pārveidotāju

	Quantity
	34 pcs
	Daudzums
	34 gab

	Range (min width)
	-30..300°C
	Diapazons (minimālais platums)
	-30..300°C

	Accuracy
	±1°C or better
	Precizitāte
	±1°C vai labāk

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exd, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exd, piemērots ATEX II zonai

	Measuring rod length/diameter
	150/6 mm
	Mērstieņa garums/diametrs
	150/6 mm

	Process connection
	bare rod fixed in a metal sheath/thermowell (within the scope of supply, NPT or BSPT 1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel)
	Procesa pieslēgums
	neapvalkots stienis, nostiprināts metāla kabata (iekļauts piegādes komplektā, NPT vai BSPT 1/2” ārējais vītne, nerūsējošais tērauds 316 vai 321)

	Thermowell max diameter
	12 mm
	Kabatas maksimālais diametrs
	12 mm

	Cable connection
	M20 x 1.0mm ISO ATEX gland for 4.0-8.4 mm OD cable
	Kabeļa pieslēgums
	M20 x 1,0 mm ISO ATEX ievads kabeļiem ar ārējo diametru 4.0–8.4 mm

	Ambient temperature range (min width)
	-40..+60°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-40..+60°C




2. Komponente/ Component (required quantity 2 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Pressure sensor 300 barG
	Spiediena sensors 300 barG

	Type of component
	Pressure sensor with integrated transmitter
	Komponentes tips
	Spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju

	Quantity
	2 pcs
	Daudzums
	2 gab

	Range (min width)
	0..300 barG
	Diapazons (minimālais platums)
	0..300 barG

	Accuracy (max error of measurement)
	≤0.5% FS
	Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda)
	≤0.5% FS

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exe, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exe, piemērots ATEX II zonai

	Process connection
	NPT 1/4” male thread, 316 or 321 stainless steel
	Procesa pieslēgums
	NPT 1/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds

	Wetted parts acceptable materials
	316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic
	Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu
	316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika

	Cable connection
	ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm
	Kabeļa pieslēgums
	Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX

	Ambient temperature range (min width)
	-20..+40°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-20..+40°C



3. Komponente/ Component (required quantity 6 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Pressure sensor 160 barG
	Spiediena sensors 160 barG

	Type of component
	Pressure sensor with integrated transmitter
	Komponentes tips
	Spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju

	Quantity
	6 pcs
	Daudzums
	6 gab

	Range (min width)
	0..160 barG
	Diapazons (minimālais platums)
	0..160 barG

	Accuracy (max error of measurement)
	≤0.5%
	Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda)
	≤0.5%

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exe, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exe, piemērots ATEX II zonai

	Process connection
	NPT1/4” male thread, 316 or 321 stainless steel
	Procesa pieslēgums
	NPT 1/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds

	Wetted parts acceptable materials
	316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic
	Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu
	316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika

	Cable connection
	ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm
	Kabeļa pieslēgums
	Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX

	Ambient temperature range (min width)
	-20..+40°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-20..+40°C



4. Komponente/ Component (required quantity 6 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Pressure sensor -1..+5 barG
	Spiediena sensors -1..+5 barG

	Type of component
	Pressure sensor with integrated transmitter
	Komponentes tips
	Spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju

	Quantity
	6 pcs
	Daudzums
	6 gab

	Range (min width)
	-1..+5 barG
	Diapazons (minimālais platums)
	-1..+5 barG

	Accuracy (max error of measurement)
	≤0.5%
	Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda)
	≤0.5%

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exe, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exe, piemērots ATEX II zonai

	Process connection
	G1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel
	Procesa pieslēgums
	G1/2” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds

	Wetted parts acceptable materials
	316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic
	Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu
	316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika

	Cable connection
	ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm
	Kabeļa pieslēgums
	Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX

	Ambient temperature range (min width)
	-20..+40°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-20..+40°C



5. Komponente/ Component (required quantity 6 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Pressure sensor -1..1 barG
	Spiediena sensors -1..1 barG

	Type of component
	pressure sensor with integrated transmitter
	Ierīces tips
	spiediena sensors ar iebūvētu pārveidotāju

	Quantity
	6 pcs
	Daudzums
	6 gab

	Range (min width)
	-1..+1 barG
	Diapazons (minimālais platums)
	-1..+1 barG

	Accuracy (max error of measurement)
	≤0.1%
	Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda)
	≤0.1%

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exe, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exe, piemērots ATEX II zonai

	Process connection
	G1/2” male thread, 316 or 321 stainless steel
	Procesa pieslēgums
	G1/2” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds

	Wetted parts acceptable materials
	316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic
	Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu
	316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika

	Cable connection
	ISO 4400 or M12x1, ATEX confirm
	Kabeļa pieslēgums
	Atbilstība standartam ISO 4400 vai M12x1, ATEX

	Ambient temperature range (min width)
	-20..+40°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-20..+40°C



6. Komponente/ Component (required quantity 2 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Level sensor 500 mm
	Līmeņa sensors 500 mm

	Type of component
	level sensor with integrated transmitter
	Komponentes tips
	līmeņa sensors ar iebūvētu pārveidotāju

	Quantity
	2 pcs
	Daudzums
	2 gab

	Range (level measured)
	0..500 mm
	Diapazons (minimālais platums)
	0..500 mm

	Process temperature
	-20..200°C
	Procesa temperatūra
	-20..200°C

	Process pressure
	-1..2 barG
	Procesa spiediens
	-1..2 barG

	Accuracy (max error of measurement)
	≤2 mm
	Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda)
	≤2 mm

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exi, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exi, piemērots ATEX II zonai

	Process connection
	G3/4” male thread, 316 or 321 stainless steel
	Procesa pieslēgums
	G3/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds

	Measuring rod diameter
	6-10 mm
	Mērstieņa diametrs
	6-10 mm

	Wetted parts acceptable materials
	316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic
	Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu
	316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika

	Cable connection
	M20 x 1.0mm
	Kabeļa pieslēgums
	M20 x 1,0 mm

	Ambient temperature range (min width)
	-20..+40°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-20..+40°C

	Additional requirements
	display included
	Papildu prasības
	iekļauts displējs



7. Komponente/ Component (required quantity 1 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Level sensor 900 mm
	Līmeņa sensors 900 mm

	Type of component
	Level sensor with integrated transmitter
	Komponentes tips
	Līmeņa sensors ar iebūvētu parveidotaju

	Quantity
	1 pcs
	Daudzums
	1 gab

	Range (level measured)
	0..900 mm
	Diapazons (minimālais platums)
	0..900 mm

	Process temperature
	-20..200°C
	Procesa temperatūra
	-20..200°C

	Process pressure
	-1..2 barG
	Procesa spiediens
	-1..2 barG

	Accuracy (max error of measurement)
	≤2 mm
	Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda)
	≤2 mm

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exi, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exi, piemērots ATEX II zonai

	Process connection
	G3/4” male thread, 316 or 321 stainless steel
	Procesa pieslēgums
	G3/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds

	Measuring rod diameter
	6-10 mm
	Mērstieņa diametrs
	6-10 mm

	Wetted parts acceptable materials
	316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic
	Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu
	316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika

	Cable connection
	M20 x 1.0mm
	Kabeļa pieslēgums
	M20 x 1,0 mm

	Ambient temperature range (min width)
	-20..+40°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-20..+40°C

	Additional requirements
	display included
	Papildu prasības
	iekļauts displējs



8. Komponente/ Component (required quantity 2 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Level sensor 700 mm
	Līmeņa sensors 700 mm

	Type of component
	Level sensor with integrated transmitter
	Komponentes tips
	Līmeņa sensors ar iebūvētu parveidotaju

	Quantity
	2 pcs
	Daudzums
	2 gab

	Range (level measured)
	0..700 mm
	Diapazons (minimālais platums)
	0..700 mm

	Process temperature
	-20..200°C
	Procesa temperatūra
	-20..200°C

	Process pressure
	-1..2 barG
	Procesa spiediens
	-1..2 barG

	Accuracy (max error of measurement)
	≤2 mm
	Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda)
	≤2 mm

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exi, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exi, piemērots ATEX II zonai

	Process connection
	G3/4” male thread, 316 or 321 stainless steel
	Procesa pieslēgums
	G3/4” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds

	Measuring rod diameter
	6-10 mm
	Mērstieņa diametrs
	6-10 mm

	Wetted parts acceptable materials
	316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic
	Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu
	316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika

	Cable connection
	M20 x 1.0mm
	Kabeļa pieslēgums
	M20 x 1,0 mm

	Ambient temperature range (min width)
	-20..+40°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-20..+40°C

	Additional requirements
	display included
	Papildu prasības
	iekļauts displējs



9. Komponente/ Component (required quantity 1 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Level sensor 1500 mm
	Līmeņa sensors 1500 mm

	Type of component
	Level sensor with integrated transmitter
	Komponentes tips
	Līmeņa sensors ar iebūvētu parveidotaju

	Quantity
	1 pcs
	Daudzums
	1 gab

	Range (level measured)
	0..1500 mm
	Diapazons (minimālais platums)
	0..1500 mm

	Process temperature
	-20..250°C
	Procesa temperatūra
	-20..250°C

	Process pressure
	-1..160 barG
	Procesa spiediens
	-1..160 barG

	Accuracy (max error of measurement)
	≤2 mm
	Precizitāte (maksimālā mērījumu kļūda)
	≤2 mm

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Ingress protection rating
	IP65 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP65 vai augstāks

	ATEX protection class
	Exi, suitable for ATEX zone II
	ATEX aizsardzības klase
	Exi, piemērots ATEX II zonai

	Process connection
	NPT 1” male thread, 316 or 321 stainless steel
	Procesa pieslēgums
	NPT 1” ārējais vītne, 316 vai 321 nerūsējošais tērauds

	Measuring rod diameter
	6-10 mm
	Mērstieņa diametrs
	6-10 mm

	Wetted parts acceptable materials
	316 or 321 stainless steel, Viton/FKM, graphite, ceramic
	Piemērotie materiāli saskarei ar šķidrumu
	316 vai 321 nerūsējošais tērauds, Viton/FKM, grafīts, keramika

	Cable connection
	M20 x 1.0mm
	Kabeļa pieslēgums
	M20 x 1,0 mm

	Ambient temperature range (min width)
	-20..+40°C
	Vides temperatūras diapazons (minimālais platums)
	-20..+40°C

	Additional requirements
	display included
	Papildu prasības
	iekļauts displējs








Apstiprinu
SIA “AISIS” valdes loceklis
Ivars  Upmalis

2.pielikums / Annex 2
“Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement”
Id. Nr. AISIS 11062026



Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement
“Sensoru iepirkums pilotiekārtai / Sensors purchase for pilot production line”

1. Informācija par pretendentu / Information about the Applicant:
1.1. Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds:
Applicant's name / Name and surname: _______________________________
1.2. Reģistrācijas Nr. / personas kods:
Registration No. / Personal identification No.: _______________________________
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Taxpayer Registration No.: _______________________________
1.4. Juridiskā adrese / deklarētā adrese:
Registered office / Declared address: _______________________________
1.5. Kontaktpersona:
Contact person: _______________________________
1.6. Kontaktpersonas tālruņa Nr.:
Contact person's telephone No.: _______________________________
1.7. Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Contact person's e-mail address: _______________________________
1.8. Norēķinu konta Nr.:
Bank account No.: _______________________________
1.9. Banka:
Bank: _______________________________
1.10. Bankas kods:
Bank code (SWIFT/BIC): _______________________________


	2. Saskaņā ar SIA “AISIS” iepirkuma “Sensoru iepirkums pilotiekārtai” (iepirkuma identifikācijas Nr. AISIS 11062026) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka:
2.1. vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Preču piegādi, ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības;
2.2. nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav
2.3. garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;
2.4. uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām;
2.5. piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā;
2.6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	2. In accordance with the Terms and Conditions of the procurement "Purchase of Sensors for the Pilot Production Line" (Procurement Identification No. AISIS 11062026) organised by AISIS, SIA (hereinafter – the Procurement), I hereby certify that:
2.1. I wish to participate in the Procurement and undertake to supply the Goods in accordance with the requirements set out in the Procurement Terms and Conditions and the draft Procurement Contract;
2.2. I have read and understood the Procurement Terms and Conditions and all annexes thereto and have no objections or claims in relation thereto;
2.3. I guarantee the accuracy of the information provided in my offer and undertake to fulfil the obligations contained therein in the event that the Procurement Contract is awarded to me;
2.4. I assume full responsibility for the completeness of the submitted offer and certify that all information contained therein is true and complies with the requirements of the Procurement Terms and Conditions;
2.5. My offer shall remain valid until the Procurement Contract is concluded and throughout the entire term of the Procurement Contract;
2.6. All information provided in my offer is true, complete and accurate.

	Pretendenta amatpersona / 
Official of the Applicant:
	 

	Vārds Uzvārds / 
Name, surname:
	 

	Paraksts / 
Signature:
	 

	Datums, vieta/
Date, place:
	 





**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**



3.pielikums / Annex 3
“Tehniskais un finanšu piedāvājums / Technical and financial offer”
Id. Nr. AISIS 11062026

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS / SUPPLIER’S TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

Pretendents iesniedz šādu tehnisko un finanšu piedāvājumu, norādot piedāvāto komponenšu ražotāju, modeli un tehnisko specifikāciju /
The Applicant shall submit the following Technical and financial offer, specifying the manufacturer, model and technical specification of the proposed components:

	Nr. / No.
	Komponente / Component
	Daudzums / Quantity
	Ražotājs, modelis, tehniskais piedāvājums / Manufacturer, Model, Technical Specification
	Cena par 1 vienību (EUR bez PVN) / Unit Price (EUR excl. VAT)
	Kopā (EUR bez PVN) / Total (EUR excl. VAT)

	1.
	Temperatūras sensors / Temperature sensor
	34
	
	
	

	2.
	Spiediena sensors 300 barG / Pressure sensor 300 barG
	2
	
	
	

	3.
	Spiediena sensors 160 barG / Pressure sensor 160 barG
	6
	
	
	

	4.
	Spiediena sensors -1..5 barG / Pressure sensor -1..5 barG
	6
	
	
	

	5.
	Spiediena sensors -1..1 barG / Pressure sensor -1..1 barG
	6
	
	
	

	6.
	Līmeņa sensors 500 mm / Level sensor 500 mm
	2
	
	
	

	7.
	Līmeņa sensors 900 mm / Level sensor 900 mm
	1
	
	
	

	8.
	Līmeņa sensors 700 mm / Level sensor 700 mm
	2
	
	
	

	9.
	Līmeņa sensors 1500 mm / Level sensor 1500 mm
	1
	
	
	

	
	Kopā / Total:
	
	
	EUR
	EUR




Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:
We offer to fulfill the order in accordance with the requirements specified in the price survey at the following contract price:

Cena bez PVN / Price excluding VAT: ___________ EUR
PVN/VAT: ____________ EUR
Kopā/ Total:___________EUR

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi / The price includes all taxes and payments indicated by law:
______________________________________  
(Pretendenta ieņemamais amats /
Position of the supplier’s authorized person) 
______________	
(paraksts / signature)                
______________
(vārds, uzvārds / name, surname)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums / date of document completion)		

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**

4. pielikums / Annex 4
Id. Nr. AISIS 11062026
                 
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu / Proof of an independently developed offer

Iepirkumam / for the procurement (id. nr. / Id. No. AISIS 11062026)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 	 (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka / Hereby, by providing complete and truthful information,                                                                                                                      (Name of the Bidder, Reg. No.) (hereinafter referred to as the Bidder) certifies that, in relation to the specific procurement procedure:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam / The applicant has read and agrees with the contents of this certificate.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju / The applicant is aware of his/her obligation to provide complete, accurate and truthful information in this declaration.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s / The tenderer's procurement offer has been signed by the tenderer's authorized person(s).
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz / The Tenderer informs that it has submitted its offer independently of its competitors and without any consultations, contracts or agreements. The Tenderer has not had any communication with any competitor regarding:
4.1. cenām / prices;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām / price calculation methods, factors (circumstances) or formulas;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu)
/ intention or decision to participate or not to participate in the procurement (to submit or not to submit a tender);
Vai / or
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām / submission of a bid that does not meet the procurement requirements;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums / quality, quantity, specification, performance, delivery or other conditions to be resolved independently of competitors, for the products or services covered by this procurement;
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas / The Applicant has not knowingly, directly or indirectly, disclosed and will not disclose the terms of the Bid to any competitor prior to the official date and time of bid opening or award of the contract.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,
	
	

	
	



1 Šī apliecinājuma kontekstā ar nu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā / The Applicant is aware that the Competition Law establishes liability for prohibited agreements, providing for a fine of up to 10% of the net turnover of the violator in the last financial year, and the Applicant may be excluded from participation in the procurement procedure.
 
 
	Pretendenta amatpersona / 
Official of the Applicant:
	 

	Vārds Uzvārds / 
Name, surname:
	 

	Paraksts / 
Signature:
	 

	Datums, vieta/
Date, place:
	 





 
 
**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**
