

	Iepirkuma nolikums
„Automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas iegāde”
(Id.nr. DIGI-2026/01)
	Procurement regulation
“Purchase of an Automated High-Precision Surface Defect Detection System”
(Id.No. DIGI-2026/01)

	Rīgā, 2026.gada 29.jūnijā
	June 29, 2026, in Riga

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga” (turpmāk – Pasūtītājs) aicina iesniegt savu piedāvājumu iepirkumā “Automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas iegāde” (id.nr. DIGI-2026/01). Iepirkums tiek rīkots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” projektu iesniegumu atlases kārtas un Pasūtītāja programmā iesniegtā pieteikuma (turpmāk – Projekts) ietvaros.
	Limited Liability Company “KRONOSPAN Riga” (hereinafter the Customer) invites to submit the offer for the procurement “Purchase of an Automated High-Precision Surface Defect Detection System” (Id. No. DIGI-2026/01). This procurement is organized within the framework of the European Union Cohesion Policy Programme 2021–2027, Specific Objective 1.2.2 "Harnessing the Benefits of Digitalisation for Business Development", Measure 1.2.2.1 "Support for Process Digitalisation in Commercial Activities", and the project application submitted by the Customer under the Programme (hereinafter – the Project).

	Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”, kā arī ņemot vērā šajā konkursa Nolikumā noteikto kārtību.
	The procurement procedure is organized according to the 28 February 2017 Regulation of the Cabinet of Ministers No. 104 "Regulations on the procurement procedure and the procedure of its application in projects funded by the customer" as well as subject to the procedure set forth by these Rules.

	1. Vispārējā informācija par pasūtītāju:
	1. General information about the customer:

	Atbalsta pretendents: SIA “KRONOSPAN Riga”
Nodokļa maksātāja nr.: 40003774690
Juridiskā adrese: Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, Latvija
Kontaktpersona: Ivars Trukšāns, iepirkumu speciālists, +371 20646593,  i.truksans@kronospan-riga.lv
	Candidate for aid: Ltd “KRONOSPAN Riga”
Taxpayer No.: 40003774690
Registered address: Daugavgrivas soseja 7B, Riga LV-1016, Latvia
Contact person: Ivars Truksans, investment buyer, +371 20646593, i.truksans@kronospan-riga.lv

	2. Iepirkuma mērķis un priekšmets: 
	2. Objective and subject of the procurement:

	Iepirkuma priekšmets ir jaunas, automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas piegāde un uzstādīšana saskaņā ar šī Nolikuma prasībām.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Iepirkuma priekšmetam ir jābūt jaunam, nelietotam.
	The subject of the procurement is the supply and installation of a new an automated high-precision surface defect detection system in accordance with the requirements of these Rules.
The subject of the procurement may not be divided in parts. The offer must be submitted for the entire subject of procurement in its entirety. The subject of the procurement must be new, unused.

	3. Iepirkuma izpildes termiņš:
	3. Period of performance of the procurement:

	ne ilgāk kā 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
Paredzamais līguma noslēgšanas brīdis – līdz 2026.gada 30.jūlijam
	not more than 18 months from the conclusion of the contract
 Expected moment of entering into the agreement: by July 30, 2026

	4. Iepirkuma izpildes vieta:
	4. Place of performance of the procurement:

	Pasūtītāja ražotnes teritorija –
Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, Latvija
	Territory of the Customer's plant:
Daugavgrivas soseja 7B, Riga LV-1016, Latvia

	5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
	5. Deadline for submission of the offer:

	Piedāvājuma gala iesniegšanas termiņš 2026.gada 28.jūlijam, līdz plkst. 12:00. Piedāvājumi iesniedzami iepriekš katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.
Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc noteiktā gala iesniegšanas termiņa (pēc 2026.gada 28.jūlija plkst. 12:00), turpmākajā iepirkuma procedūrā netiks vērtēti.
	The final deadline for submission of the offer is July 28, 2026, by 12:00. The offers must be submitted earlier, on every business day from 9:00 till 16:00. 
Offers that will be submitted after the final deadline for submission (after 12:00 of July 28, 2026), will not be evaluated in the further procurement procedure.

	6. Piedāvājuma iesniegšanas veids:
	6. Way of submission of the offer:

	Klātienē, SIA “KRONOSPAN Riga” birojā pēc adreses Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.17:00 (iepriekš informējot par savu ierašanos), pa pastu, t.sk. izmantojot kurjera pakalpojumus, vai elektroniski, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu uz 
office@kronospan-riga.lv 
Piedāvājumu vēlams (bet ne obligāti) “bloķēt” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas norādītajam termiņam. 
Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 1.punktā minētajai kontaktpersonai ir jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
	In person, in SIA “KRONOSPAN Riga” office by address - Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016,, every working day from 9:00 to 17:00 (informing in advance about your arrival), by mail, including using courier services, or electronically, by sending the offer to the e-mail address office@kronospan-riga.lv 
It is desirable (but not mandatory) to “lock” the offer with a password so that it cannot be opened until the specified deadline for submitting offers.
If the tenderer “locks” the offer with a password, the tenderer must send a valid password to open the “locked” document to the contact person specified in Clause 1 of the Regulations no later than 15 (fifteen) minutes after the end of the deadline for submitting offers.

	7. Piedāvājuma derīguma termiņš:
	7. Validity period of the offer:

	ne mazāk kā 3 mēneši
	no less than 3 months

	8. Iespējamo pretendentu atlases kritēriji:
	8. Selection criteria for potential candidates:

	Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un kura atbilst šādām prasībām:
	A Candidate may be an individual or a legal entity, an association of such persons or entities in any combination, which is respectively offering on the market to perform construction works, deliver goods or provide services and which meets the following requirements:

	8.1. Pretendents nav reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām";
	8.1. The Candidate is not registered in the country specified in the 26 June 2001 Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia No. 276 "Regulations regarding low-tax or tax-free countries and territories";

	8.2. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apgrūtināta vai pārtraukta, kā arī nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk);
	8.2. The Candidate has not been declared insolvent, is not in the process of liquidation, its economic activity has not been encumbered or terminated, as well as violations in the professional activity of the Candidate have not been established during the last 3 (three) years (or a shorter period if the Candidate has been established later);

	8.3. Pretendents nav saistīts ar Pasūtītāju un neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”;
	8.3. The Candidate is not related to the Contracting Authority and is not in a conflict of interest in accordance with Cabinet Regulation No. 104 of 28 February 2017, “Regulations Regarding the Procurement Procedure and the Procedure for Its Application to Projects Financed by a Contracting Authority”;

	8.4. Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajiem nosacījumiem);
	8.4. The Candidate is not subject to national or international sanctions or significant sanctions determined by a Member State of the EU or the North Atlantic Treaty Organization affecting the interests of the financial and capital market (according to the conditions specified in the Law on International Sanctions and National Sanctions of the Republic of Latvia);

	8.5. Pasūtītājs nosaka Pretendentiem šādas kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām:
	8.5. The Customer determines the following qualification requirements for the Candidates regarding the economic and financial condition as well as technical and professional abilities:

	8.5.1. Pretendenta pēdējo trīs gadu (2023., 2024. un 2025.gads) vidējais finanšu apgrozījums ir vienāds vai lielāks kā šī iepirkuma paredzētā līgumcena (350 tūkst. EUR), neskaitot PVN. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad vidējais finanšu apgrozījums tiek skatīts atkarībā no dibināšanas brīža, t.i. pret pēdējo vai pēdējiem diviem gadiem;
	8.5.1. The average financial turnover of the Candidate for the last three years (2023; 2024; 2025) is at least even or larger than the contract price envisaged for this procurement (350 000 EUR) excluding VAT. If the Candidate has been established later, then the average financial turnover is considered depending on the moment of establishment, i.e. for the last or the last two years;

	8.5.2. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) vai īsākā laikā, ja pretendents dibināts vēlāk, kā galvenais izpildītājs ir sekmīgi izpildījis un pasūtītājam nodevis vismaz vienu projektu (balstīts uz līgumsaistībām) par automatizētas koksnes plātņu ražošanas līnijas vai tās tehnoloģiskās daļas piegādi, integrāciju vai modernizāciju, kuras rezultātā automatizēta augstas intensitātes koksnes plātņu ražošana (projektētais vai ekspluatācijas ražošanas ātrums ne mazāks par 30 metri /minūtē), tai skaitā integrējot jaunas tehnoloģiskās iekārtas, automatizācijas komponentes vai ražošanas procesa posmus vienotā ražošanas vadības sistēmā.
	8.5.2. During the last five years (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 and 2026 up to the deadline for submission of the Tender), or during a shorter period if the Tenderer was established later, the Candidate, acting as the main contractor, shall have successfully completed and handed over to the client at least one contract-based project involving the supply, integration or modernization of an automated wood-based panel production line or a technological section thereof. The project shall have resulted in the automation of a high-throughput wood-based panel production process (designed or operational production speed of not less than 30 metres per minute), including the integration of new production equipment, automation components and/or production process stages into a unified production control system.

	9. Piedāvājumu sagatavošanas prasības:
	9. Requirements for preparation of the offers:

	9.1. Pretendentam iespējams iesniegt piedāvājumu klātienē jeb papīra formā vai elektroniski:
	9.1. The Candidate can submit a bid in person, either in paper form or electronically:

	9.1.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu klātienē, jāsagatavo un jāiesniedz Piedāvājums 2 (divos) eksemplāros (oriģināls un kopija), kas sastāv no Piedāvājuma saskaņā ar Piedāvājuma formu (Pielikums nr. 2), kas ietver Pretendenta apliecinājumu atbilstībai Nolikuma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4 un 8.5. punktā minētajām prasībām;
	9.1.1. When submitting a bid in person, the Candidate must prepare and submit a Bid in 2 (two) copies (original and copy), consisting of the Bid in accordance with the Bid Form (Appendix No. 2), which includes the Applicant's certification of compliance with the requirements referred to in paragraphs 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. and 8.5. of the Regulations;

	9.1.2. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu elektroniski, jāsagatavo un jāiesniedz elektroniski parakstīts Piedāvājums saskaņā ar Piedāvājuma formu (Pielikums nr. 2), kas ietver Pretendenta apliecinājumu atbilstībai Nolikuma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4 un 8.5. punktā minētajām prasībām. Piedāvājumu vēlams (bet ne obligāti) “bloķēt” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas norādītajam termiņam. Piedāvājums līdz piedāvājumu iesniegšanas norādītajam termiņam tiek nosūtīts nolikuma 1.punktā minētajai kontaktpersonai;
	9.1.2. The Candidate, when submitting the offer electronically, must prepare and submit an electronically signed Offer in accordance with the Offer Form (Appendix No. 2), which includes the Candidate's certification of compliance with the requirements specified in paragraphs 8.1., 8.2., 8.3., 8.4 and 8.5. of the Regulations. It is desirable (but not mandatory) to “lock” the Offer with a password so that it cannot be opened until the specified deadline for submitting offers. The Offer is sent to the contact person specified in Clause 1 of the Regulations by the specified deadline for submitting offers;

	9.1.3. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 1.punktā minētajai kontaktpersonai ir jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
	9.1.3. In the event that the tenderer "locks" the tender with a password, the tenderer must send a valid password to open the "locked" document to the contact person referred to in Clause 1 of the regulations no later than 15 (fifteen) minutes after the deadline for submitting tenders.

	9.2. Pretendentam jāsagatavo 9.1. punktā minētie dokumenti saskaņā ar zemāk minētājām prasībām:
	9.2. The Candidate must prepare the documents referred to in paragraph 9.1 in accordance with the requirements below:

	1. 

	9.2.1. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un Piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2) 
	9.2.1. In accordance with the Technical Specification (Annex No. 1) and the Offer Form (Annex No. 2);

	9.2.2. Datorrakstā latviešu valodā vai angļu valodā. Ja piedāvājums tiek iesniegts citā svešvalodā (ne angļu), sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums latviešu valodā;
	9.2.2. Written on the computer in Latvian or English. If the offer is submitted in another foreign language (other than English), the prepared documents of the offer must feature attached a translation into Latvian certified by the person entitled to sign on behalf of the Candidate;

	9.2.3. Citi nepieciešamie pielikumi, ko Pretendents uzskata par vajadzību pievienot Piedāvājumam, lai sniegtu pilnvērtīgu informāciju par sniedzamo pakalpojumu un iepriekšējo pieredzi.
	9.2.3. Other necessary annexes, which the Candidate considers necessary to attach to the Offer in order to provide comprehensive information about the service to be provided and previous experience.

	9.3. Atbilstoši Nolikuma 8.5.apakšpunktam tiek pievienots:
	9.3. in accordance with Subparagraph 8.5 of the Rules, the following shall be attached:

	9.3.1. Pretendenta sagatavota izziņa par pēdējo trīs gadu (2023., 2024. un 2025.gads) vidējo finanšu apgrozījumu;
	9.3.1. a certification prepared by the Candidate regarding the average financial turnover of the last three years (year 2023, 2024 and 2025);

	9.3.2. Informāciju par Pretendenta  pēdējo piecu gadu (2021., 2022., 2023., 2024., 2025 un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā īstenotajiem uzstādīšanas projektiem, kurā norādīta – objekta atrašanās vieta un nosaukums, projekta realizācijas laika periods, uzstādītās iekārtas galvenie tehniskie raksturlielumi, kontaktinformācija.
	9.3.2. Information regarding the projects for system projects implemented by the Candidate during the last five years (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 and 2026 as till the submission of the application), which specifies - name and location of the facility; project implementation period; main technical characteristics of the installed equipment, contact information.

	9.3.3. Citi nepieciešami pielikumi, ko Pretendents uzskata par vajadzību pievienot Piedāvājumam, lai sniegtu pilnvērtīgu informāciju par piegādājamo iekārtu.
	9.3.3. Other necessary annexes, which the Candidate considers necessary to attach to the Offer in order to provide comprehensive information about the equipment to be delivered.

	9.4. Pēc iepirkuma komisijas atsevišķa pieprasījuma Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz:
· finanšu pārskati par pēdējiem 3 gadiem (2023., 2024. un 2025.gadu),
· informācija par realizētajiem projektiem, ja iesniegtā informācija nesniedz pilnvērtīgu ieskatu par Nolikumā minēto prasību izpildi.
	9.4. Upon a separate request of the Procurement Commission, the Candidate shall, within 5 (five) working days from the date of dispatch of the request, submit:
· financial statements for the last 3 years (2023, 2024 and 2025);
· information on completed projects, if the submitted information does not provide a sufficient overview of the fulfilment of the requirements specified in the Regulations.

	9.5. Piedāvājumā jābūt norādītam tā sagatavošanas datumam, vietai, numuram, kā arī piedāvājuma sagatavotāja amatam, parakstam un paraksta atšifrējumam. Pirmā lappuse ir jādrukā uz uzņēmuma veidlapas;
	9.5. The offer must specify the date, place of its preparation, its number as well as the position, signature and transcript of the signature of the person that has dralted the offer. The first page must be printed on the letterhead of the company;

	9.6. Cena ir jānorāda EUR (bez PVN)
	9.6. The price must be specified in EUR (excluding VAT);

	9.7. Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistās ar iekārtas izgatavošanu, piegādi un nodošanu ekspluatācijā.
	9.7. The specified price includes all costs related to the manufacturing, supply, commissioning of the equipment.

	9.8. Piedāvājumu ir parakstījusi pretendenta paraksta tiesīga persona;
	9.8. The offer has been signed by a person entitled to sign on behalf of the Candidate;

	9.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad piedāvājumu (iesniegumu, pretendentu atlases dokumentus un finanšu piedāvājumu) paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pasūtītājs drīkst pieprasīt, lai apvienība, ar kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktajam juridiskajam statusam, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei;
	9.9. If the offer is submitted by an association of suppliers then the offer (application, candidate selection documents and financial offer) shall be signed by all persons that form the association of suppliers. The Customer may request that the association, the decision to enter into the agreement with which has been made, be established in accordance with a certain legal status, if this is necessary for the successful performance of the provisions of the agreement;

	9.10. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus, tiks izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
	9.10. Each Candidate may only submit one offer. Candidates that have submitted two or more offers will be excluded from further participation in the procurement procedure.

	9.11. Piedāvājumi, kuri nav sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas prasībām, vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti, vai apliecinājumi, var tikt noraidīti un Pretendenti izslēgti no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
	9.11. Offers that have not been prepared, executed and submitted in accordance with the requirements of this Technical Specifications, or where all the required documents or certificates have not been submitted, may be rejected and the Candidates excluded from further participation in the procurement procedure.

	9.12. Ja Pretendenta juridiskie dati (statuss, valde, dalībnieki) nav publiski pieejami, Pretendents pie piedāvājuma pievieno izziņu vai citu līdzīgi dokumentu par valdi, padomi, patiesā labuma guvējiem, dalībniekiem ne vecāku par 3 (trīs) mēnešiem.
	9.12. If the Candidate’s legal data (status, management board, shareholders/participants) is not publicly available, the Candidate shall attach to the Offer a statement or another similar document regarding the management board, supervisory board, beneficial owners and shareholders/participants, issued not earlier than 3 (three) months before the date of submission of the Offer.

	10. Piedāvājumu vērtēšana:
	10. Offer evaluation:

	10.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums no visiem derīgajiem piedāvājumiem, kuri ir iesniegti un sagatavoti saskaņā ar šī nolikuma un pielikumos minētājām prasībām. Par ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu no visiem derīgajiem piedāvājumiem tiks uzskatīts piedāvājums ar zemāko cenu.
	10.1. The offer evaluation criterion is the most economically advantageous offer out of all valid offers, which have been submitted and prepared in accordance with the requirements specified in these Rules and Annexes. The offer with the lowest price will be considered to be the most economically advantageous offer.

	10.2. Saistībā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.2 panta pirmajā daļā minēto, Pasūtītājs pēc uzvarētāja paziņošanas, bet pirms līguma noslēgšanas veiks pārbaudi, vai attiecībā uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja Pasūtītājs pirms līguma noslēgšanas konstatē, ka attiecībā uz Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, Pasūtītājs neslēdz līgumu ar šo Pretendentu un piešķir līguma slēgšanas tiesības nākamajam zemākās cenas piedāvājumam, kurš iepirkuma vērtēšanas gaitā ir atzīts par derīgu.
	10.2. In relation to the provisions of Part One of Section 11.2 of the Law on International Sanctions and National Sanctions of the Republic of Latvia, the Customer, after announcing the winner, but prior to entering into the agreement, will verify whether the Candidate, its Board or Council Member, its beneficial owner, a person having the right of representation or proctor, or a person who is authorized to represent the Candidate in activities related to a branch, international or national sanctions, or sanctions of a Member State of the European Union or North Atlantic Treaty Organization that affect significant financial and capital market interests have been imposed. If prior to entering into the agreement the Customer establishes that international or national sanctions, or sanctions of a Member State of the European Union or North Atlantic Treaty Organization that affect significant financial and capital market interests have been imposed on the Candidate, the Customer shall not enter into the agreement with such Candidate and shall grant the right to enter into the agreement to the next offer with the lowest price that has been recognized valid in the course of the evaluation of the procurement.

	11. Cita informācija:
	11. Other Information

	11.1. Jautājumi jāadresē atbildīgajai personai (Nolikuma 1.punkts), paziņojumu nosūtot pa elektronisko pastu.
	11.1. Questions must be addressed to the responsible person (Paragraph 1 of the Rules) by sending a notice by e-mail.

	11.2. Iesniegtais Pretendenta piedāvājums šim konkursam apliecina, ka Pretendents ir iepazinies ar konkursa nolikuma un tam pievienoto pielikumu saturu un pilnībā tiem piekritis.
	11.2. The offer submitted by the Candidate for this tender confirms that the Candidate has researched the content of the tender Rules and the Annexes attached to it, and fully agrees with them.

	11.3. Visi iesniegtie piedāvājumi līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākumam tiek glabāti aizlīmētos iepakojumos. Priekšlaicīga aplokšņu atvēršana nav pieļaujama.
	11.3. Until the beginning of the opening meeting all the submitted offers shall be stored in sealed packages. Premature opening of the enveloped is not allowed.

	11.4. Nolikums ir sagatavots latviešu un angļu valodā. Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp tekstu latviešu valodā un tekstu angļu valodā noteicošais ir teksts latviešu valodā.
	11.4. These Rules have been prepared in Latvian and English. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Latvian text and the English text, the Latvian text shall prevail.

	12. Nolikuma pielikumi:
	12. Annexes to the Rules:

	12.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 5 (piecām) lapām;
	12.1. Annex 1, Technical Specifications on 5 (five) pages; 

	12.2. Pielikums Nr.2 – Piedāvājuma forma uz 7 (septiņām) lapām.
	12.2. Annex 2, Form of the Offer on 7 (seven) pages.

	12.3. Pielikums Nr.3 – Indikatīvais sistēmas izvietojums uz 1 (vienas) lapas.
	12.3. Annex 3, Indicative system layout on 1 (one) page.





Pielikums Nr.1 / Annex 1
Tehniskā specifikācija / Technical Specifications
iepirkumam “Automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas iegāde” / 
procurement “Purchase of an Automated High-Precision Surface Defect Detection System”

	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam 
„Automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas iegāde”
(Id. nr. DIGI-2026/01)
	TECHNICAL SPECIFICATION
for the procurement
“Purchase of an Automated High-Precision Surface Defect Detection System”
 (Id.nr. / Id. No. DIGI-2026/01)”

	1. Iepirkuma priekšmets:

	1. Subject of procurement:

	Iepirkuma priekšmets ir jaunas, automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas piegāde un uzstādīšana saskaņā ar šī Nolikuma prasībām.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Iepirkuma priekšmetam ir jābūt jaunam, nelietotam.
	The subject of the procurement is the supply and installation of a new an automated high-precision surface defect detection system in accordance with the requirements of these Rules.
The subject of the procurement may not be divided in parts. The offer must be submitted for the entire subject of procurement in its entirety. The subject of the procurement must be new, unused.

	2. Līnijas galvenās komponentes / Line main components:

	Materiāla attīrīšanas mezgls:
	Jābūt iekļautam
	Material cleaning station:
	Must be included

	Padeves konveijers: 
	Jābūt iekļautam
	Infeed conveyor:
	Must be included

	Optisko kameru kvalitātes skanēšanas stacija:
	Jābūt iekļautam
	Optical camera quality inspection station:
	Must be included

	Izejas konveijers:
	Jābūt iekļautam
	Outfeed conveyor:
	Must be included

	Kontroles sistēma:
	Jābūt iekļautam
	Control system:
	Must be included



	3. Tehniskās prasības:

	3. Technical requirements:

	Jaunas, automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēma un tās komponentes darbojas kā vienots mehānisms, t.i. katra no sistēmas komponentēm ir savstarpēji savienota (kur tas nepieciešams un iespējams), nodrošinot kopējo ražošanas līnijas nepārtrauktu un sinhronu darbību.

Zemāk uzskaitītas visas nepieciešamās galvenās komponentes līnijas pilnvērtīgai darbībai. Piedāvājuma iesniedzējs var iesniegt savu piedāvājumu atsevišķu posmu optimizācijai.
	A new an automated high-precision surface defect detection system and its components act as a single manufacturing line and mechanism. All the components are interconnected (where applicable and possible) ensuring the continuous and synchronous operation of the whole production line.
The list below defines all the necessary main components for the full operation of the line. The applicant may submit his offer for optimization of the individual phases or processes.

	3.1. Vispārējās virsmas defektu noteikšanas sistēmas prasības:
	3.1. General requirements of the surface defect detection system:

	Vispārējais sistēmas darbības apraksts:
	Sistēma ir industriāla, pilnībā automatizēta virsmas kvalitātes defektu noteikšanas iekārta laminēto plātņu inspekcijai, kas apvieno augstas izšķirtspējas datorredzi, dziļās apmācības (AI) algoritmus un mašīnmācīšanās  (ML) modeļus, nodrošinot precīzu un pielāgojamu defektu identifikāciju ražošanas līnijā.
Sistēmai ir jāspēj nodrošināt nepārtrauktu materiāla virsmas inspekciju ar industriālajām kamerām un. Kamerām jābūt piemērotām smalku defektu noteikšanai ar minimālo detekcijas precizitāti rakstainām un strukturētām virsmām, kā arī materiāliem ar atšķirīgu atstarošanas un tekstūras intensitāti. Sistēmai ir jāspēj identificēt plašu defektu klāstu, tai skaitā - virsmas un spīduma defektus, netīrumus, trūkstošu papīra slāni, šķautņu defektus, pārklājuma bojājumus, plankumus un citas anomālijas. Sistēmai jānodrošina plātnes skenēšana visai virsmai un no abām pusēm; pušu krāsa un struktūra var atšķirties atbilstoši ražošanas iestatījumiem.
	General Description of the System Operation:
	The system is an industrial, fully automated surface quality defect detection solution designed for the inspection of laminated panels. It integrates high-resolution computer vision, deep learning (AI) algorithms, and machine learning (ML) models to ensure accurate and adaptable defect identification directly on the production line. The system shall provide continuous inspection of the material surface using industrial cameras. The cameras shall be suitable for detecting fine defects with high detection accuracy on patterned and structured surfaces, as well as on materials with varying levels of reflectivity and texture intensity.  The system shall be capable of identifying a wide range of defects, including surface and gloss defects, contamination, missing paper layers, edge defects, coating damage, stains, and other anomalies. The system shall ensure scanning of the panel's entire surface and both sides; the colour and structure of the sides may differ according to production settings.

	Izejmateriālu raksturojums:
	Ienākošo materiālu garums: 1000 – 5600 mm;
Ienākošo materiālu platums: 1830 – 2200 mm;
Ienākošo materiālu biezums: 10 – 38 mm.
	Input characteristics:
	Incoming material length: 1000–5600 mm;
Incoming material width: 1830–2200 mm;
Incoming material thickness: 10–38 mm.

	Kvalitātes kontroles sistēmas atpazīšanas obligātās pazīmes:
	· Svešķermeņi un virsmas piesārņojumi;
· Trūkstoši papīra slāņi;
· Plankumi;
· Virsmas defekti;
· Trūkstošs pārklājuma slānis;
· Skrāpējumi;
· Duļķaini plankumi (matēti/balti plankumi).
	Mandatory detection criteria of the quality control system:
	- Contaminations;
- Missing papers;
- Spots;
Surface defects;
- Missing overlay;
- Scratches;
- Milky spots.

	Materiāla attīrīšanas mezgls:
	Ietver vismaz:
· suku tīrīšanas sistēmu;
· jonizācijas sistēmu ar integrētu nosūces sistēmu;
· saru birstes.
	Material cleaning station:
	Includes at least:
· brush cleaning system;
· ionisation system with integrated exhaust system;
· brush hairs.

	Padeves konveijers: 
	Garums: apm. 3000 mm;
Platums: apm. 2200 mm;
Augstums (darba augstums): apm. 1300 mm
Gala izmēri pirms izgatavošanas tiek saskaņoti ar pasūtītāju.
	Infeed conveyor:
	Length = approx. 3.000 mm
Width = approx. 2.200 mm
Working height = approx 1.300 mm
Final dimensions shall be agreed with the Customer.

	Optisko kameru kvalitātes skanēšanas stacija:
	· iekļauj programmatūru;
· iekļauj PLC kontrolieri;
· mākslīgā intelekta pašmācības funkcija defektu atpazīšanai un to iespējams salāgot ar pasūtītāja datubāzi.
	Optical camera quality inspection station:
	· includes software;
· includes PLC controller;
· includes intelligence self-learning of errors confirmed and adjustable for database by customer;

	Izejas konveijers:
	Garums: apm. 3000 mm;
Platums: apm. 2200 mm;
Augstums (darba augstums): apm. 1300 mm
Gala izmēri pirms izgatavošanas tiek saskaņoti ar pasūtītāju.
	Outfeed conveyor:
	Length = approx. 3.000 mm
Width = approx. 2.200 mm
Working height = approx 1.300 mm
Final dimensions shall be agreed with the Customer.

	Kontroles sistēma:
	Piegāde un uzstādīšanā tiek ietverti:
· Vadības skapji;
· esošās sistēmas modifikācija un pielāgošana;
· Kabeļu renes, kabeļi un citi nepieciešamie materiāli;
· Programmatūra un dokumentācija;
· Iekārtas nodošana ekspluatācijā – aukstā palaišana un siltā palaišana;
· Datu apmaiņa ar Wemhöner ražošanas līniju;
· Wemhöner programmatūras un vizualizācijas sistēmas modifikācija.
	Control system:
	The delivery and installation shall include:
· Switch cabinets;
· modification of existing system;
· Cable ladders, cables, other material;
· Software and documentation;
· Commissioning - cold start-up, warm start-up;
· Data Exchange with Wemhöner line;
· Modification of Wemhöner software and visualisation

	3.2.  virsmas defektu noteikšanas sistēmas obligātā funkcionalitāte:
	3.2. Mandatory functionality of the surface defect detection system:

	3.2.1. Virsmas inspekcija, izmantojot industriālās līnijas skenēšanas kameras (8K vai ekvivalents). Nepārtraukta skenēšana (minimālā defektu noteikšanas precizitāte – vismaz 3,0 mm);
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.1. Surface inspection using industrial line-scan cameras (8K or equivalent). Continuous scanning (minimum defect detection accuracy minimum recognication at least 3.0 mm);
	The system shall include and provide the following functionalities

	3.2.2. Virsmas un spīduma defektu, netīrumu, trūkstoša papīra slāņa, šķautņu defektu, pārklājuma bojājumu, plankumu un citu anomāliju noteikšana;
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.2. Detection of surface and gloss defects, dirt, missing paper layer, edge defects, coating damage, stains and other anomalies;
	The system shall include and provide the following functionalities

	3.2.3. Mašīnmācīšanās (ML) algoritmi defektu klasifikācijai, trokšņu filtrēšanai, tekstūras atdalīšanai un produkta kvalitātes kategorijas noteikšanai (A/B/C/noraidāms);
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.3. ML algorithms for defect classification, noise filtering, texture separation and product quality category assignment (A/B/C/reject);
	The system shall include and provide the following functionalities

	3.2.4. Mākslīgā intelekta (AI) / dziļās apmācības (Deep Learning) tehnoloģijas attēlu interpretācijai un anomāliju noteikšanai sarežģītās tekstūrās (koks, akmens, raksti); autonomas mācīšanās iespēja bez pilnīgas manuālas konfigurācijas nepieciešamības
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.4. Al / Deep Learning for image interpretation and anomaly detection in complex textures (wood, stone, patterns); Aautonomous learning without full manual configuration;
	The system shall include and provide the following functionalities The system shall include and provide the following functionalities

	3.2.5. Priekšapstrāde: vibrāciju, materiāla nobīžu un apgaismojuma svārstību kompensācija;
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.5. Pre-processing: compensation for vibrations, shifts and lighting fluctuations;
	The system shall include and provide the following functionalities

	3.2.6. PLC integrācija ar noraidījuma (reject) signāliem (gaismas un skaņas signalizācija saskaņā ar ražošanas iekārtu standartiem) automātiskai šķirošanai, marķēšanai vai izbrāķēšanai;
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.6. PLC integration with alarm signals (light and sound signalling according to production equipment standards) for reject (sorting, marking, rejection);
	The system shall include and provide the following functionalities

	3.2.7. Datu uzkrāšana; analītisko datu izmantošana ML modeļu nepārtrauktai uzlabošanai laika gaitā;
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.7. Data accumulation; analytical data used to improve ML models over lime;
	The system shall include and provide the following functionalities

	3.2.8. Pašmācīšanās funkcionalitāte – sistēma autonomi uzlabo atpazīšanas precizitāti, palielinoties uzkrāto datu apjomam (apstiprināma un klientam pieejama/pielāgojama defektu datubāze).
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.8. Self-learning capability - system autonomously improves recognition accuracy as data volume grows (confirmable : database by customer)
	The system shall include and provide the following functionalities

	3.3. Papildus prasības:
	3.3. Additional requirements:

	CE sertifikāts:
	Nepieciešams
	CE certificate:
	Required

	Lietošanas pamācība:
	Nepieciešama, papīra izdrukas vai digitālā veidā
	User manual:
	Required, in paper print or digital form
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Pielikums Nr.2 / Annex 2
Piedāvājuma forma iepirkumam / Form of the offer for the procurement
iepirkumam “Automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas iegāde” / 
procurement “Purchase of an Automated High-Precision Surface Defect Detection System”


PIEDĀVĀJUMS / OFFER
iepirkumam / for procurement
 (id.nr. / Id.No. DIGI-2026/01)

1. Pasūtītājs / Customer:
SIA “KRONOSPAN Riga” / Ltd “KRONOSPAN Riga”
Reģ.nr. / Reg.No. 40003774690
Daugavgrivas soseja 7B, Riga LV-1016, Latvia

2. Pretendents / Candidate:
	Pretendenta nosaukums / Name of the Candidate:
	

	Adrese / Address:
	

	Reģ. Nr. / Reg.No.:
	

	Kontaktpersona / Contact person:
	

	Tālrunis / Phone:
	

	Fakss / Fax:
	

	E-pasta adrese / e-mail adress: 
	


3. Finanšu piedāvājums / Financial offer:
Piedāvājam veikt jaunas, automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju, šo nolikumu un pielikumā Nr.1 pievienoto tehnisko specifikāciju par piedāvājuma summu / 
We offer to deliver and install a new, automated high-precision surface defect detection system in accordance with the developed technical documentation, these regulations and the technical specification attached in Annex No. 1 for the amount of the tender:
	Nr.
p.k.
	
Sistēmas nosaukums / Name of the system

	Kopā,
bez PVN EUR / Total in EUR (excl. VAT)

	1.
	
	



4. Tehniskais piedāvājums / Technical offer:

	Tehniskās prasības:

	Technical requirements:
	Prasības izpilde / Compliance of the requirement

	3.1. Vispārējās virsmas defektu noteikšanas sistēmas prasības:
	3.1. General requirements of the surface defect detection system:
	

	Vispārējais sistēmas darbības apraksts:
	Sistēma ir industriāla, pilnībā automatizēta virsmas kvalitātes defektu noteikšanas iekārta laminēto plātņu inspekcijai, kas apvieno augstas izšķirtspējas datorredzi, dziļās apmācības (AI) algoritmus un mašīnmācīšanās  (ML) modeļus, nodrošinot precīzu un pielāgojamu defektu identifikāciju ražošanas līnijā.
Sistēmai ir jāspēj nodrošināt nepārtrauktu materiāla virsmas inspekciju ar industriālajām kamerām un. Kamerām jābūt piemērotām smalku defektu noteikšanai ar minimālo detekcijas precizitāti rakstainām un strukturētām virsmām, kā arī materiāliem ar atšķirīgu atstarošanas un tekstūras intensitāti. Sistēmai ir jāspēj identificēt plašu defektu klāstu, tai skaitā - virsmas un spīduma defektus, netīrumus, trūkstošu papīra slāni, šķautņu defektus, pārklājuma bojājumus, plankumus un citas anomālijas. Sistēmai jānodrošina plātnes skenēšana visai virsmai un no abām pusēm; pušu krāsa un struktūra var atšķirties atbilstoši ražošanas iestatījumiem.
	General Description of the System Operation:
	The system is an industrial, fully automated surface quality defect detection solution designed for the inspection of laminated panels. It integrates high-resolution computer vision, deep learning (AI) algorithms, and machine learning (ML) models to ensure accurate and adaptable defect identification directly on the production line. The system shall provide continuous inspection of the material surface using industrial cameras. The cameras shall be suitable for detecting fine defects with high detection accuracy on patterned and structured surfaces, as well as on materials with varying levels of reflectivity and texture intensity.  The system shall be capable of identifying a wide range of defects, including surface and gloss defects, contamination, missing paper layers, edge defects, coating damage, stains, and other anomalies. The system shall ensure scanning of the panel's entire surface and both sides; the colour and structure of the sides may differ according to production settings.
	

	Izejmateriālu raksturojums:
	Ienākošo materiālu garums: 1000 – 5600 mm;
Ienākošo materiālu platums: 1830 – 2200 mm;
Ienākošo materiālu biezums: 10 – 38 mm.
	Input characteristics:
	Incoming material length: 1000–5600 mm;
Incoming material width: 1830–2200 mm;
Incoming material thickness: 10–38 mm.
	

	Kvalitātes kontroles sistēmas atpazīšanas obligātās pazīmes:
	· Svešķermeņi un virsmas piesārņojumi;
· Trūkstoši papīra slāņi;
· Plankumi;
· Virsmas defekti;
· Trūkstošs pārklājuma slānis;
· Skrāpējumi;
Duļķaini plankumi (matēti/balti plankumi).
	Mandatory detection criteria of the quality control system:
	- Contaminations;
- Missing papers;
- Spots;
Surface defects;
- Missing overlay;
- Scratches;
- Milky spots.
	

	Materiāla attīrīšanas mezgls:
	Ietver vismaz:
· suku tīrīšanas sistēmu;
· jonizācijas sistēmu ar integrētu nosūces sistēmu;
saru birstes.
	Material cleaning station:
	Includes at least:
· brush cleaning system;
· ionisation system with integrated exhaust system;
brush hairs.
	

	Padeves konveijers: 
	Garums: apm. 3000 mm;
Platums: apm. 2200 mm;
Augstums (darba augstums): apm. 1300 mm
Gala izmēri pirms izgatavošanas tiek saskaņoti ar pasūtītāju.
	Infeed conveyor:
	Length = approx. 3.000 mm
Width = approx. 2.200 mm
Working height = approx 1.300 mm
Final dimensions shall be agreed with the Customer.
	

	Optisko kameru kvalitātes skanēšanas stacija:
	· iekļauj programmatūru;
· iekļauj PLC kontrolieri;
mākslīgā intelekta pašmācības funkcija defektu atpazīšanai un to iespējams salāgot ar pasūtītāja datubāzi.
	Optical camera quality inspection station:
	· includes software;
· includes PLC controller;
includes intelligence self-learning of errors confirmed and adjustable for database by customer;
	

	Izejas konveijers:
	Garums: apm. 3000 mm;
Platums: apm. 2200 mm;
Augstums (darba augstums): apm. 1300 mm
Gala izmēri pirms izgatavošanas tiek saskaņoti ar pasūtītāju.
	Outfeed conveyor:
	Length = approx. 3.000 mm
Width = approx. 2.200 mm
Working height = approx 1.300 mm
Final dimensions shall be agreed with the Customer.
	

	Kontroles sistēma:
	Piegāde un uzstādīšanā tiek ietverti:
· Vadības skapji;
· esošās sistēmas modifikācija un pielāgošana;
· Kabeļu renes, kabeļi un citi nepieciešamie materiāli;
· Programmatūra un dokumentācija;
· Iekārtas nodošana ekspluatācijā – aukstā palaišana un siltā palaišana;
· Datu apmaiņa ar Wemhöner ražošanas līniju;
Wemhöner programmatūras un vizualizācijas sistēmas modifikācija.
	Control system:
	The delivery and installation shall include:
· Switch cabinets;
· modification of existing system;
· Cable ladders, cables, other material;
· Software and documentation;
· Commissioning - cold start-up, warm start-up;
· Data Exchange with Wemhöner line;
Modification of Wemhöner software and visualisation
	

	3.2.  virsmas defektu noteikšanas sistēmas obligātā funkcionalitāte:
	3.2. Mandatory functionality of the surface defect detection system:
	

	3.2.1. Virsmas inspekcija, izmantojot industriālās līnijas skenēšanas kameras (8K vai ekvivalents). Nepārtraukta skenēšana (minimālā defektu noteikšanas precizitāte – vismaz 3,0 mm);
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.1. Surface inspection using industrial line-scan cameras (8K or equivalent). Continuous scanning (minimum defect detection accuracy minimum recognication at least 3.0 mm);
	The system shall include and provide the following functionalities
	

	3.2.2. Virsmas un spīduma defektu, netīrumu, trūkstoša papīra slāņa, šķautņu defektu, pārklājuma bojājumu, plankumu un citu anomāliju noteikšana;
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.2. Detection of surface and gloss defects, dirt, missing paper layer, edge defects, coating damage, stains and other anomalies;
	The system shall include and provide the following functionalities
	

	3.2.3. Mašīnmācīšanās (ML) algoritmi defektu klasifikācijai, trokšņu filtrēšanai, tekstūras atdalīšanai un produkta kvalitātes kategorijas noteikšanai (A/B/C/noraidāms);
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.3. ML algorithms for defect classification, noise filtering, texture separation and product quality category assignment (A/B/C/reject);
	The system shall include and provide the following functionalities
	

	3.2.4. Mākslīgā intelekta (AI) / dziļās apmācības (Deep Learning) tehnoloģijas attēlu interpretācijai un anomāliju noteikšanai sarežģītās tekstūrās (koks, akmens, raksti); autonomas mācīšanās iespēja bez pilnīgas manuālas konfigurācijas nepieciešamības
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.4. Al / Deep Learning for image interpretation and anomaly detection in complex textures (wood, stone, patterns); Aautonomous learning without full manual configuration;
	The system shall include and provide the following functionalities The system shall include and provide the following functionalities
	

	3.2.5. Priekšapstrāde: vibrāciju, materiāla nobīžu un apgaismojuma svārstību kompensācija;
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.5. Pre-processing: compensation for vibrations, shifts and lighting fluctuations;
	The system shall include and provide the following functionalities
	

	3.2.6. PLC integrācija ar noraidījuma (reject) signāliem (gaismas un skaņas signalizācija saskaņā ar ražošanas iekārtu standartiem) automātiskai šķirošanai, marķēšanai vai izbrāķēšanai;
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.6. PLC integration with alarm signals (light and sound signalling according to production equipment standards) for reject (sorting, marking, rejection);
	The system shall include and provide the following functionalities
	

	3.2.7. Datu uzkrāšana; analītisko datu izmantošana ML modeļu nepārtrauktai uzlabošanai laika gaitā;
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.7. Data accumulation; analytical data used to improve ML models over lime;
	The system shall include and provide the following functionalities
	

	3.2.8. Pašmācīšanās funkcionalitāte – sistēma autonomi uzlabo atpazīšanas precizitāti, palielinoties uzkrāto datu apjomam (apstiprināma un klientam pieejama/pielāgojama defektu datubāze).
	Sistēma paredz un funkcija tiek nodrošināta
	3.2.8. Self-learning capability - system autonomously improves recognition accuracy as data volume grows (confirmable : database by customer)
	The system shall include and provide the following functionalities
	

	3.3. Papildus prasības:
	3.3. Additional requirements:
	

	CE sertifikāts:
	Nepieciešams
	CE certificate:
	Required
	

	Lietošanas pamācība:
	Nepieciešama, papīra izdrukas vai digitālā veidā
	User manual:
	Required, in paper print or digital form
	



5. Līguma izpildes vieta / Place of performance of the Contract : Daugavgrivas soseja 7B, Riga LV-1016, Latvia
6. Līguma izpildes laiks / Period of performance of the agreement (ne ilgāk kā 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas / not more than 18 months from the conclusion of the contract): __________
7. Piedāvājuma derīguma termiņš / Validity period of the offer (minimālais termiņš – 3 mēneši / minimum term - 3 months): __________
8. Garantijas termiņš / Warranty period (minimālā prasība – 12 mēneši / minimum requirement - 12 months): ___________
9. Pretendents apliecina, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi / The Candidate certifies that at the time of submission of the offer:
	Pretendents nav reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām";
	The Candidate is not registered in the country specified in the 26 June 2001 Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia No. 276 "Regulations regarding low-tax or tax-free countries and territories";

	Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apgrūtināta vai pārtraukta, kā arī nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk);
	The Candidate has not been declared insolvent, is not in the process of liquidation, its economic activity has not been encumbered or terminated, as well as violations in the professional activity of the Candidate have not been established during the last 3 (three) years (or a shorter period if the Candidate has been established later);

	Pretendents nav saistīts ar Pasūtītāju un neatrodas interešu konfliktā saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”;
	The Candidate is not related to the Customer and is not in a conflict of interest according to the 28 February 2017 Regulation of the Cabinet of Ministers No. 104 "Regulations on the procurement procedure and the procedure of its application in projects funded by the customer";

	Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajiem nosacījumiem);
	The Candidate is not subject to national or international sanctions or significant sanctions determined by a Member State of the EU or the North Atlantic Treaty Organization affecting the interests of the financial and capital market (according to the conditions specified in the Law on International Sanctions and National Sanctions of the Republic of Latvia);

	Pasūtītājs izpilda Nolikuma 8.5.punktā minētās kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām.
	The Customer fulfills the qualification requirements for the Candidates stated in Point 8.5 of the Rules regarding the economic and financial condition as well as technical and professional abilities.

	Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešams pilnīgai darbu veikšanai saskaņā iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.1 pievienotajiem tehniskajai specifikācijai;
	The financial offer submitted by the Candidate includes all costs necessary for the complete performance of the work in accordance with the technical specifications attached in Annex 1 to the Rules of Procurement;

	Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas.
	All details regarding the Candidate provided in the offer are true.

	Piedāvājuma pielikumi:
	Annexes to the offer:

	· Pretendenta sagatavota izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu katrā no iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem (t.i., 2023.g., 2024.g. un 2025.g.) uz _______ (______________) lapām;
	· A certificate prepared by the Candidate regarding the financial turnover of the Candidate in each of the previous 3 (three) years (i.e. 2023, 2024 and 2025) on ___ (____) pages.

	· Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā gūto pieredzi uz _______ (______________) lapām;
	· Information prepared by the Candidate about the experience gained during the previous 5 (five) years on _______ (______________) pages;

	· Citi saistošie pielikumi, kas ilustrē vai apliecina iepirkuma nolikumā izvirzīto prasību, t.sk. tehnisko, ievērošanu vai izpildi uz _______ (______________) lapām.
	· Other binding annexes that illustrate or confirm compliance with or performance of the requirements set forth in the Rules of Procurement, including technical ones on ___ (____) pages.



	Pretendenta amatpersona / Official of the Candidate:
	

	Vārds Uzvārds / Name, surname:
	

	Paraksts / Signature:
	

	Datums, vieta Date, place:
	






Pielikums Nr.3 / Annex 3
Indikatīvais sistēmas izvietojums iepirkumam / Indicative system layout for the procurement
iepirkumam “Automatizētas, augstas precizitātes virsmas defektu noteikšanas sistēmas iegāde” / 
procurement “Purchase of an Automated High-Precision Surface Defect Detection System”
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