








IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – NOLIKUMS

PROCUREMENT TECHNICAL SPECIFICATION –
 TERMS AND CONDITIONS






“Augstspiediena gāzu sistēmas komponentes” / “High Pressure Gas System Components”


Identifikācijas Nr. / Identification No
 AISIS 22072026














Bauskas novads,  Iecava, "Krūzes", LV-3913
2026


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Iepirkums “Augstspiediena gāzu sistēmas komponentes” identifikācijas Nr. AISIS 22072026, SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” projekta ietvaros Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005 veiktā pētniecības projekta Nr. F-ZAĻI-11 “Bioglicerīna pārstrāde propilēnglikolā: ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas tehnoloģijas izstrāde”, īstenošanai.
Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.


Procurement for “High Pressure Gas System Components”, identification Nr. AISIS 22072026, SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” project Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/005, in frame of Project research industrial phase according to project realization Nr. F-ZAĻI-11 “Bioglicerīna pārstrāde propilēnglikolā: ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas tehnoloģijas izstrāde”. The procurement procedure is organised in accordance with Cabinet of Ministers Regulation No. 104 of 28 February 2017, "Regulations on Procurement Procedures and Their Application to Projects Financed by the Contracting Authority".

	SUPPLIERS INSTRUCTIONS
	PIEGĀDĀTĀJU INSTRUKCIJA

	1. Project Beneficiary: AISIS, SIA
Registration number: 40003769666
Legal address: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913
Delivery address: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913
2. Procurement subject title: “High Pressure Gas System Components”.
3. Contract performance period: The goods shall be delivered no later than 30 September 2026.
4. Tenderers may submit their questions in writing no later than 30th July 2026, 5:00 p.m. (EET). Questions received after this deadline will not be accepted or considered.
5. Offer submission place, date, and time:
Sales offers should be submitted no later than 6th August 2026, 5:00 pm (EET) to email: iu@aisis.lv and cc to ingus@1b.lv 
6. The offer shall be prepared and submitted in either Latvian or English.
7. Offer validity period - all applicants' offers remain valid until the day participants conclude the procurement contract or the procedure is terminated without selecting any offer.
8. For each Lot, the contract shall be awarded to the Tenderer whose offer fully complies with the technical specification of the respective Lot and offers the lowest total price for that Lot.

9. Offer variants and scope.
9.1. The Tenderer may submit only one offer variant for each Lot.
9.2. The Tenderer may submit an offer for one, several, or all Lots of the procurement.

10. General Requirements.
10.1. The applicant must be registered in the Republic of Latvia Enterprise Register or the relevant Foreign Commercial register.
10.2. The applicant must be legally entitled to perform activities corresponding to the procurement subject (appropriate NACE classification).
10.3. The applicant must not have tax or state social security debts exceeding 150 EUR (applies to Latvian merchants).
10.4. The applicant shall have experience in supplying equivalent components during the last three (3) years.
10.5. The applicant shall complete and submit Annex 4 – Declaration of an Independently Prepared Tender as part of its offer.
	1. Atbalsta pretendents: AISIS, SIA
Reģ. Nr.: 40003769666
Adrese: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913.
Piegādes vieta: Bauskas novads, Iecava, "Krūzes", LV-3913
2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: “Augstspiediena gāzu sistēmas komponentes”.
3. Līguma izpildes laiks: Preces jāpiegādā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. septembrim.
4. Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2026.gada 30. jūlijam plkst. 17.00, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti.
5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
Piedāvājumi jāiesūta līdz 2026. gada 06. augustam plkst. 17.00 uz e-pastu: iu@aisis.lv un ingus@1b.lv 
6. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš - visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad dalībnieki noslēguši iepirkuma līgumu vai procedūra ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Katrā lotē par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums pilnībā atbilst attiecīgās lotes tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās zemāko kopējo cenu attiecīgajai lotei.

9. Piedāvājuma varianti un apjoms.
9.1. Pretendents katrai lotei drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
9.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu vienai, vairākām vai visām iepirkuma lotēm.

10. Vispārējās prasības.
10.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgajā ārvalsts komercreģistrā.
10.2. Pretendentam jābūt tiesīgam veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošas darbības (atbilstoša NACE klasifikācija).
10.3. Pretendentam nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas parādu, kas pārsniedz 150 EUR (attiecas uz Latvijas komersantiem).
10.4. Pretendentam jābūt pieredzei līdzvērtīgu komponentu piegādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.
10.5. Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 4. pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.




	11. Offer Price.
11.1. Price for the offered system components (EUR excl. VAT).
11.2. Total amount excl. VAT and incl. VAT.
11.3. The offer shall include all costs associated with the supply of the goods, including delivery, transportation, packaging and any other costs necessary for the performance of the contract.
11.4. All prices must be indicated in euros (EUR) or for foreign suppliers – in euros or in dollars (EUR/USD) with precision to two decimal places.

12. Applicant's Obligations.
12.1. Perform work in accordance with the specification, deadlines, and quality requirements.
12.2. Collaborate with the customer's designated contact persons.
12.3. Ensure confidentiality and information security.
12.4. Immediately report circumstances that may affect performance deadlines or quality.



13. Applicant's Rights.
13.1. Ask questions or request additional clarifications on the price inquiry specification by communicating in writing with the customer by the specified deadline.
13.2. Withdraw from participation in the procurement at any time before contract signing.
13.3. Offer alternative solutions if pre-approved by the customer.

14. Offer Evaluation.
14.1. Each Lot shall be evaluated separately. The contract for each Lot shall be awarded to the Tenderer whose offer fully complies with the technical specification of the respective Lot and offers the lowest total price.
14.2. Within three working days after the decision is made, all applicants will be informed of the decision by sending the relevant information to the price inquiry participants' emails.


	11. Piedāvājuma cena.
11.1. Cena par piedāvātajām sistēmas komponentēm (EUR bez PVN).
11.2. Kopējā summa bez PVN un ar PVN.
11.3. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar piegādi saistītās izmaksas (t.sk. transporta, materiālu, darba u.c. izmaksas).
11.4. Visām cenām jābūt norādītām euro (EUR). Ārvalstu piegādātāji drīkst norādīt cenu euro (EUR) vai ASV dolāros (USD), ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

12 .Pretendenta pienākumi.
12.1. Veikt darbu atbilstoši specifikācijai, termiņiem un kvalitātes prasībām.
12.2. Sadarboties ar pasūtītāja norādītajām kontaktpersonām.
12.3. Nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu un informācijas drošību.
12.4. Nekavējoties ziņot par apstākļiem, kas varētu ietekmēt izpildes termiņus vai kvalitāti.

13. Pretendenta tiesības.
13.1. Uzdot jautājumus vai pieprasīt papildu skaidrojumus par cenu aptaujas specifikāciju, rakstiski sazinoties ar pasūtītāju līdz norādītajam termiņam.
13.2. Atteikties piedalīties iepirkumā jebkurā brīdī pirms līguma noslēgšanas.
13.3. Piedāvāt alternatīvus risinājumus, ja tas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju.

14. Piedāvājumu vērtēšana.
14.1. Katra lote tiks vērtēta atsevišķi. Par uzvarētāju katrā lotē tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums pilnībā atbilst attiecīgās lotes tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās zemāko kopējo cenu. 
14.2.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par lēmumu, nosūtot attiecīgo informāciju uz cenu aptaujas dalībnieku e-pastiem.





1.pielikums / Annex 1
“Tehniskā specifikācija/Technical specification”
Id. Nr. AISIS 22072026

Lote Nr. 1
[bookmark: OLE_LINK1]Augstspiediena vārsti un savienotājelementi / High Pressure Valves and Fittings

1. Komponentes/ Components:

	Item
	Index (type reference from HyLok)
	Qty
	Connections
	Material (body)
	Sealing material
	Additional requirements

	Needle valve 12 mm R
	NV3-H-12M-R 
	12
	12 mm OD compression fitting
	S316
	PTFE
	R - regulating needle

	Micron filter 12 mm 2 µm
	FI4-H-12M-2
	4
	12 mm OD compression fitting
	S316
	-
	+ installed filter element 2 µm, sintered 316 steel

	Check valve 12 mm
	CVH2-H-12M-1-3
	6
	12 mm OD compression fitting
	S316
	PTFE
	-

	T-piece 12 mm
	CTA-12M
	8
	12 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Angle connector 12 mm
	CLA-12M
	10
	12 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Straight connector 12 mm
	CUA-12M
	10
	12 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	T-piece reducing 12-8-12 mm
	CTR-12M-8M
	6
	12 mm and 8 mm OD compression fitting
	S316
	-
	8 mm connection at the middle port

	
	
	
	
	
	
	

	Tube clamp 12 mm
	SLPF-112S
	25
	suitable for 12 mm OD tube
	PP, S316
	-
	-

	Tube clamp 12 mm (single bolt)
	SLPF-012S
	10
	suitable for 12 mm OD tube
	PP, S316
	-
	-

	Set of nut + compression rings 12 mm
	CNFS-12M
	10
	12 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Blind cap (female) 12 mm
	CPA-12M
	10
	12 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Blind plug (male) 12 mm
	CCA-12M
	10
	12 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Connector 12 mm - 1/4" NPT male thread
	CMC-12M-4N
	3
	12 mm OD compression fitting, 1/4" NPT male thread
	S316
	-
	-

	Welded nipple with compression fitting 12 mm - 1/2"
	CWC-12M-8P
	6
	12 mm OD compression fitting, 1/2" welding nipple
	S316
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Needle valve 18 mm R
	NV4-H-18M-R
	20
	18 mm OD compression fitting
	S316
	PTFE
	R - regulating needle

	Needle valve 18 mm R PEEK
	NV4-H-18M-PK-R
	4
	18 mm OD compression fitting
	S316
	PEEK
	R - regulating needle

	Micron filter T-form 1/2" NPT internal thread 10 µm
	FT-F-8N-10
	5
	1/2" NPT internal thread
	S316
	-
	+ installed filter element 2 µm, sintered 316 steel

	Connector 18 mm - 1/2" NPT male thread
	CMC-18M-8N
	22
	18 mm OD compression fitting, 1/2" NPT male thread
	S316
	-
	-

	Welded nipple with compression fitting 18 mm - 1/2"
	CWC-18M-8P
	6
	18 mm OD compression fitting, 1/2" welding nipple
	S316
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Check valve 1/2" NPT internal thread
	CV4-F-8N-1-3
	6
	1/2" NPT internal thread
	S316
	PTFE
	-

	T-piece 18 mm
	CTA-18M
	24
	18 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Angle connector 18 mm
	CLA-18M
	40
	18 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Straight connector 18 mm
	CUA-18M
	20
	18 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Tube clamp polypropylene 18 mm
	SLPF-218S
	40
	suitable for 18 mm OD tube
	PP, S316
	-
	-

	Tube clamp aluminium 18 mm
	SLLF-218S
	20
	suitable for 18 mm OD tube
	PP, S316, Al
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Set of nut + compression rings 18 mm
	CNFS-18M
	10
	18 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Blind cap (female) 18 mm
	CPA-18M
	8
	18 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	Blind plug (male) 18 mm
	CCA-18M
	8
	18 mm OD compression fitting
	S316
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	

	Connector 8 mm - 1/2" NPT internal thread
	CFC-8M-8N
	8
	8 mm OD compression fitting, 1/2" NPT internal thread
	S316
	-
	-

	8 mm to 1/4" NPT internal thread connector with fixation nut
	CBFC-8M-4N
	6
	8 mm OD compression fitting, 1/4" NPT male thread
	S316
	-
	fixation nut

	Pressure gauge 160 barG
	A-flow G32-S-8N-150F-160bar-GW
	8
	1/2" NPT male thread
	S316
	-
	0..160 barG, glycerol filled, Bourdon type, 150 mm diameter, with panel montage bracket, axial connection port

	
	
	
	
	
	
	

	Safety valve 12 mm w/o spring
	RV2-H-12M-WS
	4
	12 mm OD compression fitting
	S316
	Viton
	-

	RV series spring for safety valve 50-100 bar
	RV2-SP-B
	3
	-
	steel
	-
	compatible with the safety valves in the set (RV2 series or analogue), 50-100 bar opening pressure

	RV series spring for safety valve 100-150 bar
	RV2-SP-C
	2
	-
	steel
	-
	compatible with the safety valves in the set (RV2 series or analogue), 100-150 bar opening pressure

	RV series spring for safety valve 200-275 bar
	RV2-SP-E
	1
	-
	steel
	-
	compatible with the safety valves in the set (RV2 series or analogue), 200-275 bar opening pressure

	
	
	
	
	
	
	

	EF series excess flow valve
	EF4-FF-4N
	2
	1/4" NPT internal thread
	S316
	PTFE/PEEK/Viton/Kalrez/S316
	-

	Connector 18 mm - 1/4" NPT male thread
	CMC-18M-4N
	3
	18 mm OD compression fitting, 1/4" NPT male thread
	S316
	-
	-

	Welded nipple with compression fitting 18 mm
	CWC-18M-8P
	12
	18 mm OD compression fitting, 1/2" welding nipple
	S316
	-
	-





Lote Nr. 2

[bookmark: OLE_LINK2]Augstspiediena gāzes plūsmas regulatori / High Pressure Gas Flow Regulators

1. Komponentes/ Components: Augstspiediena H₂ masas plūsmas regulators – 1 psc/gb.

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	High pressure H2 mass flow regulator
	Augstspiediena H₂ masas plūsmas regulators

	Type of component
	H2 flow regulator incl. a flowmeter and a regulating valve
	Komponentes tips
	H2 plūsmas regulators, kurā ietilpst plūsmas mērītājs un regulējošais vārsts

	Type reference model
	Bronkhorst IN-FLOW F-122MI + F-033CI control valve
	Atsauces modeļa tips
	Bronkhorst IN-FLOW F-122MI + F-033CI control valve

	Quantity
	1 pcs
	Daudzums
	1 gab

	Execution
	ATEX Zone 2
	Īstenošana
	ATEX 2. zona

	Gas media
	H2 99.99%
	Gāzes vides
	H2 99,99 %

	Fluid temperature
	-20..40°C
	Fluida temperatūra
	-20..40°C

	Fluid pressure (inlet)
	≥200 barG
	Fluida spiediens (ieplūdes)
	≥200 barG

	Allowable pressure drop at nominal flow
	≤10 barG
	Pieļaujamais spiediena kritums pie nominālās plūsmas
	≤10 barG

	Flow (nominal)
	10 Nm3/h 
	Plūsma (nominālais)
	10 Nm3/h

	Flow adjustment range
	7…100% or wider
	Plūsmas regulēšanas diapazons
	7…100 % vai vairāk

	Valve function
	normally closed
	Vārsta darbība
	normally closed

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Input signal (setpoint)
	4..20 mA
	Ieejas signāls (nosacījuma vērtība)
	4..20 mA

	Interface
	RS-232
	Interface
	RS-232

	Inline micron filter
	included, mounted
	Iebūvēts mikronu filtrs
	iekļauts, uzstādīts

	Allowed wetted parts materials (gear, shaft, sealing)
	PEEK, SS 316/316L, FKM, Viton
	Atļautie materiāli saskarei ar šķidrumu (zobrati, vārpsta, blīvējumi)
	PEEK, SS 316/316L, FKM, Viton

	Inlet/outlet ports
	12 mm OD compression fitting (Swagelok/HyLok/analogue)
	Ieejas/izejas atveres
	12 mm OD compression fitting (Swagelok/HyLok/analogue)

	Power supply
	+15..24 VDC
	Elektriskais pieslegums
	+15..24 VDC

	Accuracy
	at least ±1% within the nominal flowrange or better
	Precizitāte
	vismaz ±1 % nominālajā plūsmas diapazonā vai labāks

	Ingress protection
	IP65 or higher
	Aizsardzības klase
	IP65 or higher



2. Komponentes/ Components: Augstspiediena H₂ masas plūsmas mērītājs / High pressure H2 mass flowmeter - 1 gb/psc.

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	High pressure H2 mass flowmeter
	Augstspiediena H₂ masas plūsmas mērītājs

	Type of component
	H2 flowmeter (Coriolis type)
	Komponentes tips
	H2 plūsmas mērītājs (Koriolisa tipa)

	Type reference model
	Bronkhorst Cori-Flow M14
	Atsauces modeļa tips
	Bronkhorst Cori-Flow M14

	Quantity
	1 pcs
	Daudzums
	1 gab

	Execution
	ATEX Zone 2
	Īstenošana
	ATEX 2. zona

	Gas media
	H2 saturated with water vapor at T=30-50°C and P=3-9 MPa
	Gāzes vides
	H2, kas piesātināts ar ūdens tvaiku temperatūrā T = 30–50 °C un spiedienā P = 3–9 MPa

	Fluid temperature
	-20..50°C
	Fluida temperatūra
	-20..50°C

	Fluid pressure (inlet)
	≥100 barG
	Fluida spiediens (ieplūdes)
	≥100 barG

	Allowable pressure drop at nominal flow
	≤10 barG
	Pieļaujamais spiediena kritums pie nominālās plūsmas
	≤10 barG

	Flowrange (nominal)
	0.1...4 kg/h or wider
	Plūsma (nominālais)
	0.1...4 kg/h or wider

	Flow measurement accuracy
	not worse than 0.05 kg/h in the range of 0.3..5 kg/h
	Plūsmas mērījumu precizitāte
	ne vairāk kā 0.05 kg/h diapazonā no 0.3 līdz 5 kg/h

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Interface
	RS-232
	Interface
	RS-232

	Allowed wetted parts materials (gear, shaft, sealing)
	PEEK, SS 316/316L, FKM, Viton
	Atļautie materiāli saskarei ar šķidrumu (zobrati, vārpsta, blīvējumi)
	PEEK, SS 316/316L, FKM, Viton

	Inlet/outlet ports
	12 mm OD compression fitting (Swagelok/HyLok/analogue)
	Ieejas/izejas atveres
	12 mm OD compression fitting (Swagelok/HyLok/analogue)

	Power supply
	+15..24 VDC
	Elektriskais pieslegums
	+15..24 VDC

	Ingress protection
	IP65 or higher
	Aizsardzības klase
	IP65 or higher




3. Komponentes/ Components: Augstspiediena N₂ masas plūsmas regulators / High pressure N2 mass flow regulator – 1 gb/psc.

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	High pressure N2 mass flow regulator
	Augstspiediena N₂ masas plūsmas regulators

	Type of device
	N2 flow regulator incl. a flowmeter and a regulating valve
	Ierīces tips
	N2 plūsmas regulators, kurā ietilpst plūsmas mērītājs un regulējošais vārsts

	Type reference model
	Bronkhorst IN-FLOW F-112AI + C5I control valve
	Atsauces modeļa tips
	Bronkhorst IN-FLOW F-112AI + C5I control valve

	Quantity
	1 pcs
	Daudzums
	1 gab

	Execution
	safe zone
	Īstenošana
	safe zone

	Gas media
	N2 99%
	Gāzes vides
	N2 99%

	Fluid temperature
	-20..40°C
	Fluida temperatūra
	-20..40°C

	Fluid pressure (inlet)
	≥200 barG
	Fluida spiediens (ieplūdes)
	≥200 barG

	Allowable pressure drop at nominal flow
	≤10 barG
	Pieļaujamais spiediena kritums pie nominālās plūsmas
	≤10 barG

	Flow (nominal)
	10 Nm3/h 
	Plūsma (nominālais)
	10 Nm3/h

	Flow adjustment range
	7…100% or wider
	Plūsmas regulēšanas diapazons
	7…100 % vai vairāk

	Valve function
	normally closed
	Vārsta darbība
	normally closed

	Output signal
	4..20 mA
	Izejas signāls
	4..20 mA

	Input signal (setpoint)
	4..20 mA
	Ieejas signāls (nosacījuma vērtība)
	4..20 mA

	Interface
	RS-232
	Interface
	RS-232

	Inline micron filter
	10 µm, included, mounted
	Iebūvēts mikronu filtrs
	10 µm, iekļauts, uzstādīts

	Allowed wetted parts materials (gear, shaft, sealing)
	PEEK, SS 316/316L, FKM, Viton
	Atļautie materiāli saskarei ar šķidrumu (zobrati, vārpsta, blīvējumi)
	PEEK, SS 316/316L, FKM, Viton

	Inlet/outlet ports
	12 mm OD compression fitting (Swagelok/HyLok/analogue)
	Ieejas/izejas atveres
	12 mm OD compression fitting (Swagelok/HyLok/analogue)

	Power supply
	+15..24 VDC
	Elektriskais pieslegums
	+15..24 VDC

	Accuracy
	at least ±1% within the nominal flowrange or better
	Precizitāte
	vismaz ±1 % nominālajā plūsmas diapazonā vai labāks

	Ingress protection
	IP65 or higher
	Aizsardzības klase
	IP65 or higher




Apstiprinu
SIA “AISIS” valdes loceklis
Ivars  Upmalis

2.pielikums / Annex 2
“Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement”
Id. Nr. AISIS 22072026



Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement
“Augstspiediena gāzu sistēmas komponentes / High Pressure Gas System Components”

1. Informācija par pretendentu / Information about the Applicant:
1.1. Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds:
Applicant's name / Name and surname: _______________________________
1.2. Reģistrācijas Nr. / personas kods:
Registration No. / Personal identification No.: _______________________________
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Taxpayer Registration No.: _______________________________
1.4. Juridiskā adrese / deklarētā adrese:
Registered office / Declared address: _______________________________
1.5. Kontaktpersona:
Contact person: _______________________________
1.6. Kontaktpersonas tālruņa Nr.:
Contact person's telephone No.: _______________________________
1.7. Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Contact person's e-mail address: _______________________________
1.8. Norēķinu konta Nr.:
Bank account No.: _______________________________
1.9. Banka:
Bank: _______________________________
1.10. Bankas kods:
Bank code (SWIFT/BIC): _______________________________


	2. Saskaņā ar SIA “AISIS” iepirkuma “Augstspiediena gāzu sistēmas komponentes” (iepirkuma identifikācijas Nr. AISIS 22072026) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka:
2.1. vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Preču piegādi, ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības;
2.2. nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav
2.3. garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;
2.4. uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām;
2.5. piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā;
2.6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	2. In accordance with the Terms and Conditions of the procurement “High Pressure Gas System Components” (Procurement Identification No. AISIS 22072026) organised by AISIS, SIA (hereinafter – the Procurement), I hereby certify that:
2.1. I wish to participate in the Procurement and undertake to supply the Goods in accordance with the requirements set out in the Procurement Terms and Conditions and the draft Procurement Contract;
2.2. I have read and understood the Procurement Terms and Conditions and all annexes thereto and have no objections or claims in relation thereto;
2.3. I guarantee the accuracy of the information provided in my offer and undertake to fulfil the obligations contained therein in the event that the Procurement Contract is awarded to me;
2.4. I assume full responsibility for the completeness of the submitted offer and certify that all information contained therein is true and complies with the requirements of the Procurement Terms and Conditions;
2.5. My offer shall remain valid until the Procurement Contract is concluded and throughout the entire term of the Procurement Contract;
2.6. All information provided in my offer is true, complete and accurate.

	Pretendenta amatpersona / 
Official of the Applicant:
	 

	Vārds Uzvārds / 
Name, surname:
	 

	Paraksts / 
Signature:
	 

	Datums, vieta/
Date, place:
	 





**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**



3. pielikums / Annex 3
“Tehniskais un finanšu piedāvājums / Technical and financial offer”
Id. Nr. AISIS 22072026

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS / SUPPLIER’S TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER

Pretendents iesniedz šādu tehnisko un finanšu piedāvājumu, norādot piedāvāto komponenšu ražotāju, modeli un tehnisko specifikāciju /
The Applicant shall submit the following Technical and financial offer, specifying the manufacturer, model and technical specification of the proposed components:

Lote Nr. 1 Augstspiediena vārsti un savienotājelementi / High Pressure Valves and Fittings


	Nr. / No.
	Komponente / Component
	Daudzums / Quantity
	Ražotājs, modelis, tehniskais piedāvājums / Manufacturer, Model, Technical Specification
	Cena par 1 vienību (EUR bez PVN) / Unit Price (EUR excl. VAT)
	Kopā (EUR bez PVN) / Total (EUR excl. VAT)

	1.
	Needle valve 12 mm R
	12
	
	
	

	2.
	Micron filter 12 mm 2 µm
	4
	
	
	

	3.
	Check valve 12 mm
	6
	
	
	

	4.
	T-piece 12 mm
	8
	
	
	

	5.
	Angle connector 12 mm
	10
	
	
	

	6.
	Straight connector 12 mm
	10
	
	
	

	7.
	T-piece reducing 12-8-12 mm
	6
	
	
	

	8.
	Tube clamp 12 mm
	25
	
	
	

	9.
	Tube clamp 12 mm (single bolt)
	10
	
	
	

	10.
	Set of nut + compression rings 12 mm
	10
	
	
	

	11.
	Blind cap (female) 12 mm
	10
	
	
	

	12.
	Blind plug (male) 12 mm
	10
	
	
	

	13.
	Connector 12 mm - 1/4" NPT male thread
	3
	
	
	

	14.
	Welded nipple with compression fitting 12 mm - 1/2"
	6
	
	
	

	15.
	Needle valve 18 mm R
	20
	
	
	

	16.
	Needle valve 18 mm R PEEK
	4
	
	
	

	17.
	Micron filter T-form 1/2" NPT internal thread 10 µm
	5
	
	
	

	18.
	Connector 18 mm - 1/2" NPT male thread
	22
	
	
	

	19.
	Welded nipple with compression fitting 18 mm - 1/2"
	6
	
	
	

	20.
	Check valve 1/2" NPT internal thread
	6
	
	
	

	21.
	T-piece 18 mm
	24
	
	
	

	22.
	Angle connector 18 mm
	40
	
	
	

	23.
	Straight connector 18 mm
	20
	
	
	

	24.
	Tube clamp polypropylene 18 mm
	40
	
	
	

	25.
	Tube clamp aluminium 18 mm
	20
	
	
	

	26.
	Set of nut + compression rings 18 mm
	10
	
	
	

	27.
	Blind cap (female) 18 mm
	8
	
	
	

	28.
	Blind plug (male) 18 mm
	8
	
	
	

	29.
	Connector 8 mm - 1/2" NPT internal thread
	8
	
	
	

	30.
	8 mm to 1/4" NPT internal thread connector with fixation nut
	6
	
	
	

	31.
	Pressure gauge 160 barG
	8
	
	
	

	32.
	Safety valve 12 mm w/o spring
	4
	
	
	

	33.
	RV series spring for safety valve 50-100 bar
	3
	
	
	

	34.
	RV series spring for safety valve 100-150 bar
	2
	
	
	

	35.
	RV series spring for safety valve 200-275 bar
	1
	
	
	

	36.
	EF series excess flow valve
	2
	
	
	

	37.
	Connector 18 mm - 1/4" NPT male thread
	3
	
	
	

	38.
	Welded nipple with compression fitting 18 mm
	12
	
	
	

	
	Kopā / Total:
	
	
	EUR
	EUR





Piedāvājam izpildīt Lotes Nr. 1 pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:
We offer to fulfill the order in accordance with the Lot No. 1 requirements specified in the price survey at the following contract price:

Cena bez PVN / Price excluding VAT: ___________ EUR
PVN/VAT: ____________ EUR
Kopā/ Total:___________EUR

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi / The price includes all taxes and payments indicated by law:
______________________________________  
(Pretendenta ieņemamais amats /
Position of the supplier’s authorized person) 
______________	
(paraksts / signature)                
______________
(vārds, uzvārds / name, surname)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums / date of document completion)		

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**




Lote Nr. 2 Augstspiediena gāzes plūsmas regulatori / High Pressure Gas Flow Regulators

	Nr.
	
Position

	Quantity
	Ražotājs, modelis, tehniskais piedāvājums / Manufacturer, Model, Technical Specification
	Cena par 1 vienību (EUR bez PVN) / Unit Price (EUR excl. VAT)
	Kopā (EUR bez PVN) / Total (EUR excl. VAT)

	1.
	High pressure H2 mass flow regulator
	1
	
	
	

	2.
	High pressure H2 mass flowmeter
	1
	
	
	

	3.
	High pressure N2 mass flow regulator
	1
	
	
	

	
	Kopā / Total:
	
	
	EUR
	EUR



Piedāvājam izpildīt Lotes Nr. 2 pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:
We offer to fulfill the order in accordance with the Lot No. 2 requirements specified in the price survey at the following contract price:

Cena bez PVN / Price excluding VAT: ___________ EUR
PVN/VAT: ____________ EUR
Kopā/ Total:___________EUR

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi / The price includes all taxes and payments indicated by law:
______________________________________  
(Pretendenta ieņemamais amats /
Position of the supplier’s authorized person) 
______________	
(paraksts / signature)                
______________
(vārds, uzvārds / name, surname)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums / date of document completion)		

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**





4. pielikums / Annex 4
Id. Nr. AISIS 22072026
                 
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu / Proof of an independently developed offer

Iepirkumam / for the procurement (id. nr. / Id. No. AISIS 22072026)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 	 (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka / Hereby, by providing complete and truthful information,                                                                                                                      (Name of the Bidder, Reg. No.) (hereinafter referred to as the Bidder) certifies that, in relation to the specific procurement procedure:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam / The applicant has read and agrees with the contents of this certificate.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju / The applicant is aware of his/her obligation to provide complete, accurate and truthful information in this declaration.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s / The tenderer's procurement offer has been signed by the tenderer's authorized person(s).
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz / The Tenderer informs that it has submitted its offer independently of its competitors and without any consultations, contracts or agreements. The Tenderer has not had any communication with any competitor regarding:
4.1. cenām / prices;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām / price calculation methods, factors (circumstances) or formulas;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu)
/ intention or decision to participate or not to participate in the procurement (to submit or not to submit a tender);
Vai / or
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām / submission of a bid that does not meet the procurement requirements;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums / quality, quantity, specification, performance, delivery or other conditions to be resolved independently of competitors, for the products or services covered by this procurement;
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas / The Applicant has not knowingly, directly or indirectly, disclosed and will not disclose the terms of the Bid to any competitor prior to the official date and time of bid opening or award of the contract.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,
	
	

	
	



1 Šī apliecinājuma kontekstā ar nu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā / The Applicant is aware that the Competition Law establishes liability for prohibited agreements, providing for a fine of up to 10% of the net turnover of the violator in the last financial year, and the Applicant may be excluded from participation in the procurement procedure.
 
 
	Pretendenta amatpersona / 
Official of the Applicant:
	 

	Vārds Uzvārds / 
Name, surname:
	 

	Paraksts / 
Signature:
	 

	Datums, vieta/
Date, place:
	 





 
 
**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**
