









PROCUREMENT TECHNICAL SPECIFICATION –
 TERMS AND CONDITIONS

IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - NOLIKUMS




“VFD for pilot production line” / “VFD iepirkums pilotiekārtai”




Identification No/ Identifikācijas Nr.
 GVFBIO28072026















“Lielniedras”, Jelgavas district, Jaunsvirlaukas parish
2026
GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROCUREMENT PROCEDURE /VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

“VFD for pilot production line” / “VFD iepirkums pilotiekārtai”


Procurement for “VFD for pilot production line”, identification Nr. GVFBIO 28072026, “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”, Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002, realization in frame of research project Nr. EN-23 „Inovatīvas glicerolīzes tehnoloģijas izstrāde pārtikas nozares tauku atliekvielu pārstrādei”.
The procurement procedure is organised in accordance with Cabinet of Ministers Regulation No. 104 of 28 February 2017, "Regulations on Procurement Procedures and Their Application to Projects Financed by the Contracting Authority".

Iepirkums “VFD iepirkums pilotiekārtai” identifikācijas Nr. GVFBIO 28072026, “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”, Id. Nr. 1.2.1.2.i.2/1/24/A/CFLA/002, ietvaros nodrošinātu pētniecības projekta Nr. EN-23 „Inovatīvas glicerolīzes tehnoloģijas izstrāde pārtikas nozares tauku atliekvielu pārstrādei”, īstenošanai.
Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

	SUPPLIERS INSTRUCTIONS
	PIEGĀDĀTĀJU INSTRUKCIJA

	1. Project Beneficiary:
Company name: GVF BIO, SIA
Registration number: 41203064128
Legal address: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas parish., Jelgavas district, LV-3031
Delivery address: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas parish, Jelgavas district, LV-3031
2. Procurement subject title: “VFD for pilot production line”.
3. Contract performance period: until 30 September 2026.
4. Offer submission place, date, and time:
Offers shall be submitted by 14th August 2026, 5:00 p.m. (EET) to emails: tenders@gvf.lv and cc to ingus@1b.lv 
5. Tenderers may submit their questions in writing no later than 10th August 2026, 5:00 p.m. (EET). Questions received after this deadline will not be accepted or considered.

6. Offer validity period.
All applicants' offers remain valid until the day participants conclude the procurement contract or the procedure is terminated without selecting any offer.

7. Offer variants and scope.
7.1. The applicant has the right to submit only one offer variant. The offer shall be prepared and submitted in either Latvian or English.
7.3. The Applicant shall submit the following documents as part of its offer:
 completed Application for Participation (Annex 2);
 completed Technical and Financial Offer (Annex 3);
 Declaration of an Independently Prepared Tender (Annex 4).
 The Applicant is encouraged to attach the manufacturer's technical documentation (datasheet, catalogue or brochure) confirming the compliance of the offered equipment with the Technical Specification.

8. General requirements.
8.1. The applicant must be registered in the Republic of Latvia Enterprise Register or the relevant Foreign Commercial register.
8.2. The applicant must be legally entitled to perform activities corresponding to the procurement subject (appropriate NACE classification).
8.3. The applicant must not have tax or state social security debts exceeding 150 EUR (applies to Latvian merchants).
8.4. The applicant must have experience in supplying equivalent equipment components or materials in the last 3 (three) years.
8.5. The applicant shall complete and submit Annex 4 – Declaration of an Independently Prepared Tender as part of its offer.
	1. Atbalsta pretendents:
Nosaukums: GVF BIO, SIA
Reģ. Nr. 41203064128
Adrese: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031
Piegādes vieta: "Lielniedras", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031
2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: “VFD iepirkums pilotiekārtai”.
3. Līguma izpildes laiks: līdz 2026. gada 30. septembrim.
4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:
Piedāvājumi jāiesūta līdz 2026. gada 14.augustam plkst. 17.00 uz e-pastiem: tenders@gvf.lv un cc ingus@1b.lv 
5. Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2026. gada 10.augustam, plkst. 17.00, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti.

6. Piedāvājuma derīguma termiņš.
Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz dienai, kad dalībnieki noslēguši iepirkuma līgumu vai procedūra ir izbeigta neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. Piedāvājuma varianti un apjoms.
7.1. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā.
7.3. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz šādus dokumentus:
  aizpildītu Pieteikumu dalībai iepirkumā (2. pielikums);
  aizpildītu Tehnisko un finanšu piedāvājumu (3. pielikums);
 apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (4. pielikums).
  pretendentam vēlams pievienot ražotāja tehnisko dokumentāciju (datu lapu, katalogu vai brošūru), kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

8. Vispārējās prasības.
8.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgajā ārvalsts komercreģistrā.
8.2. Pretendentam jābūt tiesīgam veikt iepirkuma priekšmetam atbilstošas darbības (atbilstoša NACE klasifikācija).
8.3. Pretendentam nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas parādu, kas pārsniedz 150 EUR (attiecas uz Latvijas komersantiem).
8.4. Pretendentam jābūt pieredzei līdzvērtīgu iekārtu komponenšu vai materiālu piegādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.
8.5. Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 4. pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.





	9. Offer Price.
9.1. Price for the offered system components (EUR excl. VAT).
9.2. Total amount excl. VAT and incl. VAT.
9.3. The offer must include all costs related to service performance (incl. transport, materials, labor, etc.).
9.4. All prices must be indicated in euros (EUR) or for foreign suppliers – in euros or in dollars  (EUR/USD) with precision to two decimal places.

10. Applicant's Obligations.
10.1. Perform work in accordance with the specification, deadlines, and quality requirements.
10.2. Collaborate with the customer's designated contact persons.
10.3. Ensure confidentiality and information security.
10.4. Immediately report circumstances that may affect performance deadlines or quality.

11. Applicant's Rights.
11.1. Ask questions or request additional clarifications on the price inquiry specification by communicating in writing with the customer by the specified deadline.
11.2. Withdraw from participation in the procurement at any time before contract signing.
11.3. Offer alternative solutions if pre-approved by the customer.

12. Offer Evaluation.
12.1. Within three working days after the decision is made, all applicants will be informed of the decision by sending the relevant information to the price inquiry participants' emails.


	9. Piedāvājuma cena.
9.1. Cena par piedāvātajām sistēmas komponentēm (EUR bez PVN).
9.2. Kopējā summa bez PVN un ar PVN.
9.3. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar piegādi saistītās izmaksas (t.sk. transporta, materiālu, darba u.c. izmaksas).
9.4. Visām cenām jābūt norādītām (EUR) eiro vietējiem piegādātajiem vai ārvalstu piegādātajiem ir ļauts uzrādīt cenu (EUR vai USD) ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
10. Pretendenta pienākumi.
10.1. Veikt darbu atbilstoši specifikācijai, termiņiem un kvalitātes prasībām.
10.2. Sadarboties ar pasūtītāja norādītajām kontaktpersonām.
10.3. Nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu un informācijas drošību.
10.4. Nekavējoties ziņot par apstākļiem, kas varētu ietekmēt izpildes termiņus vai kvalitāti.

11. Pretendenta tiesības.
11.1. Uzdot jautājumus vai pieprasīt papildu skaidrojumus par iepirkuma specifikāciju, rakstiski sazinoties ar pasūtītāju līdz norādītajam termiņam.
11.2. Atteikties piedalīties iepirkumā jebkurā brīdī pirms līguma noslēgšanas.
11.3. Piedāvāt alternatīvus risinājumus, ja tas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju.



12. Piedāvājumu vērtēšana.
12.1.  Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par lēmumu, nosūtot attiecīgo informāciju uz iepirkuma dalībnieku e-pastiem.





1. pielikums / Annex 1
“Tehniskā specifikācija/Technical specification”
Id. Nr. GVFBIO 28072026

Part B / B sadaļa

1.1. Komponente/ Component (daudzums/required quantity - 2 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Frequency Inverter 18.5 kW
	
	Frekvences pārveidotājs 18.5 kW
	

	Type of component
	High-performance compact frequency inverter with integrated EMC filter
	Komponentes tips
	Augstas veiktspējas kompakts frekvences pārveidotājs ar iebūvētu EMC filtru

	Quantity
	2 pc
	Daudzums
	2 gab

	Nominal power (LO / HO)
	18.5 kW / 15.0 kW
	Nominālā jauda (LO / HO)
	18.5 kW / 15.0 kW

	Overload capability (HO)
	Min. 200% for 3s and 150% for 57s
	Pārslodzes spēja (HO)
	Vismaz 200% uz 3s un 150% uz 57s

	Ingress protection rating
	IP20 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP20 vai augstāks

	Communication interface
	Integrated dual-port PROFINET with hardware support for PROFIdrive profile
	Sakaru interfeiss
	Integrēts divu portu PROFINET ar aparatūras atbalstu PROFIdrive profilam

	Software integration
	Full native integration into the TIA Portal engineering framework without external GSD description files
	Programmatūras integrācija
	Pilnīga vietējā (native) integrācija TIA Portal inženiertehniskajā vidē bez ārējiem GSD apraksta failiem

	Integrated safety functions
	Integrated Safe Torque Off (STO) SIL 2 / PL d without external modules or relays
	Integrētās drošības funkcijas
	Integrēta Safe Torque Off (STO) SIL 2 / PL d funkcija bez ārējiem moduļiem vai relejiem

	Control inputs/outputs
	Min. 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO
	Vadības ieejas/izejas
	Vismaz 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO

	Motor temperature sensor input
	Dedicated interface supporting PTC, KTY, and Thermo-Click
	Motora temperatūras sensora ieeja
	Speciāls interfeiss ar PTC, KTY un Thermo-Click atbalstu

	Mounting configuration
	Side-by-side dense mounting (zero lateral clearance) up to +40°C
	Montāžas konfigurācija
	Blīva montāža "sānu pie sāna" (bez sānu atstarpēm) līdz +40°C temperatūrai

	Parameter backup
	Parameter cloning via standard SD/MMC card slot
	Parametru dublēšana
	Parametru klonēšana caur standarta SD/MMC kartes slotu

	Required dimensions (H x W x D)
	295 mm x 140 mm x 205 mm 
	Nepieciešamie izmēri (Augstums x Platums x Dziļums)
	295 mm x 140 mm x 205 mm 	Comment by Agnija Dike: Lai mazinātu risku, ka prasības tiek orientētas uz konkrētu modeli, ieteicamāk būtu var būt rakstīt "maksimālais izmērs" vai "ne lielāki par"


	Maximum output frequency
	Min. 550 Hz (under vector control)
	Maksimālā izejas frekvence
	Vismaz 550 Hz (vektora vadības režīmā)

	Environmental profile
	Valid official Product Environmental Declaration (EPD Type II/III / LCA verified)
	Ekoloģiskais profils
	Derīga oficiāla Produkta vides deklarācija (EPD tips II/III / LCA verificēta)





2.2. Komponente/ Component (daudzums/required quantity - 2 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Frequency Inverter 15 kW
	
	Frekvences pārveidotājs 15 kW
	

	Type of component
	High-performance compact frequency inverter with integrated EMC filter
	Komponentes tips
	Augstas veiktspējas kompakts frekvences pārveidotājs ar iebūvētu EMC filtru

	Quantity
	2 pc
	Daudzums
	2 gab

	Nominal power (LO / HO)
	 15.0 kW/11.0 kW
	Nominālā jauda (LO / HO)
	 15.0 kW/11.0 kW

	Overload capability (HO)
	Min. 200% for 3s and 150% for 57s
	Pārslodzes spēja (HO)
	Vismaz 200% uz 3s un 150% uz 57s

	Ingress protection rating
	IP20 or higher
	IP aizsardзības klase
	IP20 vai augstāks

	Communication interface
	Integrated dual-port PROFINET with hardware support for PROFIdrive profile
	Sakaru interfeiss
	Integrēts divu portu PROFINET ar aparatūras atbalstu PROFIdrive profilam

	Software integration
	Full native integration into the TIA Portal engineering framework without external GSD description files
	Programmatūras integrācija
	Pilnīga vietējā (native) integrācija TIA Portal inženiertehniskajā vidē bez ārējiem GSD apракsta failiem

	Integrated safety functions
	Integrated Safe Torque Off (STO) SIL 2 / PL d without external modules or relays
	Integrētās drošības funkcijas
	Integrēta Safe Torque Off (STO) SIL 2 / PL d funkcija bez ārējiem moduļiem vai relejiem

	Control inputs/outputs
	Min. 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO
	Vadības ieejas/izejas
	Vismaz 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO

	Motor temperature sensor input
	Dedicated interface supporting PTC, KTY, and Thermo-Click
	Motora temperatūras sensora ieeja
	Speciāls interfeiss ar PTC, KTY un Thermo-Click atbalstu

	Mounting configuration
	Side-by-side dense mounting (zero lateral clearance) up to +40°C
	Montāžas konfigurācija
	Blīva montāža "sānu pie sāna" (bez sānu atstarpēm) līdz +40°C temperatūrai

	Parameter backup
	Parameter cloning via standard SD/MMC card slot
	Parametru dublēšana
	Parametru klonēšana caur standarta SD/MMC kartes slotu

	Required dimensions (H x W x D)
	295 mm x 140 mm x 205 mm
	Nepieciešamie izmēri (Augstums x Platums x Dziļums)
	295 mm x 140 mm x 205 mm

	Maximum output frequency
	Min. 550 Hz (under vector control)
	Maksimālā izejas frekvence
	Vismaz 550 Hz (vektora vadības režīmā)

	Environmental profile
	Valid official Product Environmental Declaration (EPD Type II/III / LCA verified)
	Ekoloģiskais profils
	Derīga oficiāla Produkta vides deklarācija (EPD tips II/III / LCA verificēta)




2.3. Komponente/ Component (daudzums/required quantity - 2 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Frequency Inverter 2.2 kW
	
	Frekvences pārveidotājs 2.2 kW
	

	Type of component
	High-performance compact frequency inverter with integrated EMC filter
	Komponentes tips
	Augstas veiktspējas kompakts frekvences pārveidotājs ar iebūvētu EMC filtru

	Quantity
	2 pc
	Daudzums
	2 gab

	Nominal power (LO / HO)
	 2.20 kW/1.50 kW
	Nominālā jauda (LO / HO)
	2.20 kW/1.50 kW

	Overload capability (HO)
	Min. 200% for 3s and 150% for 57s
	Pārslodzes spēja (HO)
	Vismaz 200% uz 3s un 150% uz 57s

	Ingress protection rating
	IP20 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP20 vai augstāks

	Communication interface
	Integrated dual-port PROFINET with hardware support for PROFIdrive profile
	Sakaru interfeiss
	Integrēts divu portu PROFINET ar aparatūras atbalstu PROFIdrive profilam

	Software integration
	Full native integration into the TIA Portal engineering framework without external GSD description files
	Programmatūras integrācija
	Pilnīga vietējā (native) integrācija TIA Portal inženiertehniskajā vidē bez ārējiem GSD apraksta failiem

	Integrated safety functions
	Integrated Safe Torque Off (STO) SIL 2 / PL d without external modules or relays
	Integrētās drošības funkcijas
	Integrēta Safe Torque Off (STO) SIL 2 / PL d funkcija bez ārējiem moduļiem vai relejiem

	Control inputs/outputs
	Min. 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO
	Vadības ieejas/izejas
	Vismaz 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO

	Motor temperature sensor input
	Dedicated interface supporting PTC, KTY, and Thermo-Click
	Motora temperatūras sensora ieeja
	Speciāls interfeiss ar PTC, KTY un Thermo-Click atbalstu

	Mounting configuration
	Side-by-side dense mounting (zero lateral clearance) up to +40°C
	Montāžas konfigurācija
	Blīva montāža "sānu pie sāna" (bez sānu atstarpēm) līdz +40°C temperatūrai

	Parameter backup
	Parameter cloning via standard SD/MMC card slot
	Parametru dublēšana
	Parametru klonēšana caur standarta SD/MMC kartes slotu

	Required dimensions (H x W x D)
	173 mm x 73 mm x 160 mm
	Nepieciešamie izmēri (Augstums x Platums x Dziļums)
	173 mm x 73 mm x 160 mm	Comment by Agnija Dike: ar šo tāpat

	Maximum output frequency
	Min. 550 Hz (under vector control)
	Maksimālā izejas frekvence
	Vismaz 550 Hz (vektora vadības režīmā)

	Environmental profile
	Valid official Product Environmental Declaration (EPD Type II/III / LCA verified)
	Ekoloģiskais profils
	Derīga oficiāla Produkta vides deklarācija (EPD tips II/III / LCA verificēta)




2.4. Komponente/ Component (daudzums/required quantity - 2 gab./pcs)

	TECHNICAL SPECIFICATION
	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Frequency Inverter 1.5 kW
	
	Frekvences pārveidotājs 1.5 kW
	

	Type of component
	High-performance compact frequency inverter with integrated EMC filter
	Komponentes tips
	Augstas veiktspējas kompakts frekvences pārveidotājs ar iebūvētu EMC filtru

	Quantity
	2 pc
	Daudzums
	2 gab

	Nominal power (LO / HO)
	1.50 kW /1.10 kW
	Nominālā jauda (LO / HO)
	1.50 kW /1.10 kW

	Overload capability (HO)
	Min. 200% for 3s and 150% for 57s
	Pārslodzes spēja (HO)
	Vismaz 200% uz 3s un 150% uz 57s

	Ingress protection rating
	IP20 or higher
	IP aizsardzības klase
	IP20 vai augstāks

	Communication interface
	Integrated dual-port PROFINET with hardware support for PROFIdrive profile
	Sakaru interfeiss
	Integrēts divu portu PROFINET ar aparatūras atbalstu PROFIdrive profilam

	Software integration
	Full native integration into the TIA Portal engineering framework without external GSD description files
	Programmatūras integrācija
	Pilnīga vietējā (native) integrācija TIA Portal inženiertehniskajā vidē bez ārējiem GSD apraksta failiem

	Integrated safety functions
	Integrated Safe Torque Off (STO) SIL 2 / PL d without external modules or relays
	Integrētās drošības funkcijas
	Integrēta Safe Torque Off (STO) SIL 2 / PL d funkcija bez ārējiem moduļiem vai relejiem

	Control inputs/outputs
	Min. 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO
	Vadības ieejas/izejas
	Vismaz 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO

	Motor temperature sensor input
	Dedicated interface supporting PTC, KTY, and Thermo-Click
	Motora temperatūras sensora ieeja
	Speciāls interfeiss ar PTC, KTY un Thermo-Click atbalstu

	Mounting configuration
	Side-by-side dense mounting (zero lateral clearance) up to +40°C
	Montāžas konfigurācija
	Blīva montāža "sānu pie sāna" (bez sānu atstarpēm) līdz +40°C temperatūrai

	Parameter backup
	Parameter cloning via standard SD/MMC card slot
	Parametru dublēšana
	Parametru klonēšana caur standarta SD/MMC kartes slotu

	Required dimensions (H x W x D)
	173 mm x 73 mm x 160 mm
	Nepieciešamie izmēri (Augstums x Platums x Dziļums)
	173 mm x 73 mm x 160 mm

	Maximum output frequency
	Min. 550 Hz (under vector control)
	Maksimālā izejas frekvence
	Vismaz 550 Hz (vektora vadības režīmā)

	Environmental profile
	Valid official Product Environmental Declaration (EPD Type II/III / LCA verified)
	Ekoloģiskais profils
	Derīga oficiāla Produkta vides deklarācija (EPD tips II/III / LCA verificēta)







Apstiprinu
SIA “GVF BIO” valdes loceklis
Ģirts Fišers


_________________/paraksts/



2. pielikums / Annex 2
“Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement”
Id. Nr. GVFBIO 28072026

Pieteikums dalībai Iepirkumā / Application for Participation in the Procurement


“VFD for pilot production line” / “VFD iepirkums pilotiekārtai”

1. Informācija par pretendentu / Information about the Applicant:
1.1. Pretendenta nosaukums / vārds, uzvārds:
Applicant's name / Name and surname: _______________________________
1.2. Reģistrācijas Nr. / personas kods:
Registration No. / Personal identification No.: _______________________________
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Taxpayer Registration No.: _______________________________
1.4. Juridiskā adrese / deklarētā adrese:
Registered office / Declared address: _______________________________
1.5. Kontaktpersona:
Contact person: _______________________________
1.6. Kontaktpersonas tālruņa Nr.:
Contact person's telephone No.: _______________________________
1.7. Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Contact person's e-mail address: _______________________________
1.8. Norēķinu konta Nr.:
Bank account No.: _______________________________
1.9. Banka:
Bank: _______________________________
1.10. Bankas kods:
Bank code (SWIFT/BIC): ______________________________
	2. Saskaņā ar SIA “GVF BIO” iepirkuma  “VFD iepirkums pilotiekārtai” (iepirkuma identifikācijas Nr. GVFBIO 28072026) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka:
2.1. vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Preču piegādi, ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības;

2.2. nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.


2.3. garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

2.4. uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām;

2.5. piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā;


2.6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	2. In accordance with the Terms and Conditions of the procurement “VFD for pilot production line” (Procurement Identification No. GVFBIO 28072026) organised by GVF BIO, SIA (hereinafter – the Procurement), I hereby certify that:
2.1. I wish to participate in the Procurement and undertake to supply the Goods in accordance with the requirements set out in the Procurement Terms and Conditions and the draft Procurement Contract;
2.2. I have read and understood the Procurement Terms and Conditions and all annexes thereto and have no objections or claims in relation thereto;
2.3. I guarantee the accuracy of the information provided in my offer and undertake to fulfil the obligations contained therein in the event that the Procurement Contract is awarded to me;
2.4. I assume full responsibility for the completeness of the submitted offer and certify that all information contained therein is true and complies with the requirements of the Procurement Terms and Conditions;
2.5. My offer shall remain valid until the Procurement Contract is concluded and throughout the entire term of the Procurement Contract;
2.6. All information provided in my offer is true, complete and accurate.

	Pretendenta amatpersona / 
Official of the Applicant:
	

	Vārds Uzvārds / 
Name, surname:
	 

	Paraksts / 
Signature:
	 

	Datums, vieta/
Date, place:
	 



**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**

3. pielikums / Annex 3
“Tehniskais un finanšu piedāvājums / Technical and financial offer”
Id. Nr. GVFBIO 28072026

PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS / 
SUPPLIER’S TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER


Pretendents iesniedz šādu tehnisko un finanšu piedāvājumu, norādot piedāvāto komponenšu ražotāju, modeli un tehnisko specifikāciju /
The Applicant shall submit the following Technical and financial offer, specifying the manufacturer, model and technical specification of the proposed components:

	Nr.
	
Position

	Quant.
	Manufacturer, Model, Technical Specification
	Price for 1 unit (EUR, w/o VAT)
	Total (EUR, w/o VAT)
	Total (EUR, incl. PVN)

	1.
	Frequency Inverter 18.5 kW
	2
	
	
	
	

	2
	Frequency Inverter 15 kW
	2
	
	
	
	

	3
	Frequency Inverter 2.2 kW
	2
	
	
	
	

	4
	Frequency Inverter 1.5 kW
	2
	
	
	
	

	
	Total:
	
	
	
	EUR
	EUR




Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:
 Cena bez PVN: ___________ EUR
PVN: ____________ EUR
Kopā:___________EUR
Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi.

We offer to fulfill the order in accordance with the requirements specified in the price survey at the following contract price:

Price excluding VAT: ___________ EUR
VAT: ____________ EUR
Total: ___________ EUR
The price includes all taxes and payments indicated by law.




	
	
	

	Pretendenta pilnvarotās personas amats / Position of the Applicant's authorized representative
	Paraksts / Signature
	Vārds, uzvārds / Name, surname

	

	
	

	
	
	

	Dokumenta aizpildīšanas datums / Date of completion
	
	







4. pielikums / Annex 4
Id. Nr. GVFBIO 28072026
                 
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu / 
Declaration of Independently developed Offer

Iepirkumam / for the Procurement (id. nr. / Id. No. GVFBIO 28072026)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 	 (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka / Hereby, by providing complete and truthful information,                                                                                                                      (Name of the Bidder, Reg. No.) (hereinafter referred to as the Bidder) certifies that, in relation to the specific procurement procedure:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam / The applicant has read and agrees with the contents of this certificate.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju / The applicant is aware of his/her obligation to provide complete, accurate and truthful information in this declaration.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s / The tenderer's procurement offer has been signed by the tenderer's authorized person(s).
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz / The Tenderer informs that it has submitted its offer independently of its competitors and without any consultations, contracts or agreements. The Tenderer has not had any communication with any competitor regarding:
4.1. cenām / prices;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām / price calculation methods, factors (circumstances) or formulas;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu)
/ intention or decision to participate or not to participate in the procurement (to submit or not to submit a tender);
Vai / or
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām / submission of a bid that does not meet the procurement requirements;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums / quality, quantity, specification, performance, delivery or other conditions to be resolved independently of competitors, for the products or services covered by this procurement;
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas / The Applicant has not knowingly, directly or indirectly, disclosed and will not disclose the terms of the Bid to any competitor prior to the official date and time of bid opening or award of the contract.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,
	
	

	
	



1 Šī apliecinājuma kontekstā ar nu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā / The Applicant is aware that the Competition Law establishes liability for prohibited agreements, providing for a fine of up to 10% of the net turnover of the violator in the last financial year, and the Applicant may be excluded from participation in the procurement procedure.
 
 
	Pretendenta amatpersona / 
Official of the Applicant:
	 

	Vārds Uzvārds / 
Name, surname:
	 

	Paraksts / 
Signature:
	 

	Datums, vieta/
Date, place:
	 





 
 
**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**
**THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A QUALIFIED ELECTRONIC TIME STAMP.**






