Nolikums
Iepirkumam “Sensori”
Nr. 01/2026
Rīgā										02.09.2026.
1. Informācija par pasūtītāju
	Nosaukums
	SIA “Ritols”

	Reģistrācijas numurs
	40103003433

	PVN reģistrācijas numurs
	LV40103003433

	Juridiskā adrese
	Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

	Faktiskā adrese
	Loka ceļš 56, Jaunmārupe, LV-2163

	Pasūtītāja kontaktpersonas
	Pēteris Cābulis
Projektu vadītājs
[bookmark: _GoBack]Tel. 29418633
peteris@ritols.lv 

	Projekts
	1.1.1.3/1./24/A/040 “Ekstrahētas bērza tāss pārstrāde dabīgā un inovatīvā poliolā, kas piemērots cieto poliuretāna izolācijas putu industriālai uzklāšanai (SAMPUR)”



1. Informācija par piedāvājuma iesniegšanu
1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.09.2026. plkst. 17.00.
1. Piedāvājuma iesniegšanas veids/vieta: elektroniskā veidā, nosūtot uz pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu.
1. Piedāvājums sagatavojams latviešu vai angļu valodā. 
1. Cena jānorāda par katru iepirkuma priekšmeta pozīciju atsevišķi. Cena jāizsaka eiro valūtā.
1. Cenā jāiekļauj visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk. nodokļi, nodevas, muitas izmaksas, transporta un piegādes izmaksas, izņemot PVN, kas nav jāiekļauj cenā.
1. Piedāvājumu sagatavo brīvā formā.
1. Iepirkums nav sadalīts daļās.
1. Sarunu procedūra nav paredzēta. Pretendentiem jāiesniedz galīgais piedāvājums.

1. Informācija par līgumu
2. Plānotais līguma noslēgšanas termiņš: 30.09.2026.
2. Plānotais līguma izpildes termiņš: 30.06.2028.
2. Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa pēc preču piegādes.
2. Paredzamā līgumcena: 10 000 EUR bez PVN.
2. Preču piegādes vieta: Loka ceļš 56, Jaunmārupe, LV-2163

1. Pretendentam izvirzītās prasības
3. Pretendentam jābūt vismaz 1 gada pieredzei līdzīgu preču piegādē.

SIA “Ritols” valdes loceklis J.Tukums

Tehniskā specifikācija iepirkumam “Sensori 01/2026”
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Prasības
	Daudzums
	Saite (preces piemērs)*
	Cena, EUR bez PVN**

	1. 
	Meteostacija
	Piemērots integrēšanai KNX sistēmai
[bookmark: _Hlk238821372]Darba temperatūra vismaz diapazonā -30 - +60°C
Temperatūras jutība ne zemāka par 0.1K
Gaisa mitruma jutība ne zemāka par 0.1% RH
Globālās radiācijas sensora jutība ne zemāka par 1W/m2
	1 gab.
	https://www.eelectron.com/en/products/weather-station-plus-knx/
	

	2. 
	Virsmas termopāris
	Piemērots integrēšanai KNX sistēmai
Mērījuma robežas vismaz diapazonā -35…+105 °C
Precizitāte: Ne sliktāka par klasi B (DIN EN 60751)
	44 gab.
	https://www.arcus-eds.de/en/knx-climate-sensors/hlk-components-and-replacement-parts#p1427

	

	3. 
	Siltumplūsmas sensors
	Piemērots integrēšanai KNX sistēmai
Mērījuma robežas vismaz diapazonā no -2000 līdz + 2000 W/m2
Darba temperatūra vismaz diapazonā-30 - +70°C
Sensora jutība ne zemāka par 60 x 10-6 V/(W/m2)
	6 gab.
	https://www.hukx.com/products/hfp01-heat-flux-sensor
	

	4. 
	Telpas iekšējā klimata sensors
	Piemērots integrēšanai KNX sistēmai
Darba temperatūra: vismaz diapazonā -10 - +50°C
Temperatūras jutība: ne zemāka par 0.2 °C
Mitruma sensora jutība: ne zemāka par 0.02 % RH
CO2 sensora robežas: vismaz diapazonā 400… 5000ppm
CO2 sensora precizitāte: ne zemāka par ±3% RH (20…80%)
	2 gab.
	https://www.arcus-eds.de/en/knx-climate-sensors/lq2-thc-co2-voc-ip20#p751 
	

	5. 
	Vienfāzes viedais elektroenerģijas skaitītājs
	Piemērots integrēšanai KNX sistēmai
Sprieguma diapazons: vismaz 92…276 V
Strāvas diapazons: vismaz 0,015…80 A
Frekvences diapazons: vismaz 45…65 Hz
	2. gab.
	https://www.eelectron.com/en/products/single-phase-digital-energy-meter-direct-connection-80-a-mid/  
	

	6. 
	8-kanālu sensoru kontrolieris
	Piemērots integrēšanai KNX sistēmai
Darba temperatūra: vismaz diapazonā -25…+80°C
Precizitāte: ne zemāka par ±0.3°C
	6 gab.
	https://www.arcus-eds.de/en/physical-chemical-knx-measurement-technology/8-x-temperature 
	


* Saitēm ir informatīvs raksturs. Pretendenti drīkst piedāvāt ekvivalentas preces, t.sk. citu ražotāju preces, kas atbilst kolonnās “Nosaukums”, “Prasības” un “Daudzums” norādītajām prasībām.
** Norāda pretendents.
