TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. 1
ZIVJU APSTRĀDES IEKĀRTA 
Iepirkuma / cenu piedāvājuma pieprasījuma vajadzībām. Specifikācijā iekļautas prasības, kas norādītas piegādātāja aprakstā, kā arī papildu tehniskie parametri, kas pretendentam jāapstiprina.
Ja piegādātāja aprakstā nav norādīta konkrēta vērtība, prasība ir atzīmēta kā “Jānorāda / jānorāda ar tehniskajiem datiem”. Pretendentam jānorāda piedāvātā vērtība un jāapstiprina atbilstība.
	Nr.
	Tehniskais parametrs / prasība
	Minimālā prasība / specifikācija
	Pretendenta piedāvājums / faktiskā vērtība
	Atbilstība / piezīmes

	1
	Iekārtas veids
	Zivju kūpināšanas un termiskās apstrādes kamera; AIRMASTER UK 5000 vai ekvivalents
	
	

	2
	Apstrādes funkcijas
	Žāvēšana, karstā kūpināšana, aukstā kūpināšana, gatavošana ar karstu gaisu, konservēšana, atkausēšana
	
	

	3
	Paredzētais pielietojums
	Piemērota zivju un zivju produktu termiskai apstrādei un kūpināšanai
	
	

	4
	Gaisa recirkulācijas sistēma
	Augstas veiktspējas recirkulācijas sistēma, kas nodrošina turbulentu gaisa plūsmu un vienmērīgu produkta apstrādi. Tilpuma plūsma aptuveni 12 000,00 m³/h, saspiestā gaisa pieslēgums R1/2”, min. 6–8 bar, min. 200 l/min
	
	

	5
	Gaisa apstrādes iekārta
	Integrēta galvas sekcijā; augstas veiktspējas ventilatori, sildreģistrs un mitrināšanas aprīkojums
	
	

	6
	Gaisa apstrādes funkcijas
	Sildīšana, dzesēšana, žāvēšana un mitrināšana; svaiga gaisa un dūmu pievienošana atbilstoši procesam. Sildīšana – 58,8 kW; dzesēšana – 23 kW
	
	

	7
	Vadības sistēma
	Automātiska procesa vadība ar programmējamu temperatūru, relatīvo mitrumu, apstrādes laiku un produkta kodola temperatūru
	
	

	8
	Delta-T vadība
	Delta-T apstrāde vai ekvivalents ir jānodrošina katrā programmas solī
	
	

	9
	Svaigā gaisa / izplūdes gaisa aizbīdņi
	Automātiski vadāmi, cieši noslēdzoši un pneimatiski darbināmi
	
	

	10
	Drošība / gaisa izvadīšana cikla beigās
	Procesa gaiss jāizvada, pirms var atvērt kameras durvis; svaigā gaisa un izplūdes aizbīdņiem jānodrošina gaisa apmaiņa
	
	

	11
	Kameras konstrukcija
	Stabila, cieši metināta moduļu konstrukcija
	
	

	12
	Kameras materiāls
	Niķeļa-hroma nerūsējošais tērauds, materiāls Nr. 1.4301 (AISI 304)
	
	

	13
	Kameras grīda
	Atbilstoša nestspēja kameras ratiņiem; integrēta piebrauktuve
	
	

	14
	Regulējamas kājas
	Paaugstinātas izturības regulējamas kājas nelīdzenu grīdas apstākļu kompensēšanai
	
	

	15
	Termiskā izolācija
	Pilnībā izolēts korpuss, izmantojot augsttemperatūras izturīgu minerālvati; 50–80 mm minerālvates izolācija; termiskie tilti samazināti līdz minimumam
	
	

	16
	Termiskie tilti
	Korpusa konstrukcijai jāsamazina termiskie tilti līdz minimumam
	
	

	17
	Minimālāprocesa temperatūra
	Minimālā nepieciešamā procesa temperatūras iespēja: 160 °C
	
	

	18
	Sildelementi
	Augsttemperatūras izturīgi elektriskie sildelementi, integrēti ventilatora ieplūdes zonā
	
	

	19
	Nominālā sildīšanas jauda
	Nominālā sildīšanas jauda kW un elektropieslēguma prasības – 58,80 kW, 400 V/50 Hz/3 Ph
	
	

	20
	Mitrināšanas sistēma
	Laika vadīta ūdens izsmidzināšana caur speciālām sprauslām; ūdens migla iztvaiko sildreģistra siltuma ietekmē
	
	

	21
	Ūdens pieslēgums
	Ieteicams karstā ūdens pieslēgums; R 1”, minimālais ūdens plūsmas spiediens 4 bar
	
	

	22
	Dūmu padeve
	Iespēja kontrolētai dūmu pievienošanai atbilstoši izvēlētajai programmai; kūpināšanas materiāls: šķeldas (granulu izmērs 4–12 mm)
	
	

	23
	Ventilatori
	Augstas veiktspējas ventilatori, vismaz 2 gab.; 11,0 kW
	
	

	24
	Gaisa plūsmas sadale
	Turbulenta un vienmērīga gaisa plūsma visā apstrādes kamerā; tilpuma plūsma aptuveni 12 000,00 m³/h
	
	

	25
	Iekraušanas sistēma
	Divi pārvietojami uz grīdas novietojami kameras ratiņi
	
	

	26
	Ratiņu izmēri (atbilst iekārtas max gabarītiem)
	1000 × 1000 × 2000 mm
	
	

	27
	Maināmas gaisa plūsmas aizbīdņu sistēma
	Nodrošina mainīgu gaisa plūsmu padevi apstrādes telpā
	
	

	28
	Dzesēšanas iztvaicētājs
	Divu kontūru dzesēšanas sistēma, kas sastāv no cirkulējošā gaisa dzesētāja ar maks. jaudu 7 kW, kas pieslēgts svaigā gaisa ieplūdei, un ārējiem dzesēšanas iztvaicētājiem, kas novietoti ārpusē, ar maks. jaudu 16 kW
	
	

	29
	Apgaismojums
	Ietver kameras apgaismojumu ar slēdzi
	
	

	30
	Durvju atdure
	Uzstādīta ieejas pusē, lai ierobežotu atvēršanas leņķi
	
	

	31
	Durvju konstrukcija
	Priekšējās pilnībā izolētās bloka tipa durvis ar paaugstinātas izturības nerūsējošā tērauda eņģēm
	
	

	32
	Durvju bloķēšanas sistēma
	Droša automātiska durvju atvēršanas/aizvēršanas un bloķēšanas sistēma, kas nodrošina drošu iekārtas ekspluatāciju un novērš neatļautu durvju atvēršanu tehnoloģiskā procesa laikā.

	
	

	33
	Durvju blīvējums
	Karstumizturīga silikona gumijas blīve, kas nodrošina drošu hermētiskumu
	
	

	34
	Avārijas atvēršana no iekšpuses
	Durvīm jābūt iespējai atvērt no iekšpuses saskaņā ar piemērojamām drošības prasībām
	
	

	35
	Durvju novietojums
	DIN labās puses konfigurācija
	
	

	36
	Statusa indikācija
	Acu līmeņa signāllampa, kas norāda iekārtas darbības statusu
	
	

	37
	PLC / automatizācija
	Rūpnieciskais PLC/vadības sistēma; jānorāda ražotājs, modelis un vadības paneļa tips, ekrāna izmērs min. 7”, LCD skārienpanelis
	
	

	38
	Receptūru / programmu pārvaldība
	Iespēja izveidot, saglabāt, modificēt un izsaukt procesa programmas. Atmiņas ietilpība 250 programmām pa 20 soļiem
	
	

	39
	Temperatūras vadības precizitāte
	Pretendentam jānorāda vadības diapazons un garantētā vadības precizitāte
	
	

	40
	Relatīvā mitruma vadība
	Pretendentam jānorāda RH vadības diapazons un precizitāte
	
	

	41
	Kodola temperatūras vadība
	Jānodrošina produkta kodola temperatūras vadība; 1 kodola temperatūras sensors
	
	

	42
	Kopējā pieslēgtā elektriskā slodze
	Pretendentam jānorāda kopējā pieslēgtā slodze kW
	
	

	43
	Jauda 
	 Max 73 kW
	
	

	44
	Ūdens patēriņš
	Maks. 100 l/min tīrīšanai
	
	

	45
	Prasības saspiestajam gaisam
	R 1/2”, 8 bar, 300 l/min tīrīšanas laikā
	
	

	46
	Notekas pieslēgums
	Pretendentam jānorāda notekas pieslēguma diametrs, novadīšanas prasības un notekūdeņu apjoms
	
	

	47
	Izplūdes / dūmvada pieslēgums
	1 × DN 200, izplūdes gaisa tilpums maks. 1200 m³/h, atsevišķs izplūdes gaisa skurstenis DN 250 katrai iekārtai
	
	

	48
	Gabarītizmēri
	Maksimāli pieļaujamie iekārtas gabarītizmēri, ņemot vērā uzstādīšanai pieejamo telpu: G × P × A – ne vairāk kā 2500 × 2200 × 3800 mm.
	
	

	49
	Iekārtas neto svars
	Pretendentam jānorāda iekārtas svars kg
	
	

	50
	Nepieciešamā uzstādīšanas platība (pēc izvēles)
	G × P × A = 2500 × 2200 × 3800 mm
	
	

	51
	Apkārtējās vides ekspluatācijas apstākļi
	Minimālā temperatūra 10 grādi, maksimālais mitrums 90%
	
	

	52
	Tīrīšana un higiēniskais dizains
	Pārtikas rūpniecībai piemērots higiēniskais dizains, kas nodrošina regulāru iekārtas mazgāšanu un tīrīšanu; integrēta automātiska mazgāšanas/pašattīrīšanās sistēma.

	
	

	53
	Atbilstība prasībām saskarei ar pārtiku / higiēna
	Materiāliem un komponentēm jāatbilst piemērojamām ES pārtikas higiēnas prasībām
	
	

	54
	Drošības funkcijas
	Avārijas apturēšana, durvju drošības bloķētājs, aizsardzība pret pārkaršanu un citas ražotāja noteiktās drošības funkcijas
	
	

	55
	CE atbilstība
	Iekārtai jābūt ar CE marķējumu un piegādātai ar piemērojamo ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju
	
	

	56
	Pieejamā tehniskā dokumentācija
	Lietošanas, apkopes un drošības rokasgrāmatas; elektriskās/pneimatiskās shēmas; rezerves daļu saraksts
	
	

	57
	Garantija
	Garantijas periods – ne mazāks par 24 mēnešiem no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Garantija attiecas uz iekārtu un tās komponentēm, izņemot ražotāja dokumentācijā skaidri identificētas ekspluatācijas laikā regulāri nomaināmas patēriņa/nodiluma detaļas. Pretendentam piedāvājumā jānorāda garantijas izņēmumi.
	
	

	58
	Serviss un rezerves daļas
	Pretendentam jānodrošina garantijas servisa pieejamība Latvijā vai jānorāda servisa nodrošināšanas kārtība Latvijā. Pretendentam jānorāda garantijas pieteikuma iesniegšanas kārtība, sākotnējās reakcijas laiks, servisa veikšanas vieta un rezerves daļu piegādes kārtība.

	
	

	59
	Piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā
	Piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana, testēšana, nodošana ekspluatācijā un operatoru apmācība ir iekļauta piedāvātajā cenā
	
	

	60
	Komponentu izcelsme / kvalitāte
	Iekārtas komponentēm jābūt rūpnieciskai ekspluatācijai piemērotām, savstarpēji saderīgām un jāatbilst piemērojamām ES drošības un atbilstības prasībām.

	
	

	61
	Energoefektivitāte
	Maksimālais enerģijas patēriņš ir 73 kW. Vidējais patēriņš ir 30%. Aukstās kūpināšanas cikls ilgst 6 stundas – 130 kW
	
	



Iepirkuma piezīme: 
1. Pretendentam obligāti jāaizpilda kolonna “Pretendenta piedāvājums / faktiskā vērtība”, norādot konkrētu piedāvātās iekārtas tehnisko parametru vai apliecinot prasības izpildi. Kolonnā “Atbilstība / piezīmes” Pretendents norāda “Atbilst” vai sniedz nepieciešamo paskaidrojumu. Ja prasība objektīvi nav attiecināma uz piedāvāto tehnisko risinājumu, norāda “N/A” un sniedz pamatojumu.
2. Pretendentam piedāvājumam jāpievieno ražotāja tehniskā dokumentācija, datu lapa, katalogs vai cits ražotāja izdots dokuments tādā apjomā, kas ļauj Pasūtītājam pārbaudīt piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.


