

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
ELEKTRISKĀ CEPŠANAS PANNA AR AUTOMĀTISKO APGĀŠANU

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda piedāvātās iekārtas faktisko parametru un atsauci uz ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi, kurā parametrs marķēts ar prasības numuru

	Daudzums
	1 gab.
	

	Funkcionalitāte
	Produktu cepšana, vārīšana, sautēšana saskaņā ar uzņēmuma ražošanas vajadzībām
	

	Kvalitāte
	Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Prasība #1
	Brīvi stāvoša elektriska iekārta, novietota uz kājām vai statīva ar augstuma regulēšanas iespēju
	

	Prasība #2
	Gatavošanas virsmas laukums no 35 līdz 55 dm². Gatavošanas tvertnes dibena biezums no 10 līdz 20 mm; dibens no nerūsējošā tērauda, divslāņu (duplex/kompozītā) tērauda vai smilšstrūklā apstrādāta tērauda
	

	Prasība #3
	Gatavošanas tvertnes dziļums no 120 līdz 250 mm. Tvertnes sānu malas no nerūsējošā tērauda, biezums no 1,5 līdz 3 mm
	

	Prasība #4
	Elektriska (motorizēta) tvertnes apgāšana, vadāma ar slēdzi vai pogu vadības panelī
	

	Prasība #5
	Iekārtas platums no 700 līdz 900 mm
	

	Prasība #6
	Temperatūras regulēšanas diapazons no 80 līdz 280 °C
	

	Prasība #7
	Elektrobarošana: 380–415 V, 3 fāzes, 50 Hz
	

	Prasība #8
	Iekārtas elektriskā jauda no 10 līdz 16 kW
	

	Ražotājs, marka
	Pretendents norāda piedāvātās iekārtas ražotāju un preču zīmi (marku).
	

	Modelis
	Pretendents norāda precīzu piedāvātās iekārtas modeļa apzīmējumu un ražotāja preces kodu (artikulu), ja tāds ir.
	

	Ražotāja tehniskā dokumentācija
	Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz piedāvātā modeļa ražotāja bukletu, prospektu un/vai tehnisko datu lapu (data sheet). Dokumentācijā pretendents marķē (iezīmē) katru parametru, kas apliecina atbilstību Prasībām #1–#8, un pie katra marķējuma norāda attiecīgās prasības numuru no šīs Tehniskās specifikācijas (piem., „#1”, „#2” … „#8”).
	

	Dokumentācija
	Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams).
	

	Marķēšana
	CE

	

	Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem
direktīvas
	Atbilst ES direktīvai
(atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	Drošība

	Atbilst ES nozares standarta prasībām
	




Piezīmes:
1. Pretendents 3. kolonnā pie katras prasības norāda piedāvātās iekārtas faktisko parametra vērtību (nevis tikai vārdu „atbilst”) un atsauci uz ražotāja tehniskās dokumentācijas nosaukumu un lappusi, kurā šis parametrs norādīts.
2. Piedāvājumam pievienotajā ražotāja tehniskajā dokumentācijā (buklets, prospekts, data sheet) jābūt marķētiem visiem parametriem ar attiecīgo prasības numuru no šīs Tehniskās specifikācijas (#1–#8), lai Pasūtītājs var pārliecināties, ka piedāvātā iekārta de facto atbilst izvirzītajām prasībām.
3. Ja kāds parametrs ražotāja publiski pieejamajā dokumentācijā nav norādīts, pretendents papildus iesniedz ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja rakstisku apliecinājumu par attiecīgo parametru, norādot prasības numuru.
4. Ražotāja tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu vai angļu valodā; dokumentiem citās valodās pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
5. Ja kādas prasības izpilde nav apliecināta ražotāja tehniskajā dokumentācijā (vai 3. punktā minētajā apliecinājumā) vai dokumentācijā norādītie parametri neatbilst prasībām, piedāvājums tiek atzīts par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām un netiek tālāk vērtēts. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju, taču precizējums nedrīkst mainīt piedāvāto iekārtu (marku, modeli) vai tās parametrus.

Paraksts:
	Vārds, uzvārds, amats 

	


	Paraksts

	



