

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
IEBRAUCAMAIS STRAUJĀS DZESĒŠANAS UN ŠOKA SALDĒŠANAS SKAPIS
	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda piedāvātās iekārtas faktisko parametru un atsauci uz ražotāja tehniskās dokumentācijas lappusi, kurā parametrs marķēts ar prasības numuru

	Daudzums
	1 gab.
	

	Funkcionalitāte
	Produktu strauja atdzesēšana pēc termiskas apstrādes uzreiz pēc gatavošanas cikla beigšanas
	

	Kvalitāte
	Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Prasība #1
	Brīvi stāvoša uz regulējamām kājiņām; kājiņu maksimālais regulēšanas augstums līdz 200 mm
	

	Prasība #2
	Paredzēts ratiņiem uz 20 GN 1/1 paplātēm, kurus izmanto konvekcijas krāsns ielādei nepārtraukta ražošanas procesa nodrošināšanai (ratiņi pēc termiskās apstrādes beigām tiek iestumti tieši no krāsns šoka saldētavā bez produktu pārkrāmēšanas uz citiem ratiņiem). Iekārtai jānodrošina esošajā tehnoloģiskajā procesā izmantoto ratiņu ar izmēriem 772 × 1013 × 1742 mm ievietošana
	

	Prasība #3
	Kameras (iekārtas) ārējais platums no 900 līdz 1480 mm
	

	Prasība #4
	Karstu produktu (temperatūrā virs +90 °C) var ievietot kamerā uzreiz pēc termiskās apstrādes bez iepriekšējas atdzesēšanas
	

	Prasība #5
	Kameras izolācijas biezums no 65 līdz 120 mm
	

	Prasība #6
	Kameras iztvaikotājs ar pretkorozijas aizsardzības pārklājumu (kataforēze vai līdzvērtīgs)
	

	Prasība #7
	Iztvaikotāja ventilatoru lāpstiņas no nekrāsota materiāla (alumīnijs, kompozītmateriāls, nerūsējošais tērauds vai līdzvērtīgs), kas novērš produkta piesārņošanu ar krāsas daļiņām
	

	Prasība #8
	Kameras veiktspēja ātrās dzesēšanas ciklā (+90 °C/+3 °C): no 80 kg
	

	Prasība #9
	Kameras veiktspēja ātrās saldēšanas ciklā (+90 °C/–18 °C): no 80  kg
	

	Prasība #10
	Atsevišķi izvietots (split sistēma) gaisa dzesēšanas kondensācijas agregāts, kas nodrošina darbību ārējās vides temperatūrā līdz vismaz +40 °C
	

	Prasība #11
	Dzesēšanas agregāts aprīkots ar ziemas komplektu (winter kit – piem., kartera/eļļas sildītājs, kondensācijas spiediena regulēšana, trases izolācija u.tml.), kas nodrošina agregāta darbību zemā ārējā temperatūrā
	

	Prasība #12
	Pieļaujamais aukstuma trases garums starp kameru un attālināto agregātu – ne mazāk kā 20 m
	

	Prasība #13
	Attālinātā gaisa dzesēšanas kondensācijas agregāta aukstuma jauda no 7 līdz 15 kW (atbilstoši ražotāja noteiktajai jaudai kameras veiktspējas nodrošināšanai)
	

	Ražotājs, marka
	Pretendents norāda piedāvātās iekārtas ražotāju un preču zīmi (marku).
	

	Modelis
	Pretendents norāda precīzu piedāvātās iekārtas modeļa apzīmējumu un ražotāja preces kodu (artikulu), ja tāds ir.
	

	Ražotāja tehniskā dokumentācija
	Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz piedāvātā modeļa ražotāja bukletu, prospektu un/vai tehnisko datu lapu (data sheet). Dokumentācijā pretendents marķē (iezīmē) katru parametru, kas apliecina atbilstību Prasībām #1–#13, un pie katra marķējuma norāda attiecīgās prasības numuru no šīs Tehniskās specifikācijas (piem., „#1”, „#2” … „#13”).
	

	Dokumentācija
	Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams).
	

	Marķēšana
	CE

	

	Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem
direktīvas
	Atbilst ES direktīvai
(atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu
	

	Drošība

	Atbilst ES nozares standarta prasībām
	




Piezīmes:
1. Pretendents 3. kolonnā pie katras prasības norāda piedāvātās iekārtas faktisko parametra vērtību (nevis tikai vārdu „atbilst”) un atsauci uz ražotāja tehniskās dokumentācijas nosaukumu un lappusi, kurā šis parametrs norādīts.
2. Piedāvājumam pievienotajā ražotāja tehniskajā dokumentācijā (buklets, prospekts, data sheet) jābūt marķētiem visiem parametriem ar attiecīgo prasības numuru no šīs Tehniskās specifikācijas (#1–#13), lai Pasūtītājs var pārliecināties, ka piedāvātā iekārta de facto atbilst izvirzītajām prasībām.
3. Ja kāds parametrs ražotāja publiski pieejamajā dokumentācijā nav norādīts, pretendents papildus iesniedz ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja rakstisku apliecinājumu par attiecīgo parametru, norādot prasības numuru.
4. Ražotāja tehniskā dokumentācija iesniedzama latviešu vai angļu valodā; dokumentiem citās valodās pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
5. Ja kādas prasības izpilde nav apliecināta ražotāja tehniskajā dokumentācijā (vai 3. punktā minētajā apliecinājumā) vai dokumentācijā norādītie parametri neatbilst prasībām, piedāvājums tiek atzīts par neatbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām un netiek tālāk vērtēts. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju, taču precizējums nedrīkst mainīt piedāvāto iekārtu (marku, modeli) vai tās parametrus.

Paraksts:
	Vārds, uzvārds, amats 

	


	Paraksts

	



