
	Specification
	Iepirkuma specifikācija

	Portable gas detector, for Arsine, AsH3  
 
F.S. 250 ppb

Response time less than 60 seconds
Accuracy +/- 10%
Display – LCD
Alarm sound
Sampling method – extractive
Power source - battery
 
Lead time not longer than 10 weeks after order
	Portatīvais gāzu analizators, arsīnam, AsH3 

250 ppb mērījumu skala

Atbildes laiks – mazāk nekā 60 sekundes
Precizitāte – +/- 10 %
Displejs – LCD
Trauksmes signāls
Paraugu ņemšanas metode – ekstraktīvā
Barošanas avots – baterija
 
Izpildes laiks – ne ilgāks par 10 nedēļām pēc pasūtījuma veikšanas





