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SIA “CNC SAAN” 
Reģistrācijas numurs: 40003800372
Juridiskā adrese: Mēmeles iela 10, Mārupe, LV-2167, Latvija
Faktiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004, Latvija
E-pasta adrese: info@cncsaan.lv

Pielikums Nr.2 
Iepirkuma “Mehāniskās apstrādes centra (5-asu) iegāde ar MI programmatūru” 
ID Nr. CNC-2026-01k, nolikumam

<Pieteikuma sagatavošanas vieta un datums>

Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

[bookmark: _Toc196719595]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmets. Iepirkuma priekšmets ir ar MI programmatūru vadāma jauna 5-asu frēzēšanas apstrādes centra iegāde, piegāde, uzstādīšana, lietošanas apmācības un atbalsts (konsultācijas) 

	Nr. P.k.
	Parametrs
	
Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Marka, modelis
	Pretendents norāda iekārtas marku un modeli
	*)[footnoteRef:1] [1:  *) – obligāti aizpildāma aile] 


	2.
	Ražotājs, valsts
	Pretendents norāda iekārtas ražotāju un valsti
	*)

	3.
	Iekārtas izgatavošanas gads 
	Ne vecāks par 2026
	*)

	4.
	Atbilst rūpnīcas ražotajiem tehniskajiem nosacījumiem un komplektācijai, atbilst darba un drošības prasībām saskaņā ar ES direktīvām un normatīviem.
	Pretendents apstiprina, ka iekārta atbildīs prasībām
	*)

	5.
	Iepirkuma izpildes termiņš
	4 (četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līd 31.05.2027.
	*)

	6.
	Iekārtas tips
	5 asu vienlaicīgas frēzēšanas apstrādes  centrs
	*)

	7.
	Iekārtas pielietojums
	Iekārtai jānodrošina instrumentālu ražošanas izstrādājumu frēzēšanu no tādiem materiāliem kā čuguns, oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds, alumīnijs.
	*)

	8.
	Galda un sagataves izmēri 
	- Galda izmēri ne mazāk kā 3500x 850 mm
- Maksimālais svars uz galda ne mazāk kā 3500 kg
- Maksimālais sagataves augstums ne mazāk kā 900 mm
- Iebūvētā rotējošā galda izmērs ne mazāks kā Φ 800 mm
- Maksimālais sagataves novietojamas uz rotējošā galda diametrs ne mazāk kā Φ1030 mm
- Maksimālais sagataves novietojamas uz rotējošā galda augstums ne mazāk kā 1060 mm
- Maksimālais sagataves svars novietojamas uz rotējošā galda ne mazāk kā 1200 kg
- Galda rievojums T veida
	*)

	9.
	Darba gājieni pa asīm





Distance no vārpstas gala līdz galdam: Min/Max
	X ass ne mazāka kā 3000 mm
Y ass ne mazāka kā 820 mm
Z ass ne mazāka kā 800 mm
B ass ne mazāk  kā 220 (-110 ~ +110) grādi
C ass -  360 grādi

Min ne vairāk kā 150 mm
Max ne mazāk kā 630 mm
	*)

	10.
	Darba vārpsta
	- Maksimālā jauda ne mazāk kā 30 kw
- Maksimālie rotācijas apgriezieni ne mazāk kā 12 000 apgr/min
- Maksimālais griezes moments ne mazāk kā 150 Nm
- Darba vārpstas piedziņas veids – iebūvēts motors darba vārpstā
Darba vārpstas orientācija
- Vārpstas konuss # 40, duāla kontakta tipa SK40 vai BT40
- Darba vārpstas korpusā iebūvēta darba vārpstas dzesēšanas sistēma
	*)

	11. 
	Pagriežamā darba vārpstas galva
	· Gājiens 220 (-110 ~ +110) grādi
· Piedziņas veids – rullīšu tipa izcilņu (zobrata mehānisma piedziņas veids)
· Pozicionēšanas precizitāte ne vairākā kā 9’’
· Atkārtojamības precizitāte ne vairākā kā 5’’

	*)

	12.
	Instrumentu magazīna
	Automātiskās rokas instrumentu mainītājs ar ne mazāk kā 60 vietām
Maksimālais instrumenta diametrs, ne mazāks kā 130 mm
Maksimālais instrumenta garums, ne mazāk kā 300 mm
Maksimālais instrumenta svars, ne mazāk kā 8 kg
Instrumentu maiņas laiks: ne lēnāk kā 6 sek
Instrumentu rokas maiņas sistēma nodrošināta no iekārtas priekšpuses
	*)

	13.
	Iekārtas pozicionēšanas precizitāte 
	- X ass ne vairāk kā 0,014 mm pilnam gājienam
- Y ass ne vairāk kā 0,011 mm pilnam gājienam
- Z ass ne vairāk kā 0,008 mm pilnam gājienam
- C asij ne vairāk kā  9’’
	*)

	14.
	Iekārtas atkārtojamība 
	- X ass ne vairāk kā  0,007 mm pilnam gājienam
- Y ass ne vairāk kā 0,006 mm pilnam gājienam
- Z ass ne vairāk kā  0,005 mm pilnam gājienam
 -  C asij ne vairāk kā  5’’
	*)

	15.
	X  ass piedziņas motora jauda
	Ne mazāk kā 9,0 kW
	*)

	16.
	Y ass piedziņas motora jauda
	Ne mazāk kā 7,0 kW
	*)

	17.
	Z ass piedziņas motora jauda
	Ne mazāk kā 9,0 kW
	*)

	18.
	B ass piedziņas motora jauda
	Ne mazāk kā 3,0 kW
	*)

	19.
	C ass piedziņas motora jauda
	Ne mazāk kā 7,0 kW
	*)

	20.
	X, Y, Z asu ātrgaitas pārvietojums
	Ne mazāk kā 40 m/min
	*)

	21.
	Maksimāla apstrādes padeve
	-X,Y,Z asīm ne mazāk kā 20 000 mm/min
-B asij ne mazāk kā 18 000 grādi/min
- C asij ne mazāk kā 9000 grādi/min
	*)

	22.
	Vadības sistēma
	· ISO programmēšanas valoda vai analogs
· Vienlaicīgi vadāmas asis - 5 
· Iebūvēta vizuālā detaļu programmēšana dialoga režīmā ar apstrādes cikliem un programmas simulāciju vismaz 2 D
· Ekrāna izmērs ne mazāk kā 15 collas ar skārienjūtīgu ekrānu
· Antikolīzijas sistēma 
· Apstrādes programmas priekšlasīšanas ātrums – vismaz 5000 bloki/ms
· USB, PMCI un Tīkla interfeisi
· Lietotāja rokasgrāmatām iebūvētām vadības sistēmā
· DXF formāta failu ielādes un apstādes programmas izveides  iespējas 
	*)

	23.
	Papildus aprīkojums:
	- Dzesēšanas šķidruma padeve caur darba vārpstu, darba spiediens ne mazāk kā 2 MPA ar ne mazāk kā 25 μm šķidruma filtrēšanas sistēmu
- Detaļas piesaistes sistēma - radio signāla tipa
- Instrumentu piesaistes sistēma- taustes tipa 
- Priekšējās  durvis ir ar automātisko atvēršanos
- Eļļas atdalītājs no dzesēšanas šķidruma
 -Uzpildīts ar smēreļļām un dzesēšanas šķidrumu 
- Instalēti optiskie lineāli X, Y, Z asīm
- Lentes tipa skaidu izvades konveijers
- Dzesēšanas šķidruma kontroles līmeņa slēdzis
- Automātiska izslēgšanās funkcija
- Termiskās stabilitātes monitoringa sistēma
*)*)
	*)

	24.
	Iekārtas svars un gabarītizmēri
	· Iekārtas svars ne mazāk kā 22 000 KG
· Garums ne lielāks kā 4000 mm
· Platums ne lielāks kā 6000 mm
· Augstums ne lielāks kā 3500 mm
	*)

	25.
	Programmatūra
	MASTERCAM 3D vai analogs 3D frēzēšanas apstrādei
Postprocessors ar 3D simulāciju
CAM ASSIST MI programmatūra vai ekvivalents risinājums
	*)

	26.
	Lietotāja apmācība
	3 dienas jābūt iekļautam
	*)

	27.
	Dokumentācija 
	Dokumentu komplektā jāietilpst iekārtas ekspluatācijas un apkopes instrukcijai. Tehniskās dokumentācijas valoda – angļu vai latviešu.
	*)

	28.
	Atbilstība ES standartiem
	CE marķējums
	*)

	29.
	Garantija
	Ne mazāk kā 12 mēneši no iekārtas nodošanas ekspluatācijā
	*)

	30.
	Cenā iekļauj iekārtas transportēšanas, uzstādīšanas un apmācības izmaksas.
	Jānodrošina, ražotnes adresē: Kārļa Ulmaņa gatvē 2, Rīgā, LV-1004, Latvijā
	*)
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