1. pielikums
iepirkuma “Elektroautobusu komplektu piegāde”
(identifikācijas Nr. TA 2026/27) nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
un tehniskā piedāvājuma forma
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.	Pasūtītājs: akciju sabiedrība “TALSU AUTOTRANSPORTS”, reģistrācijas Nr. 40003009139.
1.2.	Dokumenta statuss. Šī tehniskā specifikācija ir iepirkuma nolikuma 1. pielikums un vienlaikus tehniskā piedāvājuma forma, ko pretendents aizpilda saskaņā ar nolikuma 4.1.3. punktu. Visas šajā specifikācijā noteiktās prasības ir obligātās minimālās prasības (nolikuma 2.9. punkts).
1.3.	Piegādes mērķis. Piegādes mērķis ir nodrošināt bezemisiju pasažieru pārvadājumus ar pieejamiem, reģionālo maršrutu apkalpošanai aprīkotiem autobusiem. Visas turpmāk norādītās prasības ir obligātais minimums, ja konkrētajā punktā nav noteikts citādi. Prasības attiecas uz katru no astoņiem pilnībā nokomplektētiem autobusiem.
1.4.	Līguma noslēgšana. Iepirkuma līgumu noslēdz tikai pēc nolikuma 1.5. punktā noteiktā finansējuma nosacījuma iestāšanās un nolikuma 10. punktā noteiktajā kārtībā. Ja finansējuma nosacījums neiestājas, līgumu nenoslēdz un autobusu iegāde netiek veikta (nolikuma 1.5.–1.7. punkts).
1.5.	Piedāvājuma sagatavošana. Pretendents katram prasības numuram norāda faktisko piedāvāto parametru un aprīkojumu. Atbildes “atbilst”, “nodrošinām” vai līdzvērtīgas bez datiem uzskata par neatbilstošām. Plašākus aprakstus drīkst iesniegt atsevišķā pielikumā, saglabājot atsauci uz prasības numuru. Ražotāja publiska reklāma neaizstāj konkrētās komplektācijas tehnisko apliecinājumu.
1.6.	Ekvivalence. Visas atsauces uz standartiem, tehniskajiem risinājumiem vai izstrādājumiem saprotamas ar vārdiem “vai ekvivalents”, ciktāl obligātais normatīvais regulējums nenosaka citādi. Pretendents pierāda ekvivalenci un savietojamību. Konkrēta ražotāja piedāvāšana nav obligāta.
1.7.	Cena un piegādes apjoms. Finanšu piedāvājumā norāda viena pilna autobusa komplekta cenu un cenu par 8 komplektiem. Vienā komplektā ietilpst autobuss un viss šajā specifikācijā Piegādātājam noteiktais aprīkojums un darbi. Cenā iekļauj visu šajā specifikācijā Piegādātājam noteikto aprīkojumu, sagatavošanas darbus, uzstādīšanu, konfigurēšanu, pārbaudes, licences, nodošanu ekspluatācijā un apmācību. Piegādātājs nodod pilnībā darbspējīgu paša piegādāto aprīkojumu. Pasūtītāja GPS un pārvadājumu datu, biļešu un norēķinu, kā arī Wi-Fi sistēmu iegāde, uzstādīšana, integrācija, uzturēšana un abonementi nav šīs piegādes apjomā; autobusam paredz to uzstādīšanas sagatavošanu saskaņā ar 30.4. punktu.
1.8.	Līgumcena un piegādes termiņš. Paredzamo līgumcenu un tās pārsniegšanas sekas nosaka nolikuma 2.6. punkts. Visus 8 pilnos autobusu komplektus piegādā un nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā 18 kalendāra mēnešu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas (nolikuma 2.5. punkts).
1.9.	Normatīvā atbilstība. Autobusiem jāatbilst piegādes brīdī piemērojamajām ES transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas, Latvijas reģistrācijas un satiksmes drošības prasībām, tostarp piemērojamajām ANO EEK Noteikumu Nr. 107 prasībām. Piegādātājs iesniedz galīgajai komplektācijai derīgu atbilstības sertifikātu un tipa apstiprinājuma vai cita tiesiski pieļaujama apstiprinājuma dokumentus.
2. Autobusa vispārīgie parametri
	Nr.
	Obligātā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1
	Iepirkuma priekšmets. Jauns, rūpnieciski izgatavots elektroautobuss pasažieru pārvadājumiem. Pieļaujama rūpnieciski veikta daudzposmu izgatavošana uz jauna bāzes transportlīdzekļa, ja galīgā komplektācija ir apstiprināta un reģistrējama Latvijā; nepieļauj lietota transportlīdzekļa pārbūvi.
	Marka, modelis, ražotāji un izgatavošanas posmi; apstiprinājuma dokumenti.

	2
	Daudzums. 8 vienādi pēc modeļa un būtiskās tehniskās komplektācijas autobusu komplekti. Vienā komplektā ir viens elektroautobuss ar visu šajā specifikācijā noteikto aprīkojumu.
	Piedāvātais modelis un skaits.

	3
	Izgatavošana un reģistrācija. Galīgā autobusa izgatavošanas gads ne agrāks par 2026. gadu; daudzposmu izgatavošanas gadījumā jaunās bāzes izgatavošanas gads ne agrāks par 2025. gadu. Autobuss nedrīkst būt bijis pastāvīgi reģistrēts galalietotājam; pirmajai pastāvīgajai reģistrācijai ir jābūt Latvijā uz Pasūtītāja vārda.
	Gadi, VIN un reģistrācijas vēsture piegādes brīdī.

	4
	Piedziņa un emisijas. Piedziņai izmanto tikai uzlādējamā vilces baterijā uzkrātu elektroenerģiju. CO₂ izplūdes emisijām braukšanas laikā ir jābūt 0 g/km. Nav iekšdedzes dzinēja. Pieļaujams ar piedziņu nesaistīts autonomais šķidrā kurināmā salona sildītājs.
	Piedziņas un apsildes risinājums.

	5
	Kategorija. M3 kategorija.
	Kategorija un apstiprinājums.

	6
	Klase. A vai B klase; Pasūtītājs pasažierus pārvadā sēdus. 22 pasažieru sēdvietas neskaita kopā ar vadītāja vietu. Apstiprinājumam jāaptver abas 14. un 15. punktā prasītās konfigurācijas.
	Klase; abu konfigurāciju rasējumi.

	7
	Ekspluatācijas apstākļi. Piemērots Latvijas klimatam un ekspluatācijai temperatūrā no −35 °C līdz +45 °C, relatīvajā mitrumā līdz 90%, lietū, sniegā, saulē, uz asfaltētiem un grants ceļiem, arī ar pretslīdes materiāliem apstrādātiem ceļiem. Šis punkts nenozīmē 300 km nobraukuma garantiju visā temperatūru diapazonā.
	Ražotāja ekspluatācijas robežas un ierobežojumi.

	8
	Odometra rādījums un lietojuma vēsture. Nodošanas un pieņemšanas brīdī odometra rādījums nedrīkst pārsniegt 5 999 km. Pieļaujams tikai dokumentēts ražošanas, sertificēšanas, pirmsnodošanas pārbaužu un piegādes nobraukums. Autobuss nedrīkst būt izmantots regulāros pasažieru pārvadājumos, nomā vai kā demonstrācijas autobuss. Pretendents apliecina vēsturi; katra autobusa rādījumu ieraksta aktā.
	Plānotais nobraukums; lietojuma vēstures apliecinājums.

	9
	Garums. 6 900–8 000 mm.
	mm; rasējums.

	10
	Platums. Ne vairāk kā 2 500 mm, neieskaitot ārējos spoguļus.
	mm; rasējums.

	11
	Augstums. Ne vairāk kā 3 100 mm, ieskaitot pastāvīgi uzstādīto jumta aprīkojumu.
	mm; rasējums.

	12
	Konstruktīvais ātrums. Konstruktīvais maksimālais ātrums ne mazāks kā 100 km/h. Ekspluatācijas ātrumu ierobežo atbilstoši normatīvajām prasībām; šī prasība nedod tiesības pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu.
	Konstruktīvais un ierobežotais ātrums.



3. Pieejamība un pasažieru vietas
	Nr.
	Obligātā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	13
	Iekļūšana ar ratiņkrēslu. Pacēlājs vai rampa personai ratiņkrēslā, savietojama ar konkrētā autobusa ieeju un apstiprināta atbilstoši piemērojamajām pieejamības prasībām. Pacēlājam celtspēja vismaz 300 kg un lietderīgā platforma vismaz 800 × 1 200 mm. Rampai norāda lietderīgo platumu, nestspēju un slīpumu pie iekāpšanas no ietves un zemes; pierāda atbilstību piemērojamajām ANO EEK Nr. 107 prasībām. Nodrošina neslīdošu virsmu, aizsardzību pret noripošanu un drošu lietošanu elektroapgādes atteices gadījumā.
	Veids, izmēri, slodze, slīpumi un apstiprinājums.

	13.1
	Ratiņkrēsla vieta. Vismaz viena marķēta ratiņkrēsla vieta ar brīvo laukumu ne mazāku kā 750 × 1 300 mm. Nodrošina ratiņkrēsla fiksācijas sistēmu un atsevišķu pasažiera drošības jostu atbilstoši apstiprinātajam pārvadāšanas risinājumam. Vienīgi ratiņkrēsla bremze nav fiksācijas sistēma. Blakus vietai sasniedzama palīdzības vai STOP poga.
	Izvietojums, izmēri un fiksācijas sistēmas dokumenti.

	14
	Pamatkonfigurācija. Vismaz 22 pastāvīgas pasažieru sēdvietas un viena atsevišķa vadītāja vieta; visas pasažieru sēdvietas vērstas braukšanas virzienā. Sēdvietu starpā attālums vismaz 650 mm, mērot 620 mm augstumā virs grīdas. Pasažieru sēdvietu skaitam ir jāatbilst transportlīdzekļa apstiprinājumam.
	Sēdvietu skaits un izmērīts attālums; rasējums.

	15
	Konfigurācija ar ratiņkrēslu. Ievietojot vienu pasažieri ratiņkrēslā, atļauts izņemt vai salocīt ne vairāk kā piecas pasažieru sēdvietas pēdējās divās rindās. Saglabā vismaz 17 izmantojamas pasažieru sēdvietas, vienu aizņemamu ratiņkrēsla vietu un vadītāja vietu. Apstiprinājumam ir jāaptver abas konfigurācijas, pārveides kārtība un stiprinājumi; pārveide nedrīkst bloķēt ejas vai avārijas izejas.
	Vietu skaits abos režīmos; pārveides instrukcija.

	16
	Ātruma ierobežotājs. Atbilstoši M3 autobusam piemērojamajām normatīvajām prasībām uzstādīts un noregulēts ātruma ierobežotājs.
	Iestatījums un atbilstības apliecinājums.



4. Elektriskā piedziņa un enerģija
	Nr.
	Obligātā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	17
	Elektromotors. Maiņstrāvas sinhronais elektromotors ar pastāvīgajiem magnētiem vai funkcionāli ekvivalenta elektriskā piedziņa, kas nodrošina visas prasītās ekspluatācijas īpašības.
	Motora tips un modelis.

	17.1
	Automātiska piedziņas darbība. Automātiska transmisija vai elektroautobusam paredzēts vienpakāpes reduktors ar automātisku piedziņas vadību. Vadītājam braukšanas laikā nav manuāli jāpārslēdz pārnesumi un nav jālieto sajūga pedālis. Nodrošina braukšanas uz priekšu, atpakaļgaitas, neitrālo un drošas stāvēšanas funkciju; precīzu selektora risinājumu nosaka ražotājs.
	Transmisijas vai reduktora tips un darbības apraksts.

	18
	Motora jauda. Maksimālā jauda vismaz 80 kW.
	kW.

	19
	Baterijas tehnoloģija. Litija jonu vilces baterija ar baterijas vadības sistēmu, uzlādes un termiskās aizsardzības funkcijām. Nodrošina temperatūras vadību un priekšsildīšanu aukstumā. Iesniedz piemērojamo elektriskās drošības un baterijas apstiprinājumu, tostarp ANO EEK Nr. 100 atbilstības pierādījumus, ciktāl tie attiecas uz piedāvāto transportlīdzekli.
	Ķīmija, termiskā vadība un apstiprinājums.

	20
	Nobraukums ar vienu uzlādi. Vismaz 300 km ar vienu pilnu uzlādi kombinētā braukšanas režīmā. Prasība attiecas uz piedāvāto galīgo komplektāciju ar darba kārtībā esošu pasažieru aprīkojumu; pierādīšanai un pieņemšanai piemēro sadaļu “Nobraukuma un enerģijas pārbaude”.
	km; testa vai aprēķina pārskats.

	21
	Uzlādes jauda. Iebūvētā AC uzlādes jauda vismaz 22 kW; DC ātrā uzlāde ar jaudu vismaz 100 kW. Norāda uzlādes laiku no 20% līdz 80%.
	AC un DC kW; 20–80% laiks.

	22
	Uzlādes savienojumi. AC savienojums Type 2 un DC savienojums CCS2 vai tehniski ekvivalents risinājums, kas nodrošina pilnīgu savietojamību ar Pasūtītāja stacionāro CCS2 uzlādes infrastruktūru un publiski pieejamām CCS2 un Type 2 uzlādes iekārtām, nepieciešamo jaudu un drošu uzlādi. Ekvivalences gadījumā visus nepieciešamos savienojumus un sertificētos piederumus iekļauj cenā.
	Savienojumi un savietojamības apliecinājums.



5. Drošība un salona pamataprīkojums
	Nr.
	Obligātā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	23
	Atslēgas. Vismaz divi pilni atslēgu komplekti ar attālināti vadāmu centrālo atslēgu.
	Komplekti un funkcijas.

	24
	Pasažieru durvis. Priekšējās pasažieru durvis autobusa labajā pusē ar pneimatisku vai elektrisku vadību, drošības aizsardzību pret iespiešanu un avārijas atvēršanu. Ieejas risinājums savietojams ar 13. punkta aprīkojumu.
	Durvju un drošības risinājums.

	25
	Riepas un riteņi. Ražotāja paredzēti riteņi un M3 kategorijai, ass slodzēm un Latvijas ekspluatācijai piemērotas jaunas vissezonas riepas ar attiecīgajā sezonā normatīvi prasīto marķējumu.
	Riepu dati un marķējums.

	26
	Riepas bojājums. Pilna izmēra rezerves ritenis ar maiņas aprīkojumu vai ražotāja paredzēts riepas remonta komplekts; norāda risinājumu un lietošanas ierobežojumus.
	Piedāvātais komplekts.

	27
	Bremzes un stabilitāte. Disku bremzes visiem riteņiem, ABS, elektroniskā stabilitātes kontrole, pretbuksēšanas sistēma, bremzēšanas palīgsistēma un rekuperatīvā bremzēšana vai ekvivalentas funkcijas. Rekuperācijas ierobežošana pilnas vai aukstas baterijas dēļ nedrīkst apdraudēt darba bremžu darbību.
	Sistēmas un apstiprinājumi.

	28
	Vadītāja darba vieta. Aizsargājoša starpsiena ar ātras un drošas izkļūšanas iespēju; regulējams pneimatiski amortizēts sēdeklis ar svara regulāciju, roku balstiem un trīspunktu jostu; vadītāja drošības spilvens; saulessargs; kreisais elektriski verams logs; elektriski regulējami un apsildāmi spoguļi; stūres pastiprinātājs un regulējams stūres augstums. Apsilde un kondicionēšana ar atsevišķu vadītāja zonas regulēšanu 20–23 °C diapazonā.
	Aprīkojuma uzskaitījums.

	28.1
	Tahogrāfs. Piemērojamajām ES un Latvijas prasībām atbilstošs tahogrāfs divu vadītāju darbam, autovadītāja identifikācijai un braukšanas un atpūtas laika uzskaitei. Iekārta aktivizēta, pārbaudīta un nokalibrēta pirms nodošanas.
	Tips, funkcijas un pārbaudes dokumenti.

	29
	Salona drošība. Trīspunktu drošības jostas visām pasažieru sēdvietām; normatīvajām prasībām atbilstošas avārijas izejas; vismaz divi avārijas āmuri; divi ugunsdzēsības aparāti, aptieciņa, divi avārijas trijstūri, atstarojoša veste un divi riteņu paliktņi. Avārijas aprīkojuma skaits, veids un izvietojums nedrīkst būt mazāks par normatīvi prasīto.
	Aprīkojums un izvietojuma shēma.

	29.1
	Apgaismojums un apsardze. Salona apgaismojums; normatīvi prasītie ārējie lukturi un miglas lukturi; salona pārraudzības spogulis; imobilaizers, signalizācija un diagnostikas pieslēgums. Brīdinājumi par vilces baterijas un augstsprieguma sistēmas kļūmēm vadītājam saprotamā veidā.
	Iekārtas un funkcijas.

	29.2
	Salona klimats. Automātiska apsilde (elektriska vai ar 4. punktā pieļauto autonomo sildītāju), ventilācija un kondicionēšana, kas pasažieru zonā uztur 18–24 °C temperatūru normālā stabilizētā darbībā ar aizvērtām durvīm. Ražotājs apliecina piemērotību 7. punkta klimatam un norāda iesildīšanās, atdzesēšanas un biežas durvju atvēršanas ietekmi. Nodrošina stiklu atkausēšanu un neaizsvīšanu.
	HVAC jaudas un ekspluatācijas dati.

	29.3
	Sēdekļi un bagāža. Izturīgs, viegli tīrāms sēdekļu audums, vēlams tumšā tonī; apšūtas salona iekšējās virsmas; bagāžas plaukts vismaz vienā salona pusē, neierobežojot evakuāciju un pieejamību. Divas noņemamas pazīšanas zīmes “Bērni” ar stiprinājumiem lietošanai attiecīgajos pārvadājumos.
	Materiāli un izvietojums.

	30
	Papildu pamataprīkojums. Dubultstikli ar tonējumu atbilstoši redzamības prasībām; dubļusargi; izņemami gumijas paklāji; FM/AM radio ar Bluetooth un USB; vadītāja ekonomiskas braukšanas informācija; enerģijas patēriņa un ekspluatācijas parametru uzskaite. Apsildes priekšsagatavošana iespējama no ārējā elektrotīkla, ja pieslēgts lādētājs.
	Aprīkojums un uzskaites funkcijas.



6. Pasažieru informēšana un Pasūtītāja sistēmu sagatavošana
	Nr.
	Obligātā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	30.1
	Maršruta zīmes. Elektroniska priekšējā maršruta zīme (vismaz 600 × 200 mm, rakstzīmju augstums vismaz 90 mm) un sānu maršruta zīme pie priekšējām pasažieru durvīm (vismaz 600 × 200 mm, rakstzīmju augstums vismaz 60 mm), Hanover vai ekvivalents. Zīmes salasāmas dienā, tumsā un tiešos saules staros. Maršruta un galapunkta datus vadītājs maina no vadītāja darba vietas; Pasūtītājs nodod maršrutu sarakstu Piegādātāja dokumentētā formātā.
	Ražotājs, modelis, izmēri un rakstzīmju augstums.

	30.2
	Apziņošanas sistēma. Automātiska pieturu audio paziņošana pēc autobusa atrašanās vietas, ar vadītāja mikrofonu un regulējamu skaļumu; paziņojumi skaidri dzirdami visā salonā. Paziņošanai nepieciešamo pozicionēšanu nodrošina Piegādātājs; tā nav atkarīga no Pasūtītāja GPS sistēmas. Pasūtītājs nodod maršrutu un pieturu datus Piegādātāja dokumentētā formātā. Salona informācijas tablo ar rakstzīmju augstumu vismaz 50 mm, sinhronizēts ar audio paziņošanu.
	Ražotājs, modelis, pozicionēšanas princips, tablo.

	30.3
	Videonovērošana. Divas salona videokameras un ieraksta iekārta, Dahua vai ekvivalents: viena kamera pārredz vadītāja un biļešu tirdzniecības zonu, otra pasažieru salonu un iekāpšanas zonu. Izšķirtspēja regulējama diapazonā no 640 × 480 līdz 1 920 × 1 080; nododot iestata Full HD. Ieraksta iekārta glabā abu kameru ierakstus vismaz 14 kalendāra dienas, nodrošina autorizētu lokālu apskati, atlasi pēc datuma un laika un eksportu. Attālināto piekļuvi, sakarus un datu nodošanu ATD organizē Pasūtītājs.
	Ražotājs, modelis, izšķirtspēja un glabāšanas ietilpība.

	30.4
	Pasūtītāja sistēmas. GPS un pārvadājumu datu (ATD) iekārtu, biļešu tirdzniecības un norēķinu iekārtas, validatorus un pasažieru Wi-Fi iegādājas, uzstāda un uztur Pasūtītājs ārpus šī iepirkuma. Piegādātājs cenā iekļauj tikai to uzstādīšanas sagatavošanu: uzstādīšanas vietas, aizsargātus elektrobarošanas pieslēgumus, kabeļu trases un antenu ievadus; to izvietojumu un parametrus saskaņo ar Pasūtītāju pirms izgatavošanas. Pasūtītāja sistēmu iekārtas, uzstādīšana, integrācija, licences, abonementi un uzturēšana nav Piegādātāja apjomā.
	Sagatavošanas apjoms un shēmas.

	30.5
	Licences un garantija. 30.1.–30.3. punkta aprīkojumu piegādā, uzstāda un konfigurē Piegādātājs, cenā ietverot tā darbībai nepieciešamās licences, tehnisko atbalstu un drošības atjauninājumus vismaz 60 mēnešiem; uz to attiecas 33. punkta vispārējā garantija. Pasūtītāja sistēmu uzstādīšana sagatavotajās vietās saskaņā ar Piegādātāja nodoto dokumentāciju neierobežo autobusa garantiju (G6. punkts).
	Licenču un atbalsta termiņa apliecinājums.

	31
	Kontrasti un sasniedzamība. Kontrastējoši rokturi un margas; grīdas līmeņu maiņas un pirmā un pēdējā pakāpiena malas visā platumā izceltas ar vismaz 50 mm kontrastējošu joslu. Stiklotajām durvīm vismaz 100 mm plata necaurspīdīga kontrastējoša josla. Sēdvietu numuriem ir jābūt sataustāmiem, kontrastējošiem un sasniedzamiem. STOP pogas izvietotas sasniedzami, tostarp pie ratiņkrēsla vietas; pieprasījums paziņots vadītājam.
	Rasējumi, joslu izmēri, marķējumi un pogas.

	32
	Ārējais noformējums. Krāsojumu, Pasūtītāja identitāti un maršrutu apkalpošanai nepieciešamās norādes saskaņo pirms izgatavošanas. Cenā ietver arī apstiprinātā finansējuma publicitātes marķējumu, ja tas projektam ir piemērojams, tostarp Modernizācijas fonda prasīto marķējumu autobusa aizmugurē.
	Noformējuma un marķējuma risinājums.



7. Autobusa garantijas un nodošana
	Nr.
	Obligātā prasība
	Pretendenta piedāvājums

	33
	Vispārējā garantija. Ne mazāk kā 24 mēneši bez nobraukuma ierobežojuma katram autobusam no tā nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas. Garantija aptver autobusu, elektrisko piedziņu, augstsprieguma sistēmu, virsbūvi, HVAC, pieejamības aprīkojumu un 30.1.–30.3. punkta aprīkojumu. Vilces baterijai piemēro 34. punkta garantiju. Ražotāja šaurāks segums neatbrīvo Piegādātāju no šīs prasības izpildes.
	Termiņš un apliecinājums par neierobežotu nobraukumu.

	34
	Vilces baterijas garantija. Ne mazāk kā 60 mēneši no konkrētā autobusa nodošanas un pieņemšanas; ja ražotājs piemēro nobraukuma ierobežojumu, tas nedrīkst būt mazāks par 250 000 km. Garantijas laikā baterijas atlikušajai izmantojamajai enerģijai (SoH) ir jābūt lielākai par 80% no jaunas baterijas izmantojamās enerģijas; garantija aptver baterijas defektus un SoH samazināšanos līdz 80% vai zemāk. Piemēro 9. sadaļu.
	Termiņš, nobraukuma ierobežojums, ja tāds ir, SoH slieksnis un baterijas garantijas dokuments.

	35
	Virsbūves pretkorozijas garantija. Virsbūves caurrūsēšanai un pretkorozijas aizsardzības defektiem vismaz 60 mēneši bez nobraukuma ierobežojuma. Latvijas ziemas ceļu apstrāde pati par sevi nav pamats garantijas atteikumam.
	Termiņš un kopšanas prasības.

	36
	Garantijas serviss un apkope. Pilnvarots garantijas serviss Latvijā vai mobilais serviss ar transportēšanu; norāda adresi un kontaktus. Piegādātājs ir vienotais atbildīgais par visa komplekta garantiju, arī citu ražotāju iekārtām. Garantijas pieteikumu apstiprina vienas darbdienas laikā, diagnostiku vai remontu sāk triju darbdienu laikā un defektu novērš desmit darbdienās; ja autobusu šajā laikā nevar atjaunot, Piegādātājs par saviem līdzekļiem nodrošina aizvietojošu maršruta prasībām atbilstošu autobusu. Nodod apkopes plānu un garantijas saglabāšanas nosacījumus.
	Servisa adrese, kontakti, aizvietošanas risinājums un apkopes plāns.

	37
	Reģistrācija. Piegādātājs par saviem līdzekļiem nodrošina reģistrāciju CSDD uz Pasūtītāja vārda, valsts numura zīmes un piegādes brīdī nepieciešamās pārbaudes. Nodod visus apstiprinājuma un reģistrācijas dokumentus.
	Apliecinājums un dokumentu saraksts.

	38
	Apdrošināšana. OCTA un KASKO apdrošināšanu nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Piegādātājs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms autobusa reģistrācijas CSDD paziņo Pasūtītājam VIN un reģistrācijai nepieciešamos datus; Pasūtītājs nodod Piegādātājam OCTA polisi reģistrācijai. Līdz nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai autobusa nejaušas bojāejas vai bojāšanās risku nes Piegādātājs.
	VIN paziņošanas kārtība.

	39
	Dokumenti un apmācība. Latviešu valodā nodod ekspluatācijas un drošības instrukcijas, apkopes plānu un servisa uzskaiti. Veic Pasūtītāja vadītāju un tehnisko darbinieku apmācību par braukšanu, uzlādi, augstsprieguma drošību, evakuāciju, ratiņkrēsla aprīkojumu, Piegādātāja piegādātajām maršruta zīmju, apziņošanas un video sistēmām un Pasūtītāja iekārtām sagatavotajiem pieslēgumiem; veic izmēģinājuma braucienu. Apmācību dokumentē.
	Dokumentu un apmācību programma.



8. Nobraukuma un enerģijas pārbaude
N1.	Piedāvājumā norāda garantēto nobraukumu ar vienu uzlādi (vismaz 300 km) un iesniedz piedāvātās galīgās komplektācijas testa pārskatu vai ražotāja pamatotu aprēķinu saskaņā ar N2. punktā noteikto vienoto metodi. Pierādījumam jāaptver viss garantētais nobraukums, ko vērtē nolikuma 8.3. punktā noteiktajā kārtībā. Aprēķinam pievieno ievaddatus un to avotus; reklāmas dati vien nav pietiekams pierādījums.
N2.	Visiem pretendentiem un pieņemšanas pārbaudēm piemēro vienotu atzītu nobraukuma noteikšanas metodi un ciklu: UITP SORT/E-SORT metodika, cikls SORT 2 (viegls pilsētas cikls), spēkā esošā redakcija. Testa vai aprēķina pierādījumā norāda izmantoto metodi, ciklu, transportlīdzekļa masu, temperatūru, palīgsistēmu darbību, baterijas izmantojamo enerģiju un sākuma un beigu uzlādes līmeni. Atšķirīgos ciklos iegūti rādītāji bez vienoti noteikta pārrēķina pamatojuma nav salīdzināmi. Atsevišķs Pasūtītāja izstrādāts testa maršruts vai maršruta karte nav nepieciešama.
N3.	Pārbaudes uzlādes robežas, noslodzi un palīgsistēmu darbību nosaka N2. punktā izvēlētā metode; nobraukuma laikā papildu uzlāde vai ārēja enerģijas padeve nav pieļaujama. Fiksē sasniegto nobraukumu, sākuma un beigu uzlādes līmeni, baterijas patērēto enerģiju un metodes prasītos apstākļus; patēriņu norāda kWh/100 km.
N4.	Pieņemšanā pārbauda N1. punktā iesniegto nobraukuma pierādījumu un katra piegādātā autobusa atbilstību tajā norādītajai komplektācijai, tostarp baterijas izmantojamajai enerģijai, programmatūrai un būtiskajam aprīkojumam. Pilnu nobraukuma pārbaudi saskaņā ar N2. un N3. punktu Pasūtītājs pieprasa tikai tad, ja ir dokumentētas pamatotas šaubas par garantētā nobraukuma sasniegšanu, piemēram, pretrunas pierādījumos vai atšķirīga piegādātā komplektācija. Pieprasījumā norāda šaubu pamatojumu. Šādā gadījumā Piegādātājs pirms attiecīgā autobusa pieņemšanas par saviem līdzekļiem nodrošina pārbaudi Pasūtītāja klātbūtnē; tā nav automātiska prasība katrai piegādei. Pārbaudes nobraukumu ieskaita 8. punkta ierobežojumā.
N4.1.	Ja pieprasīta N4. punktā paredzētā pilnā pārbaude, tajā saskaņā ar N2. punktā noteikto metodi sasniedz visu piedāvājumā garantēto nobraukumu, ievērojot N3. punktu. Garantētais nobraukums ir saistošs katram piegādātajam autobusam. Garantēto nobraukumu uzskata par sasniegtu, ja pārbaudē sasniegtais nobraukums nav mazāks par 300 km un vienlaikus nav mazāks par 97% no garantētā nobraukuma (nolikuma 2.7. punkts). Nesasniegts garantētais nobraukums ir būtiska neatbilstība arī tad, ja sasniegti 300 km. Piegādātājs neatbilstību novērš un atkārto pārbaudi par saviem līdzekļiem pirms pieņemšanas; nepietiek ar garantētā nobraukuma samazināšanu pēc piedāvājumu vērtēšanas.
9. Garantijas piemērošanas kārtība
G1.	Garantijas termiņus skaita no konkrētā autobusa nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas. Vispārējās garantijas termiņam ir jābūt vismaz 24 mēnešiem un virsbūves pretkorozijas garantijas termiņam vismaz 60 mēnešiem, abām garantijām bez nobraukuma ierobežojuma; vilces baterijas garantijas termiņam ir jābūt vismaz 60 mēnešiem ar nobraukuma ierobežojumu ne mazāku par 250 000 km, ja ražotājs tādu piemēro. Ja piedāvājumā norādīti Pasūtītājam labvēlīgāki nosacījumi, piemēro tos.
G2.	SoH ir pārbaudē noteiktās baterijas faktiski izmantojamās enerģijas attiecība pret tās pašas komplektācijas jaunas baterijas izmantojamo enerģiju, izteikta procentos. Nodošanas brīdī fiksē abas vērtības un baterijas identifikāciju. Pretendents piedāvājumā norāda atkārtojamu SoH pārbaudes metodi (temperatūra, uzlādes un izlādes robežas, slodze, pielaides); to pašu metodi izmanto pieņemšanā un garantijas laikā. BMS rādījumu pieņem tikai kopā ar ražotāja skaidrotu metodi; strīda gadījumā veic kontrolētu enerģijas mērījumu.
G3.	Ja garantijas laikā SoH ir 80% vai mazāks vai baterijai ir garantijas defekts, Piegādātājs bez papildu maksas veic diagnostiku un remontu vai nomaina moduļus vai bateriju tā, lai pēc darba SoH būtu lielāks par 80%. Cenā ietver transportēšanu, darbu, detaļas, programmatūru, kalibrēšanu un nederīgās baterijas apsaimniekošanu. Remonts vai nomaiņa nesaīsina atlikušo garantijas termiņu.
G4.	Vispārējās garantijas izpildes izmaksas, tostarp diagnostiku, darbu, detaļas, nepieciešamo transportēšanu, programmatūras labojumus un atkārtotas pārbaudes, sedz Piegādātājs. Piegādātājs pats risina attiecības ar ražotājiem un apakšuzņēmējiem. Pareiza uzlāde ar CCS2 un Type 2 standartam atbilstošām uzlādes iekārtām nav pamats baterijas vai autobusa garantijas ierobežošanai.
G5.	Garantija neaptver parastu ekspluatācijas nolietojumu un apkopes materiālus, ja to nomaiņa nav saistīta ar garantijas defektu, kā arī pierādītus negadījuma, neatbilstošas lietošanas vai nesaskaņotas iejaukšanās izraisītus bojājumus. Atteikumu Piegādātājs pamato rakstiski, norādot konkrēto pārkāpumu un cēloņsakarību ar bojājumu. Vispārīgi izņēmumi par komerciāliem pārvadājumiem, Latvijas ziemu vai ceļu apstrādi nav pieļaujami.
G6.	Pasūtītāja atsevišķi piegādātās GPS, biļešu, norēķinu, validatoru un Wi-Fi iekārtas un pakalpojumi nav Piegādātāja garantijas priekšmets. Piegādātājs atbild par paša piegādāto aprīkojumu (30.1.–30.3. punkts) un autobusa sagatavošanas kvalitāti. Pasūtītāja iekārtu pareiza uzstādīšana paredzētajās vietās un pieslēgšana saskaņā ar nodoto dokumentāciju pati par sevi neierobežo autobusa garantiju. Par šīs uzstādīšanas izraisītu bojājumu garantiju var atteikt tikai ar G5. punktā noteikto cēloņsakarības pamatojumu.
10. Nodošanas un pieņemšanas pārbaudes
P1.	Katram autobusa komplektam sagatavo pieņemšanas protokolu iepirkuma līguma (nolikuma 6. pielikums) pieņemšanas protokola formā, identificējot autobusa VIN. Fiksē izgatavošanas datus, komplektāciju, odometru, katras vienības garantijas sākumu, dokumentus, neatbilstības un to novēršanu. Komplektu pieņem pēc autobusa atbilstības pārbaudes. Drošības vai obligātās funkcionalitātes neatbilstības novērš pirms pieņemšanas.
P2.	Pārbauda galīgās komplektācijas reģistrējamību, pilno masu un asu slodzes, abas sēdvietu konfigurācijas, sēdekļu atstatumus, ratiņkrēsla vietu, pacēlāja vai rampas darbību, fiksāciju, pasažiera jostu, STOP pogas, kontrastus un avārijas evakuāciju. Praktiski demonstrē konfigurācijas nomaiņu.
P3.	Demonstrē maršruta zīmes, salona informācijas tablo sinhronizāciju ar automātisko pieturu paziņošanu un vadītāja mikrofonu, abu kameru skatus, ieraksta atlasi un eksportu un 14 dienu glabāšanas ietilpības aprēķinu ar nodotajiem iestatījumiem. Glabāšanas faktiskās darbības pārbaudi atkārto pēc 14 ekspluatācijas dienām garantijas ietvaros.
P4.	Pārbauda maršruta zīmju un automātiskās pieturu paziņošanas darbību ar Pasūtītāja nodotajiem testa datiem. Pārbauda Pasūtītāja sistēmām (30.4. punkts) sagatavotās vietas, barošanu, kabeļu trases un antenu ievadus atbilstoši saskaņotajam izvietojumam. Pasūtītāja atsevišķo sistēmu uzstādīšana, integrācija un datu nosūtīšana ATD nav Piegādātāja pieņemšanas pārbaudes priekšmets; to neesamība pati par sevi nav šķērslis atbilstoša autobusa pieņemšanai.
P5.	Pārbauda N1.–N4.1. punktā paredzētos nobraukuma pierādījumus un piegādāto komplektāciju; pilnu nobraukuma pārbaudi veic tikai N4. punktā noteiktajā gadījumā. Katram autobusam fiksē baterijas sākotnējo enerģiju un SoH. Pārbauda autobusa DC (CCS2) un AC (Type 2) uzlādes darbību ar Pasūtītāja uzlādes iekārtu, 21. punktā norādītos uzlādes parametrus un enerģijas patēriņa uzskaiti.
P6.	Piegādātāja piegādātajām sistēmām nodod licences un administratora piekļuvi tādā apjomā, kas nepieciešams likumīgai ekspluatācijai, datu izgūšanai un apkopei, garantijas dokumentus, servisa kontaktus, instrukcijas un apmācību protokolus. Ražotāja komercnoslēpuma aizsardzība nedrīkst liegt Pasūtītājam izmantot un uzturēt nopirkto risinājumu.
11. Pretendenta apliecinājums
11.1.	Pretendents apliecina, ka piedāvātajā cenā ietverta šīs specifikācijas izpilde un iesniegtie dati attiecas uz piegādājamo komplektāciju. Visas novirzes un ierobežojumi ir skaidri norādīti; to norādīšana pati par sevi nenozīmē Pasūtītāja piekrišanu atkāpei no obligātajām prasībām.
Pretendenta vārdā:
______________________________
(vārds, uzvārds)
(amats)
__________, 2026. gada ___. __________
Dokuments parakstāms ar drošu elektronisko parakstu.
