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Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums

	Nr. / No.
	Apraksts / Description
	Piedāvājums / Offer

	1
	Trīs dimensiju baļķu lāzera skaneris / 3D log scanner
	

	2
	Apstrādājamo baļķu garuma diapazons, vismaz 2,5-3,6m / lenght range of logs, at least 2,5-3,6m
	

	3
	Līnijas maksimālais darba ātrums, vismaz 80 metri minūtē / line operating max speed, at least 80m /min
	

	4
	Apstrādājamo baļķu diametra diapazons, vismaz 120-250mm / log diameter range, at least 120-250mm
	

	5
	Informācijas apmaiņas protokols ar daudzzāģi HewSaw R200 un baļķu pagriešanas iekārtu HewSaw R100 / data transfer protocol with HewSaw R200 saw and HewSaw R100 log turner
	

	6
	Mākslīgā intelekta (MI) optimizācijas programmatūra, kas nodod komandas par optimālo baļķa pagriešanu un zāģēšanas instrukciju / artificial intelligence (AI) optimisation software module, including log rotation and cutting pattern optimisation
	

	7
	Attālināta iekārtas uzraudzība un vadība / remote equipment monitoring and control
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