
Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
Sūkalu pārstrādes procesa iekārtas iegāde


________________________
vieta, datums

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu


	Daudzums
	1 gab. reversās osmozes iekārta ar integrētu pulētāju
1 gab. sūkalu sildīšanas iekārta
1 gab. sūkalu vibrācijas separators
1 gab. sūkalu atdalīšanas iekārtas integrācija
1 gab. sūkalu koncentrāta dzesēšanas bloks
1 gab. mehāniskās montāžas materiāli vienību savienošanai un
           uzglabāšana
1 gab. MCC skapīši un kabeļi
1 gab. Iekārtu un līniju automatizācija
1 gab. Uzraudzības mehāniskā un elektriskā instalācija
	

	Kvalitāte
	Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Produktivitātes līnija
	RO iekārta ar integrētu pulētāju
30 m³/h, sūkalas līdz 30% sausnas
20 m³/h, vājpiens līdz 35% sausnas saturam
30 m³/h, sūkalu vibrācijas separators un sūkalu sildīšana
	

	RO/PO vienība
	CIP dozēšanas iekārta
Dozēšanas iekārta pH līmeņa samazināšanai
	

	Sūkalu sildīšana
	Sūkalas: Sildīšana: 72 °C–75 °C, Dzesēšana 2–6 °C
Maks. 2 K temperatūras starpība starp sūkalām un karstā ūdens cirkulāciju
	

	Retentāta dzesēšana
	Sūkalas un vājpiens Dzesēšana 2°C - 6°C, jauda 4.000 l/h - 5.500 l/h
	

	Motori
	Enerģijas ziņā samazinātas IE4 klases motori, ja piemērojams
	

	Savienojums ar:
	Neapstrādātu sūkalu uzglabāšana
Sūkalu uzglabāšana
Sūkalu/piena koncentrāta uzglabāšana
Pulētāja ūdens uzglabāšana
Siltuma svārstību sistēma
	

	Mehāniskās montāžas materiāls

	Vārsti (, sūkņi, mērīšanas un vadības tehnoloģijas)
Caurules un turētāji
	

	Izmantotie materiāli
	AISI316 nerūsējošais tērauds

	

	Dokumentācija
	latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, elektriskās un pneimatiskās shēmas (ja piemērojams).
	

	Marķēšana
	CE

	

	Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem
direktīvas
	Atbilst ES direktīvai
(atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas protokolu)
	

	Drošība

	Atbilst ES nozares standarta prasībām
	




________________________________
Vārds, uzvārds, amats 
____________________
paraksts


