IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKAIS APRAKSTS
Metāla detektors un svara kontroles iekārta kopā ar atlasīšanas iekārtu priekš iepakotas rudzu maizes
ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.2.apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros
1. Pasūtītājs:
SIA “Cannelle Bakery” Reģ. nr. 40003146530
Juridiskā adrese: Satiksmes iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Kontaktpersona: Projekta vadītājs Bruno Ansons
Tālr. + 371 29 449 118, e-pasts: bruno.ansons@cannelle.lv

2. Iepirkuma priekšmets: Metāla detektors un svara kontroles iekārta kopā ar atlasīšanas iekārtu priekš iepakotas rudzu maizes

3. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30.11.2026.

4. Paredzamais piegādes laiks: 31.05.2027. (18 mēneši)

5. Kopējās tehniskās prasības:
	Tehniskā prasība
	Parametri

	Iekārtas ražība:
	60 iepak. /min

	Produktu veids
	Rudzu maize iepakota” flowpack” tipa iepakojumā

	Produkta vienības  svars:
	350g – 800g 

	Apkalpošana 
	Apkalpošana un servisa konsultēšana 24h laikā

	Rezerves daļas
	Nodrošināt rezerves daļu piegādi  līdz 21 dienai

	Izmēri iekārtu novietošanai
	Garums 700mm , Platums 1200mm, augstums līdz konvejiera lentei 950mm



Tehniskās prasības metāla detektoram ar svara kontrolieri:
	Tehniskā prasība
	Parametri

	Caurlaides augstums
	Ne mazāk kā 150 mm

	Caurlaides platums
	Ne mazāk kā 150mm

	Konveijera lentas platums
	Atkarīgs no pakošanas iekārtas 

	Displejs
	Skārienjūtīgs ekrāns

	Atmiņa
	Ne mazāk kā 150 produkti

	Lentas ātrums
	Konveijera lentas ātrums  regulējams

	Metāla indikācija
	Lentai apstājoties vai/un signāls ar iespēju pieslēgt pie produkta
atlasīšanas iekārtas (nevēlams produkts).

	
Aprīkots ar funkciju
	Kas neatļauj sākt un beigt darbības ar metāla detektoru, kamēr nav veiktas visas procedūras, lai pārliecinātos, ka metāla detektors
strādā korekti.

	
Apkārtējie vides apstākļi
	Iekārtu paredzēts novietot telpā pie 0 līdz +40°C,
Relatīvais mitrums 30% - 85%,
Jātestē saldēts produkts

	Paredzamo testējamo produktu īpašības
	Ciets, blīvs, šķidrs, pulverveida konsistences

	  Etalona izmēri
	Nerūsējošais tērauds 3.5mm
Krāsainais metāls 2.5 mm
Tērauds 2 mm

	Korpuss
	Nerūsējošais tērauds

	Apkalpošana 
	Apkalpošana un servisa konsultēšana 24h laikā

	Rezerves daļas
	  Nodrošināt rezerves daļu piegādi  līdz 21 dienai

	Datu izvade
	Iekārtai jābūt ar programmu un datu uztvērēju 
lai visus datus varētu pēctam saņemt uz datora ar savienojumu vai zibatmiņām.

	Svēršanas diapazons svara kontrolierim
	Līdz 800g ar precizitāti +/- 15 g

	Maksimālais ātrums svara kontrolierim
	Salāgots ar metāla detektora ātrumu

	Atmiņa svara kontrolierim
	Ne mazāk kā 150 produkti

	Produkta maksimālie izmēri svara
kontrolierim
	Platums 150 mm,
  Augstums 150mm
  Garums 270mm



Tehniskās prasības produktu atlasīšanas iekārtai (rejector):
	Tehniskā prasība
	Parametri

	Iekārtai jāspēj  strādāt ar iepakoto produktu  maksimāliem izmēriem

	Produkta platums līdz 150 mm
Produkta garums līdz 270 mm
Produkta augstums līdz 150 mm

	Iepakotā produkta svars
	Līdz 800 g

	Iekārtai jābūt savienotai, lai strādātu
	· Ar metāla detektoru
· Ar svara kontrolieri

	Klasifikācija
	3 virzienos

	Maksimālais ātrums
	Salāgots ar metāla detektora ātrumu

	Konveijera lentas ātrums
	Salāgots ar metāla detektora ātrumu

	Piedziņas sistēma
	Pneimatiskā (gaisa)

	Apkārtējās vides apstākļi
	0-40°C, relatīvais mitrums 30-85%

	Korpuss
	Nerūsējošā tērauda

	Iekārtai ir aprīkota
	Nevēlamā produkta uzkrājējgaldi (2 gab.)



Produktu izmēri un svars dalījumā pa produktu grupām:
	Produkta veids
	Svars, g
	Platums, mm
	Garums, mm
	Augstums,
mm

	Formas maize Borodina 350g
	350
	80
	140
	80

	Formas maize Borodina 500g
	500
	80
	185
	70

	Sēklu maize 300g
	300
	80
	140
	70

	Maize „Kurzemnieks” 800g
	800
	103(+/-3)
	265(+/-5)
	73(+/-3)

	Klona rudzu maize 700g
	700
	140
	240
	65

	Augļu, riekstu maizes pusīte
	300
	140+/- 10)
	125(+/- 10)
	55(+/-5)

	Klona rudzu maize ,pusīte
(tornītis- guļošas sķēles)
	400
	105(+/-10)
	65(+/-5)
	125(+/-5)

	Maize ar kaņepu sēklām
	640
	80(+/-5)
	185(+/-5)
	80(+/-5)



6. Citas prasības:
· Ja piedāvājumā iekļauts papildus aprīkojums, to uzskaita atsevišķi un arī cenu par to norāda atsevišķi.
· Visām iekārtām jābūt jaunām un ar ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtu atbilstības deklarāciju vai CE marķējumu vai ekvivalentu kā arī atbilstības deklarācija ka ir pieļaujama saskare ar pārtiku. Atbilstības dokumenti būs jāpievieno, piegādājot preciGarantijas laiks: 12 mēneši pēc piegādes un uzstādīšanas.

7. Prasības pretendentam:
Piegādātājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei attiecīgajā jomā. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pretendenta kvalifikācijas apraksts iepirkuma jomā saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā apraksta 1.pielikumu.

8. Iekārtu cena:

Pretendenta piedāvājumā cenas norādāmas eiro (EUR) atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskās apraksta prasībām, atsevišķi izdalot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja tas piemērojams. Iekārtas piegādei līdz projekta realizācijas vietai un uzstādīšanai jābūt iekļautai iekārtas cenā.

9. Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai:
9.1. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:
· Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);
· Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;
· Paredzamais līguma izpildes termiņš;
· Piedāvājuma derīguma termiņš;
· Piedāvājuma cena EUR bez PVN;
· Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;
· Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.
9.2. Pretendentiem savā piedāvājumā ir jānorāda, vai piedāvājums ir galīgs, vai var tikt pārskatīts sarunu procedūras laikā. Ja minētā informācija piedāvājumā nebūs norādīta, tiks pieņemts, ka piedāvājums ir galīgs.
9.3. Piedāvājumam pievieno Pretendenta kvalifikācijas aprakstu iepirkuma jomā (Pielikums Nr. 1) un Apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Pielikums Nr. 2).
9.4. Piedāvājums jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā sludinājumā minētajam piedāvājumu iesniegšanas datumam nosūtot uz šī nolikuma 1. punktā norādīto e-pastu. Piedāvājumam ir jābūt apliecinātam ar drošu elektronisko parakstu.

10. Piedāvājumu vērtēšana un citi atlases kritēriji:
Par uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kurš būs iesniedzis ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu un kas vislabāk apmierinās Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības.
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1.pielikums
Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS IEPIRKUMA JOMĀ
Īstenoto objektu saraksts:
	Īstenošanas gads
	Pasūtītājs
	Adrese
	Tehniskie
raksturlielumi
	Piezīmes

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Vieta, datums

Pretendenta rekvizīti un pilnvarotās personas paraksts



2. pielikums
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
[bookmark: _Toc49938331]
Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā apliecinājuma paraugā, paraksta un pievieno piedāvājumam.


APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,
_________________________________________________________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
1. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
1. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
1. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [1:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
1. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2.apakšpunktu.
1. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.


Datums______________						____________________________
									(Paraksts un paraksta atšifrējums)


