

Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija 
Salīšanas vanna
________________________
vieta, datums

	Parametrs

	Prasība

	Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu

	Daudzums
	1 gab.
	

	Kvalitāte
	Jāatbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku)
	

	Ražotāja modelis, marka
	Jānorāda piedāvātā iepirkuma priekšmeta ražotaja modelis, marka
	

	Izgatavošanas gads
	Iepirkuma priekšmetam jābūt jaunam, jānorāda izgatavošanas gads
	

	Marķēšana
	Jābūt CE marķējumam

	

	Dokumentācija
	Jānodrošina dokumentus latviešu vai angļu valodā, piem. atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas, u.t.t. (ja piemērojams).
	

	Materiāla kvalitāte
	AISI316
	

	Vannas izmēri
	3500 mm x 1500 mm x 750mm ar regulējumu pēdu 200mm
	

	Aprīkots ar sālīšanas sķidruma noliešanas iespēja
	vanna jāaprīko ar atbilstošu, slīpumu un ventīli sālīšanas šķidruma noliešanai
	

	Vannas grīda
	konusa veida
	






________________________________
Vārds, uzvārds, amats 
____________________
Paraksts




Rasējumi
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