Vieta: Rīga
Datums: 18.03.2026.


IEPIRKUMA NOLIKUMS UN TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	1. Atbalsta pretendents:
	SIA "RĪGA Prints"

	2. Nodokļa maksātāja numurs:
	40103882159

	3. Pasūtītāja adrese:
	Kārļa Ulmaņa gatve 2 k-6, Rīga, LV-1004

	4. Pasūtītais priekšmets:
	Grāmatu futrāļu izgatavošanas līnija, kura aprīkota ar MI tehnoloģiju

	5. Piegādes vieta:
	Kārļa Ulmaņa gatve 2 k-6, Rīga, LV-1004

	6. Piegādes laiks:
	LĪDZ 01.02.2027. (piegādi var veikt ātrāk)

	7. kontaktpersona un piedāvājumu iesniegšanas adrese. Piedāvājums jāiesniedz uz epastu vai pa pastu, vai klātienē: 
	Elvijs Polis, tel.: +371 26729116, elvis.polis@rigaprint.eu, Kārļa Ulmaņa gatve 2 k-6, Rīga, LV-1004

	8.Piedāvājumu iesniegšanas datums:
	02.04.2026.

	9.	Nolikums	un	Tehniskā specifikācija:
	



9.1. Vispārējie norādījumi:
· Piedāvājuma sniedzējs sagatavo piedāvājumu, kura cenā iekļauts visiem šajā tehniskajā specifikācijā norādītajiem tehniskajiem parametriem un kvalitātes prasībām atbilstošs iepirkuma priekšmets.
· Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
· Cena jānorāda eiro, bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to, ja attiecināms. Cenā ir iekļauta iekārtu piegāde un uzstādīšana.
· Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena par visu iepirkuma priekšmetu, bez PVN, atbilstīgi tehniskai specifikācijai.
· Garantija: vismaz 12 mēneši no iekārtas nodošanas ekspluatācijā.


· Iekārtai jābūt jaunai, iekārta vai tās sastāvdaļas nevar būt lietotas.
· Pretendentam jānodrošina komplektā ietilpstošo iekārtu atbilstību, izmantošanai Eiropas Savienībā (sertifikāts vai atbilstības deklarācija jāpievieno citiem iekārtu pavaddokumentiem pie to pieņemšanas – nodošanas akta).
· Pretendentu atlases kritēriji:
· Par Pretendentu var būt juridiska persona.
· Piegādātājs nav reģistrēts valstīs, kas minētas normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām.
· Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā.
· Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas.
· Apmaksas kārtība: Daļa no kopējās summas var tikt samaksāta avansā (līdz 30% no līgumsummas), starpposmā un kā noslēguma maksājums (ne mazāk kā 10% no līgumsummas), Pasūtītājam un Piegādātājam vienojoties, noslēdzot piegādes līgumu. Apmaksas kārtībai jāatbilst nozares standartiem.
· Ja Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina Tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalenta preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām.

Tehniskā specifikācija
	N.p.k.
	Tehniskā specifikācija

	1.
	Papīra izejmateriālu maks. loksnes izmēri mm
	1100 x 740  +/-250*

	2.
	Papīra izejmateriālu  min. loksnes izmēri mm
	70 x 160  +/-15*

	3.
	Kartona izejmateriālu maks. loksnes izmēri mm
	1100 x 750  +/-200*

	4.
	Kartona izejmateriālu min. kartona loksnes izmēri mm
	70 x 160 +/-15*

	5.
	Gatava produkta kastītes garumi mm
	35-405 +/-10*

	6.
	Gatava produkta kastītes platumi mm
	25-185 +/-10*

	7.
	Gatava produkta kastītes augstumi mm
	25-305 +/-10*

	8.
	Izejmateriālu papīra biezums g/m2
	95-210 +/-15*

	9.
	Izejmateriālu kartona biezums mm
	1-3 +/-0.5*

	10.
	Iekārtas darba ātrums gb/min
	10 vai lielāka ražība

	11.
	Iekārtas Dzinēja jauda KW/V karsēšanas jauda KW
	Vismaz 16/380/8

	12.
	Iekārtas Gaisa patēriņs l/min, mpa
	Ne vairāk kā 30, vismaz 0.6

	13.
	Iekārtas svars kg
	Ne vairāk kā 4000  

	14.
	Iekārtas izmēri m
	Ne vairāk kā 12 (garums) x 6 (platums) x 3,5 (augstums)

	15.
	Iekārtas funkcionalitāte:

	Automātiska līmes uzklāšana uz papīra sagataves - nodrošināt, ka iekārta automātiski un vienmērīgi uzklāj līmi uz papīra sagataves, nodrošinot, ka līme klājas vienmērīgi un pilnīgi visā virsmā.

	
	
	 Pusautomātiska kartona sagataves uzlikšana uz ar līmi noklāta papīra un pozicionēšana priekš sagataves formēšanas cikla

	
	
	Automātiska papīra malu  piepresēšana pie kartona sagataves  - automatizēta papīra pacelšana un pielīmēšana pie futrāļu sānu malām, nodrošinot vienmērīgu pārklājumu un precizitāti.
Papīra malu pārlocīšana un iekļaušana kartona kārbas iekšpusē - nodrošināt, ka iekārta pārloka papīra sagataves malas un ielīmē tās kastes iekšpusē, radot glītu un izturīgu gala produktu, kas atbilst konkrētajai darba specifikācijai 

	16.
	Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar vismaz 2 līmes katlu sistēmu, kas ļauj strādāt ar dispersijas līmēm un karstlīmēm.
	Jābūt šādam aprīkojumam.

	17.
	Iekārtā ir jābūt integrētam gaisa burbuļu izspiešanas modulim, kurš palīdz nodrošināt kvalitatīvas produkcijas ražošanu.
	
Jābūt šādam aprīkojumam.

	18.
	AI bāzētās automatizētās sistēmas izvirzītās funkcionalitātes prasības:
	Automātiska procesu sinhronizācija, automātiska iekārtas darbības laika uzskaite. 

	
	
	Reāllaika dashboard ar KPI (brāķa %, dīkstāve,izpilde)

	
	
	Savietojamība ar MIS (Management Information System) sistēmu – programmatūras integrācija ar uzņēmuma vadības informācijas sistēmu (MIS).

	
	
	Produkcijas kvalitātes kontrole ar vizuālo inspekciju

	19.
	Garantija mēneši
	12

	20.
	Pēcgarantija
	Pēcgarantijas periodā jābūt iespējai noslēgt piedāvātās iekārtas pilna servisa apkalpošanas līgumu, nosakot reaģēšanas laiku no 6 līdz 12 h no izsaukuma saņemšanas brīža, 5 dienas nedēļā (darba dienas). Servisa līguma ietvaros jāpiedāvā rezerves daļu tiešo piegādi no ražotāja vai nodrošināt rezerves daļu remontu un izgatavošanu iekārtu pārstāvja ražotnē, ar augstas precizitātes iekārtām un kvalificētu speciālistu uzraudzībā.

	21.
	Cenā iekļautas iekārtas iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas
	



*pieļaujamā tolerance minimālajai un maksimālai robežai piedāvājumā


Pielikums Nr.2
Piedāvājuma forma
Pretendents.
	Pretendenta nosaukums
	

	Adrese
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Kontaktpersona
	

	Tālrunis
	

	E-pasts
	

	Piedāvājuma sagatavošanas datums, vieta, sagatavotāja amats un vārds uzvārds
	



Finanšu piedāvājums
	N.p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	Cena EUR (bez PVN)

	1.
	Grāmatu futrāļu izgatavošanas līnija, kura aprīkota ar MI tehnoloģiju
	



Piedāvātās tehnoloģijas atbilstība tehniskajai specifikācijai
	N.p.k.
	Tehniskās specifikācijas un prasība
	Piedāvājums (tiks nodrošināt/netiks nodrošināts vai konkrēti parametri)

	
	
	

	
	
	



Piedāvājuma atbilstība nolikumam
	N.p.k.
	Prasība 
	Nolikuma prasība
	Piedāvājums

	1. 
	Iepirkuma izpildes vieta
	Pasūtītāja projekta īstenošanas teritorija – Kārļa Ulmaņa gatve 2 k-6, Rīga, LV-1004.
	

	2.
	Piedāvājuma derīguma termiņš
	Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 12 mēneši no piedāvājuma iesniegšanas brīža.
	

	3.
	
	Iepirkuma priekšmetam ir jābūt jaunam, nelietotam
	

	4.
	
Pretendenta apliecinājums
	Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā
	

	5.
	
	Pretendentam nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas
	

	6.
	Līguma izpildes termiņš
	Ne vēlāk kā 01.02.2027.
	



