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DARBA UZDEVUMS
„VENTILĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVE
MFD VESELĪBAS GRUPĀ”
identifikācijas Nr.  BIL_02-2026

1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

	Pasūtītājs
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Balt Info Lab”

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	40003683476

	Pasūtītāja adrese
	Rušonu iela 15 Rīga, LV-1057

	Objekta atrašanās vieta
	Zolitūdes ielā 34, Rīgā, , MFD Veselības centrs “Zolitūde”


 
1. Darba uzdevuma mērķis ir nodrošināt atbilstošu iekštelpu mikroklimatu un gaisa apmaiņu ārstniecības iestādes telpās, izbūvējot ventilācijas sistēmu ģimenes ārstu praksēs, procedūru kabinetā, reģistratūrā un uzgaidāmajā telpā.
[bookmark: _Hlk152758940]2. Iepirkuma priekšmets ir Ventilācijas sistēmas izbūve MFD Veselības grupā, Rīga (turpmāk – Darbi), ietverot sekojošo: 
2.1. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi būvdarbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Darbus pilnā apmērā, kaut arī tas nav uzskaitīts iepriekš minētajos darbos. (Ja Pretendents konstatē, ka darbu pilnīgai izpildei nepieciešamas papildu pozīcijas, tās jāiekļauj piedāvājumā atsevišķā sadaļā ar detalizētu pamatojumu. Pēc līguma noslēgšanas papildu izmaksas netiek apmaksātas, ja tās bija objektīvi paredzamas iepirkuma brīdī.).
2.2. Darbu izpildes tāme jāsagatavo atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.3. Izpildot Darbus, jāievēro visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, darba drošības u.c. prasības.
2.4. Darbu izpildes laikā jānorobežo bīstamās darbības zonas, ja tas nepieciešams drošības nodrošināšanai.
2.5. Darbu izpildītājs nodrošina bez papildu maksas izpildīto Darbu  nepilnību novēršanu, ja tādas konstatētas un iepriekš ir parakstīts defektu akts.
2.6. Darbu izpildītājs nekavējoties ziņo par jebkādiem Darbu izpildes iespējamiem kavējumiem, ja tādi radušies vai varētu rasties.
3. Papildus informācija par darbu izpildes kārtību
3.1. Darbu organizācija
3.1.1. Būvdarbi veicami MFD Veselības centra telpās, nodrošinot ārstniecības iestādes nepārtrauktu darbību un pacientu apkalpošanas procesa netraucētu norisi.
3.1.2. Darbi organizējami secīgi un pa posmiem, iepriekš saskaņojot darbu izpildes grafiku ar Pasūtītāju.
3.1.3. Darbu izpildītājs izstrādā un pirms darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai detalizētu darbu organizācijas plānu, kurā norādīti darbu posmi, termiņi, drošības pasākumi un iespējamie ierobežojumi.
3.2. Atbildība un drošība
3.2.1. Darbu izpildītājs pilnā apmērā atbild par:
· pacientu, apmeklētāju un personāla drošu, netraucētu un brīvu pārvietošanos;
· darba zonu norobežošanu un marķēšanu;
· darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
· MFD Veselības centra darbības nepārtrauktības nodrošināšanu darbu izpildes laikā.
3.2.2. Darbu izpildītājs nodrošina, ka tā personāls ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus un citus saistošos normatīvos aktus.
3.3. Darbu izpildes laiks un ierobežojumi
3.3.1. Darbi veicami darba dienās no plkst. 8:15 līdz 17:00, ja vien ar Pasūtītāju nav rakstiski saskaņots citādi.
3.3.2. Darbi, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni, vibrāciju, putekļus vai citus ārstniecības procesam traucējošus faktorus, veicami ārpus MFD Veselības centra darba laika vai citā ar Pasūtītāju iepriekš rakstiski saskaņotā laikā.
3.3.3. Inženierkomunikāciju (tai skaitā elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas u.c.) atslēgšana pieļaujama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, norādot plānoto atslēguma laiku un ilgumu.
3.4. Putekļu un piesārņojuma kontrole
3.4.1. Darbu izpildītājs nodrošina darba zonas hermētisku norobežošanu, putekļu izolāciju un piesārņojuma izplatīšanās novēršanu ārstniecības zonās.
3.4.2. Pēc katras darba dienas Darbu izpildītājs nodrošina darba zonas uzkopšanu un drošas vides atjaunošanu.
3.4.3. Aizliegts izmantot tehnoloģijas vai materiālus, kas rada pārmērīgu piesārņojuma risku ārstniecības iestādes telpās, ja vien tas nav iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju.
3.5. Atkritumu apsaimniekošana
3.5.1. Darbu izpildes laikā radušos būvniecības atkritumu savākšana un izvešana organizējama regulāri, nepieļaujot to uzkrāšanos MFD Veselības centra telpās vai teritorijā.
3.5.2. Darbu izpildītājs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzrāda spēkā esošu līgumu ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju.
3.5.3. Atkritumu izvešana nedrīkst traucēt pacientu plūsmu un ārstniecības iestādes darbību.
3.6. Atbildība par bojājumiem
3.6.1. Darbu izpildītājs pilnā apmērā atbild par jebkādiem bojājumiem MFD Veselības centra telpām, inženierkomunikācijām, aprīkojumam vai trešo personu īpašumam, kas radušies darbu izpildes rezultātā.
3.6.2. Konstatētie bojājumi novēršami nekavējoties par Darbu izpildītāja līdzekļiem.
4. Kopējais izpildes termiņš MFD Veselības centra koplietošanas telpu pielāgošanai vides pieejamības nodrošināšanai ir ne garāks par 3(trīs) mēnešiem. 
5. Darbu izpildītājs ir atbildīgs par iepirkuma priekšmetu kopumā.
6. Veiktajiem būvdarbiem garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Uzstādītajām iekārtām garantija tiek nodrošināta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet ne mazāk kā 24 mēnešus.

Ārstniecības telpas (kab. 15/15a):
· Ventilācijas sistēmas izbūve ārstniecības telpās, paredzot nepārtrauktu svaigā gaisa pieplūdi;
· Autonomas mehāniskās ventilācijas sistēmas izveide, pievienojot autonomu ventilācijas agregātu pie esošajiem gaisa vadiem;
· Nodrošināt stabilu iekštelpu mikroklimatu, novēršot krasas temperatūras svārstības;
· Nodrošināt atbilstošu gaisa kvalitāti ārstniecības pakalpojumu sniegšanai.
Koplietošanas gaitenis (2. stāvs):
· Ventilācijas sistēmas izbūve, nodrošinot pietiekamu un nepārtrauktu gaisa apmaiņu;
· Sistēmas pieslēgšana pie autonomā ventilācijas risinājuma, nodrošinot vienmērīgu gaisa plūsmu visā zonā.
Veicamie darbi
Izpildītājam jānodrošina:
1. Ventilācijas sistēmas tehniskā risinājuma izstrāde, paredzot autonomu ventilācijas agregātu un tā integrāciju esošajā sistēmā;
2. Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana (ja piemērojams);
3. Ventilācijas agregāta piegāde un uzstādīšana;
4. Esošo gaisa vadu pielāgošana un pieslēgšana jaunajai sistēmai;
5. Gaisa sadales elementu (difuzoru, restu u.c.) piegāde un montāža;
6. Elektroapgādes pieslēgumu izbūve ventilācijas sistēmas darbības nodrošināšanai;
7. Sistēmas regulēšana, testēšana un ieregulēšana;
8. Izpilddokumentācijas sagatavošana (iekārtu pases, garantijas dokumenti, tehniskie apraksti u.c.).
Darbi veicami tā, lai netraucētu ārstniecības iestādes darbību vai arī saskaņā ar pasūtītāja noteiktu darbu organizācijas grafiku.
Darbu ierobežojumi
· Telpu kosmētiskā apdare (sienu krāsošana u.c.) netiek paredzēta, izņemot lokālu atjaunošanu ventilācijas sistēmas izbūves vietās.
· Darbi veicami, ievērojot higiēnas, darba drošības un ugunsdrošības prasības ārstniecības iestādē.
Nodošanas–pieņemšanas kārtība un kritēriji
Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja:
· izbūvēta autonoma ventilācijas sistēma ar ventilācijas agregātu;
· nodrošināta nepārtraukta svaigā gaisa pieplūde ārstniecības telpās;
· novērstas krasas temperatūras svārstības un nodrošināts stabils mikroklimats;
· ventilācijas sistēma ir pilnībā funkcionējoša un ieregulēta;
· pasūtītājam nodota pilna izpilddokumentācija;
· parakstīts nodošanas–pieņemšanas akts.

Izpildītājs nodrošina garantiju atbilstoši līguma nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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