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1. Informācija par pasūtītāju:

1.1. Pasūtītājs

SIA Užavas alus
	"Alutiņi", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627
Reģistrācijas numurs:  41201005223

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona 
Arvis Vāks
Projekta vadītājs
	arvis.vaks@uzavasalus.eu

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
Iepirkuma nosaukums: "Ražošanas efektivitātes un produktu pievienotās vērtības palielināšana, iegādājoties etiķešu uzlīmēšanas iekārtu".
Iepirkuma priekšmets: Automātiska rotācijas tipa slapjās līmes etiķetēšanas iekārta stikla pudeļu etiķetēšanai.
2.1. Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 
2.1.1. Projekts tiks finansēts ar Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam (PZA) atbalsta pasākuma 3. prioritātes -  “Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību”  atbalstu (EJZAF1 rīcības projektu konkursa 7. kārta piekrastes zvejniekiem un uzņēmējiem).
2.2. Iepirkuma priekšmeta detalizēts raksturojums jeb tehniskās prasības apkopotas un pievienotas šī nolikuma 2.pielikumā.
2.3. Iepirkuma paredzemā līguma cena ir 125 000 eiro bez PVN.

2.4. Piedāvājuma derīguma termiņš: 2026.gada 31.decembrim
2.5. Līguma izpildes termiņi: 2027.gada 31. janvārim
2.6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Pretendents iesniedz piedāvājumu līdz 2026.gada 24. jūlijam (10 dd).

2.7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums jāiesniedz elektroniskā veidā, sūtot uz e-pasta adresi: arvis.vaks@uzavasalus.eu. Pretendents sagatavo piedāvājumu datorrakstā latviešu valodā un iesniedz elektroniskā veidā parakstītu ar elektronisko parakstu. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā.
2.8. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu pieteikuma un piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
2.9. Finanšu piedāvājums: Pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma pielikuma “Finanšu piedāvājums” noteikto finanšu piedāvājuma formu (1.pielikums).

3. Iepirkuma tehniskā specifikācija
3.1. Pretendents nodrošina tehnisko prasību izpildi atbilstoši šī Nolikuma Pielikuma Nr. 2. “Tehniskā specifikācija” prasībām. Piedāvājums jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā noteikto iepirkumu.


	4.  Tehniskā specifikācija

	Nr.
	Tehniskās prasības 
	Parametri / funkcionalitāte

	1.
	
Vispārīgie sistēmas parametri
	• Automātiska rotācijas tipa slapjās līmes etiķetēšanas iekārta stikla pudeļu etiķetēšanai.
• Paredzēta darbam nepārtrauktā ražošanas ciklā.
• Ražība: ne mazāk kā 8 000 pudeles/stundā.
• Regulējama darba ražība no 1 700 līdz 8 000 pudelēm/stundā.
• Darba virziens – lineāra padeve ar rotācijas etiķetēšanas karuseli.
• Elektriska darba galvas augstuma regulēšana.
• Barošana: 400 V, 50 Hz, 3 fāzes.
• Vadības spriegums – 24 V DC.
• Maksimālais etiķetes garums – vismaz 140 mm.
• Minimālais etiķetes garums – ne vairāk kā 30 mm.

	2.
	Iekārtā iekļaujamās komponentes
	• Nerūsējošā tērauda konstrukcija.
• Rotācijas pudeļu galds.
• Vismaz 8 pudeļu turētāji.
• Vismaz 3 etiķešu paliktņu vārpstas katram agregātam.
• 4 sekciju etiķešu satvērēju cilindri.
• Regulējamas pudeļu vadulas.
• Elektroniska vadības sistēma ar PLC.
• Krāsu skārienjutīgs operators panelis (min. 12").
• Integrēts elektro skapis.
• Automātiska centrēšanas sistēma.
• Nerūsējošā tērauda aizsargkorpuss.
• Drošības aizsargi no rūdīta stikla, organiska stikla  vai polikarbonāta.

	Nr.
	Funkcionālās prasības
	Parametri / funkcionalitāte

	1.
	Etiķetēšanas process
	Sistēmai jānodrošina:
• automātiska pudeļu padeve;
• precīza pudeļu centrēšana;
• automātiska priekšējās un aizmugures etiķetes uzlīmēšana;
• etiķešu uzlīmēšanas precizitāte ±1 mm;
• automātiska līmes padeves atslēgšana, ja nav pudeles;
• iespēja saglabāt vismaz 250 produktu receptes.

	2.
	Vadība un automātika
	• PLC vadība.
• Krāsu HMI skārienekrāns.
• Reāllaika darba parametru attēlošana.
• Kļūdu diagnostika.
• Avārijas apturēšana.
• Automātiska ātruma pielāgošana pudeļu plūsmai.
• Pudeļu sastrēguma kontrole.
• Pudeļu saplīšanas kontrole.

	3.
	Formātu maiņa
	• Ātra formātu nomaiņa bez speciāliem instrumentiem.
• Vienas personas veicama regulēšana.
• Mehānisko regulējumu atkārtojamība.
• Elektriska augstuma regulēšana.

	4.
	Sagatavošana uzstādīšanai
	Tintes strūklas drukas sistēmas uzstādīšana etiķešu mašīnā:
· koderu turētājs.
· pieslēgums pie mašīnas galvenā piedziņas.
· kabeļi un uzstādīšanas materiāli.

	Nr.
	Citas prasības
	Parametri / funkcionalitāte

	1.
	Datu pārvaldība
		



	• Drukas ziņojumu (receptes) saglabāšana.
• Darba statistikas uzskaite.
• Kļūdu žurnāls.
• USB datu eksports.
• Ethernet pieslēgums attālinātai diagnostikai.




	2.
	Papildaprīkojuma pieslēgšana
	Jāparedz iespēja nākotnē pievienot:
• etiķešu kontroles sistēmu.
• automātisku brāķa izmešanu.
• kameru kvalitātes kontroles sistēmu.
• attālināto servisa moduli.

	3.
	Drošības prasības
	• CE marķējums.
• Atbilstība EN ISO 13849 vai ekvivalentam.
• Pilnībā noslēgta drošības zona.
• Drošības durvju bloķēšana.
• Avārijas stop pogas.

	4.
		



	Uzstādīšana un 
nodošana 
ekspluatācijā



	• Uzstādīšanu veic piegādātāja sertificēti speciālisti.
• Pilna montāža un nodošana ekspluatācijā.
• Darba parametru noregulēšana.
• Funkcionālā testēšana.
• Operatoru un tehniskā personāla apmācība.

	5.
	Dokumentācija un atbalsts
	• Lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.
• Mehāniskās un elektriskās shēmas.
• Rezerves daļu katalogs.
• Apkopes instrukcija.
• Attālināta tehniskā palīdzība.
• Rezerves daļu pieejamība vismaz 10 gadus.

	6.
	Piedāvājuma sagatavošanas prasības
		



	Pretendentam jāiesniedz:
• Tehniskā specifikācija.
• Finanšu piedāvajums (iekārta, uzstādīšana, apmācība, transports).








5. Ja Pretendents neiesniedz Nolikumā minētos dokumentus vai iesniegtie dokumenti neatbilst Nolikuma prasībām un/vai Pasūtītāja vajadzībām, tā iesniegtais pieteikums tiek noraidīts un netiek izskatīts.
6. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana
6.1. Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kuri atbilst visām iepirkuma noteikumu prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst kādai no iepirkuma noteikumu prasībām tiek izslēgti no dalības iepirkumā.
6.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu.’


1.pielikums
Piedāvājuma veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Ražošanas efektivitātes un produktu pievienotās vērtības palielināšana, iegādājoties etiķešu uzlīmēšanas iekārtu" (automātisku rotācijas tipa slapjās līmes etiķetēšanas iekārtu stikla pudeļu etiķetēšanai).
Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam (PZA) atbalsta pasākuma 3. prioritātes -  “Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību”  atbalsta (EJZAF1 rīcības projektu konkursa 7. kārta piekrastes zvejniekiem un uzņēmējiem) ietvaros.

Pasūtītājs:
SIA Užavas alus 
Adrese: "Alutiņi", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627
Reģistrācijas numurs: 41201005223
Pasūtītāja kontaktpersona 
Arvis Vāks 
Projekta vadītājs
arvis.vaks@uzavasalus.eu

	Pretendenta nosaukums
	

	Adrese
	

	Ŗeģ. Nr.
	

	Kontaktpersona
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	



	Iepirkuma priekšmets:
	Automātisku rotācijas tipa slapjās līmes etiķetēšanas iekārtu stikla pudeļu etiķetēšanai.

	Piegādes adrese:
	"Alutiņi", Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627

	Piedāvājuma derīguma termiņš (minimālais termiņš – 3 mēneši):
	

	Paredzamais piegādes laiks:
	

	Līgumcena* , EUR:
	

	PVN EUR
	

	Kopā EUR

	



* Apliecinām, ka finanšu piedāvājuma cenās ir iekļautas visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, visas ar to netieši saistītās izmaksas, materiālu izmaksas, darba izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, transportlīdzekļa izmaksas un citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi, kā arī piedāvājuma cena ir noteikta saskaņā ar SIA “Užavas alus" iepirkuma procedūras” noteikumu 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” nosacījumiem.


2.pielikums
Piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Tehniskā specifikācija

	Nr.
	Tehniskās prasības 
	Parametri / funkcionalitāte

	1.
	
Vispārīgie sistēmas parametri
	• Automātiska rotācijas tipa slapjās līmes etiķetēšanas iekārta stikla pudeļu etiķetēšanai.
• Paredzēta darbam nepārtrauktā ražošanas ciklā.
• Ražība: ne mazāk kā 8 000 pudeles/stundā.
• Regulējama darba ražība no 1 700 līdz 8 000 pudelēm/stundā.
• Darba virziens – lineāra padeve ar rotācijas etiķetēšanas karuseli.
• Elektriska darba galvas augstuma regulēšana.
• Barošana: 400 V, 50 Hz, 3 fāzes.
• Vadības spriegums – 24 V DC.
• Maksimālais etiķetes garums – vismaz 140 mm.
• Minimālais etiķetes garums – ne vairāk kā 30 mm.

	2.
	Iekārtā iekļaujamās komponentes
	• Nerūsējošā tērauda konstrukcija.
• Rotācijas pudeļu galds.
• Vismaz 8 pudeļu turētāji.
• Vismaz 3 etiķešu paliktņu vārpstas katram agregātam.
• 4 sekciju etiķešu satvērēju cilindri.
• Regulējamas pudeļu vadulas.
• Elektroniska vadības sistēma ar PLC.
• Krāsu skārienjutīgs operators panelis (min. 12").
• Integrēts elektro skapis.
• Automātiska centrēšanas sistēma.
• Nerūsējošā tērauda aizsargkorpuss.
• Drošības aizsargi no rūdīta stikla vai polikarbonāta.

	Nr.
	Funkcionālās prasības
	Parametri / funkcionalitāte

	1.
	Etiķetēšanas process
	Sistēmai jānodrošina:
• automātiska pudeļu padeve.
• precīza pudeļu centrēšana.
• automātiska priekšējās un aizmugures etiķetes uzlīmēšana.
• etiķešu uzlīmēšanas precizitāte ±1 mm.
• automātiska līmes padeves atslēgšana, ja nav pudeles.
• iespēja saglabāt vismaz 250 produktu receptes.

	2.
	Vadība un automātika
	• PLC vadība.
• Krāsu HMI skārienekrāns.
• Reāllaika darba parametru attēlošana.
• Kļūdu diagnostika.
• Avārijas apturēšana.
• Automātiska ātruma pielāgošana pudeļu plūsmai.
• Pudeļu sastrēguma kontrole.
• Pudeļu saplīšanas kontrole.

	3.
	Formātu maiņa
	• Ātra formātu nomaiņa bez speciāliem instrumentiem.
• Vienas personas veicama regulēšana.
• Mehānisko regulējumu atkārtojamība.
• Elektriska augstuma regulēšana.

	4.
	Sagatavošana uzstādīšanai
	Tintes strūklas drukas sistēmas uzstādīšana etiķešu mašīnā:
· koderu turētājs.
· pieslēgums pie mašīnas galvenā piedziņas.
· kabeļi un uzstādīšanas materiāli.

	Nr.
	Citas prasības
	Parametri / funkcionalitāte

	1.
	Datu pārvaldība
		



	• Drukas ziņojumu (receptes) saglabāšana.
• Darba statistikas uzskaite.
• Kļūdu žurnāls.
• USB datu eksports.
• Ethernet pieslēgums attālinātai diagnostikai.




	2.
	Papildaprīkojuma pieslēgšana
	Jāparedz iespēja nākotnē pievienot:
• etiķešu kontroles sistēmu.
• automātisku brāķa izmešanu.
• kameru kvalitātes kontroles sistēmu.
• attālināto servisa moduli.

	3.
	Drošības prasības
	• CE marķējums.
• Atbilstība EN ISO 13849 vai ekvivalentam.
• Pilnībā noslēgta drošības zona.
• Drošības durvju bloķēšana.
• Avārijas stop pogas.

	4.
		



	Uzstādīšana un 
nodošana 
ekspluatācijā



	• Uzstādīšanu veic piegādātāja sertificēti speciālisti.
• Pilna montāža un nodošana ekspluatācijā.
• Darba parametru noregulēšana.
• Funkcionālā testēšana.
• Operatoru un tehniskā personāla apmācība.

	5.
	Dokumentācija un atbalsts
	• Lietošanas instrukcija latviešu vai angļu valodā.
• Mehāniskās un elektriskās shēmas.
• Rezerves daļu katalogs.
• Apkopes instrukcija.
• Attālināta tehniskā palīdzība.
• Rezerves daļu pieejamība vismaz 10 gadus.

	6.
	Piedāvājuma sagatavošanas prasības
		



	Pretendentam jāiesniedz:
• Tehniskā specifikācija.
• Finanšu piedāvajums (iekārta, uzstādīšana, apmācība, transports).









Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

	Piedāvājuma datums
	

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Amats, vārds, uzvārds, kontaktinformācija
	






