1. pielikums 
Iepirkuma nolikumam
ID Nr. 2026/Zageri


IEPIRKUMS
ID Nr. 2026/Zageri

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

        Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra LR Ministru Kabineta
noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA)
LA 4.1.2. intervencē “C0LA04.011 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai (LA 4.1.1)

1. Pretendents: ZS Zāģeri
                       Reģ. Nr. 46101014704
                       Zāģeri, Īvandes pag., Kuldīgas nov., p.n. Īvande, LV-3313
                       Kārlis Kociņš, telf.nr. 27070452
2. Iepirkuma priekšmets:
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Lopbarības/tehnikas novietnes būvniecība
2.2. Līguma veids: būvdarbi.
2.3. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Zāģeri", Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3313
2.4. Līguma izpildes termiņš: būve jānodod ekspluatācijā un darbi pilnībā jāpabeidz un
jānodod pasūtītājam līdz 2028. gada 30. martam.

3.Piedāvājuma iesniegšanas prasības
3.1. Būvprojektu un būvdarbu apjomus iespējams saņemt, vēršoties pie Pasūtītāja norādītās
kontaktpersonas, nosūtot pieprasījumu uz kontaktpersonas norādīto e-pastu, norādot
uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru.
3.2. Iesniegšanas termiņš līdz: 2026. gada 14. augustā, plkst. 11:00, sūtot uz e-pastu:
zageri@inbox.lv.
3.3. Piedāvājumam jābūt paraksttiesīgās personas parakstītam ar drošu elektronisko
parakstu, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgās personas pilnvarota
persona, tad papildus pieteikumam jāpievieno pilnvara.
3.4. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā. Ja kāds no
piedāvājuma dokumentiem tiek iesniegts svešvalodā, tam pievienojams pretendenta
apliecināts tulkojums latviešu valodā.





4. Pasūtītāja minimālās prasības un pretendenta piedāvājuma veidlapa:

	Raksturlielums
	Pasūtītāja minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. Angāra izmēri
	Platums: 19m
Garums: 60m
Sānu augstums: 4 m, aptuvenais kores augstums: 7,078 m
	

	2. Metāla konstrukcijas
	Alumīnija rāmja konstrukcijas ar cinkotu tēraudu mezglu vietās, profilu izmēri un šķērsrāmja solis atbilstoši slodžu aprēķiniem
	

	3. PVC materiāls sienām un jumtam*
	Eiropā ražots un sertificēts PVC materiāls
	

	
	Aukstuma izturība – 45 °C*
	

	
	Karstuma izturība +70 °C *
	

	
	Ugunsreakcijas klase  B1 (DIN 4102) vai līdzvērtīga*
	

	
	Materiāla svars 900g/m2*
	

	
	Baltā krāsā, gaismu caurlaidošs materiāls
	

	4. Pretkondensāta membrāna*
	SAKOTEX FZ509FR caurspīdīga pretkondensāta membrāna, kur kondensāts no iekšējās membrānas tiek novadīts ārpus angāra*
	

	5. Vārti
	Vienviru bīdāmi vārti gala sienā; skaits: 6 gab. (3 katrā gala sienā)
	

	6. Atvērumi sānu sienās
	12 gab. Ventilācijas atveres atveramas sekcijas aprīkotas ar pretvēja/pretinsektu tīklu
	

	7. Inženiera aprēķini iekļauti cenā
	Konstrukcijai jābūt aprēķinātai ņemot vērā vietai atbilstošās slodzes:
Sniega slodze 150kg/m2
Vēja slodze 21m/s
	

	8. Konstrukciju CE deklarācija
	jānodrošina
	

	9. Piegāde
	Uz "Zāģeri", Īvandes pagasts,
Kuldīgas novads, LV-3313
	

	10. Pamatnes sagatavošana
	Pamatnes sagatavošanas darbi
Laukuma platums - 24 m
Laukuma garums - 71 m
platība: - 1704 m2
sablietētas smilts biezums: - 0,375 m
sablietētas šķembas biezums:  - 0,15 m
Nomainamās grunts apjoms: - 0,5 m
tai skaitā:
Nederīgās augsnes noņemšana 0,5m, ja izgāztuve ir burtiski blakus maksimums 200m  - 852  m3
Izgāztuves izlīdzināšana.  - 852  m3
Ģeotekstils + ieklāšana:  - 1704 m2
Smilts ievešana + blietēšana 0,375m - 830,7  m3
Šķembas ievešana + blietēšana 0,15m - 383,4  m3
Nepieciešamais smilts apjoms:  - 894,6 m3
Atvešanas cena ar pašizgāzēju
Nepieciešamais šķembas apjoms: - 357,84 m3
Atvešanas cena ar pašizgāzēju
	

	11. Betonēšanas darbi:
	padziļinātā pamatu perimetra platums m:  - 0,55
padziļinātā pamatu perimetra dziļums m:  - 0,3
Betona klase:  - C25/30 
grīdas un ārējā perimetra biezums m:  - 0,125
Armējošā Sieta slāņu skaits :  - 1
Perimetra stiegrojuma kopsvars tonnas:  - 3,431
tai skaitā:
Betona ieliešana un slīpēšana - 1151,73m2
Defomācijas šuvju izzāģēšana un aizpildīšana - 1151,73m2
Gatava armēta sieta uzstādīšana/m2 - 1151,73m2
Perimetra padziļinājuma armēšana un veidņu uzstādīšanas, demontāža (bez veidņu nomas) - 158,8m
Plēves ieklāšana - 1151,73m2
Armatūras siets d10mm 150x150 acs vai d12 200x200  - 1151,73m2
Perimetra padziļinājuma armatūra - 158,8m
Armatūras sieta distanceri - 11517,3gab. 
Betona sūknis, piegāde un Betons C25/30   Eur / m3,  - 163,4m3
būvniecības plēve 200 mkr  - 1151,73m2
	

	12. Pamatne

	Angāru stiprina pie betonētas plātnes.
	

	13. Ēkas nodošana ekspluatācijā
	Būvnieks nodod ēku ekspluatācijā
	

	14. Garantijas periods
	36 mēneši no ēkas nodošanas Pasūtītājam
	

	15. Darbu izpildes termiņi:
	Angāra būvniecība – 120  dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
	

	16. Izpildmērījumi
	Izpildmērijumus sagatavo būvniecības firma
	

	17. Paredzamā līgumcena 
	260993.04EUR bez PVN
	




*Piedāvājumam pievienot izmantotā/piedāvātā materiāla tehnisko datu lapu vai tās kopiju, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā materiāla atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām




PRASĪBAS PRETENDENTIEM
Prasība pieredzei: 

a)Pretendentam pēdējo 3(trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz divu finansiāli līdzīgu objektu līguma izpildē. Par līdzīgu objektiem pasūtītājs uzskatīs angāru ar būvdarbu vērtību vismaz 200`000,00EUR. Klāt pievienot pozitīvas klientu atsauksmes.

b) Pretendentam pēdējo 3(trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz viena tehniski līdzīga objekta līguma izpildē. Par līdzīgu objektiem pasūtītājs uzskatīs PVC angāru ar apbūves platību vismaz 1 140m2 (19x60=1140m2). Klāt pievienot pozitīvas klientu atsauksmes.
*pieredzes apliecināšanai drīkst iekļaut arī objektu no a) punkta








Pretendents iesniedz tabulu/apliecinājumu:

	Nr.p.k.
	Pieredzes apraksts, tai skaitā summa un platība
	Pasūtītājs, kontaktpersona, kontakttālrunis
	Piegādes laiks

	1.
	
	
	

	2. 
	
	
	

	...
	
	
	




Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā vismaz 3 (trīs) gadus. Par atbilstību Pasūtītājs pārliecināsies: https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies 

Prasība finansiālajām spējām:
Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados ir vismaz 1`000`000,00 EUR 


Pretendents iesniedz apliecinājumu par savu apgrozījumu, iekļaujot šādu tabulu:

	Pretendenta _____________finanšu apgrozījums 

	2023.gadā
	

	2024.gadā
	

	2025.gadā
	

	Kopā pēdējos 3 pārskata gados
	

	Vidējais finanšu apgrozījums pēdējos 3 pārskata gados
	





Iesniedzot piedāvājumu papildus pievienot pielikumus Nr. 1. Un Nr. 2. : 











Pielikums Nr.1
Iepirkumam
“Lopbarības/tehnikas novietnes būvniecība”
ZS “Zāģeri”


Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________         Pretendenta (būvdarbu veicēja) nosaukums, reģ. Nr. (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem2 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai
neiesniegt piedāvājumu); vai
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.





 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
Pielikums Nr.2
Finanšu piedāvājums
Iepirkumam Lopbarības/tehnikas novietnes būvniecība
	Pretendents
	

	Reģistrācijas NR.
	



piedāvā veikt Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijā noteiktos darbus, saskaņā ar Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas prasību par līgumcenu:
	Piedāvājuma cena 
	
	

	EUR 
(bez PVN) 
	
	

	PVN 21% 
	
	

	EUR (ar PVN 21%) 
	
	


Pielikumā pievienot tāmi Excel formātā elektroniski parakstītu. 
