
	Specification
	Iepirkuma specifikācija

	Trimethylgallium, 350 g
OPTO-ELECTRONIC-GRADE
UN3394, CAS 1445-79-0, Class:4.2(4.3), PG:I

	Trimetilgallijs, 350 g
OPTO-ELECTRONIC-GRADE 
UN3394, CAS 1445-79-0, Class:4.2(4.3), PG:I


	Trimethylaluminium, 380 g
OPTO-ELECTRONIC-GRADEUN3394, CAS 75-24-1, Class:4.2(4.3), PG:I
	Trimetilalumīnijs, 380 g
OPTO-ELECTRONIC-GRADE
UN3394, CAS 75-24-1, Class:4.2(4.3), PG:I

	Trimethylindium, 100 g
OPTO-ELECTRONIC-GRADE
UN3393, CAS 3385-78-2, Class:4.2(4.3), PG:I
	Trimetilindijs, 100 g
OPTO-ELECTRONIC-GRADE)
UN3393, CAS 3385-78-2, Class:4.2(4.3), PG:I

	Carbontetrabromide, 100 g
ELECTRONIC-GRADE 
UN2516, CAS 558-13-4, Class:6.1, PG:III
	Oglekļa tetrabromīds, 100 g 
ELECTRONIC-GRADE
UN2516, CAS 558-13-4, Class:6.1, PG:III

	Dimethylzinc, 100 g
ELECTRONIC-GRADE 
UN3394, CAS 544-97-8, Class:4.2(4.3), PG:I
	Dimetilzinks, 100g
ELECTRONIC-GRADE
UN3394, CAS 544-97-8, Class:4.2(4.3), PG:I

	Lead time – not more than 10 weeks
Including bubblers with rental fee
	Piegādes laiks – ne ilgāks par 10 nedēļām
Piegādes tarai var būt nomas maksa





